Author: Кадри
Last saved by: Milinska.Vira

| Додаток 3 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ВИМОГИ))

№
Ч.ч.

Найменування послуг та витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Водойма (ставок) площею 0,0673 га
розташована у парку «Снопківський»

1 | Очищення каналів одноковшовим екскаватором, ківш зворотна лопата місткістю 1 м3. Об'єм очищення на 1 м каналу 2,0-4,0 м3, грунт 2 групи | м3 | 670 |

2

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Переміщення грунту до 10м бульдозером потужністю 59
кВт, грунт 2 групи, 100м3 грунту [плотн]

м3

670

3

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Додавати на кожні наступні 10м при переміщенні грунту
бульдозером потужністю 59 кВт, грунт 2 групи, 100м3
грунту [плотн]

м3

670

Водойма (ставок) площею 0,0294 га
розташована у парку «Снопківський»

4 | Очищення каналів одноковшовим екскаватором, ківш зворотна лопата місткістю 1 м3. Об'єм очищення на 1 м каналу 2,0-4,0 м3, грунт 2 групи | м3 | 300 |

5

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Переміщення грунту до 10м бульдозером потужністю 59
кВт, грунт 2 групи, 100м3 грунту [плотн]

м3

300

6

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Додавати на кожні наступні 10м при переміщенні грунту
бульдозером потужністю 59 кВт, грунт 2 групи, 100м3
грунту [плотн]
Водойма (ставок)  площею 0,1448 га 
розташована у парку «Снопківський»

м3

300

7

Очищення каналів одноковшовим екскаватором, ківш зворотна лопата місткістю 1 м3. Об'єм
очищення на 1 м каналу 2,0-4,0 м3, грунт 2 групи

м3

110

8

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Переміщення грунту до 10м бульдозером потужністю 59
кВт, грунт 2 групи, 100м3 грунту [плотн]

м3

110

9

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Додавати на кожні наступні 10м при переміщенні грунту
бульдозером потужністю 59 кВт, грунт 2 групи, 100м3
грунту [плотн]
Водойма (ставок)  площею 0,9250 га
 розташована у парку «Горіховий гай»

м3

110

10

   11

Очищення каналів одноковшовим екскаватором, ківш зворотна лопата місткістю 1 м3. Об'єм очищення на 1 м каналу 2,0-4,0 м3, грунт 2 групи
Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Переміщення грунту до 10м бульдозером потужністю 59
кВт, грунт 2 групи, 100м3 грунту [плотн]
Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Додавати на кожні наступні 10м при переміщенні грунту
бульдозером потужністю 59 кВт, грунт 2 групи, 100м3
грунту [плотн]

м3 

        
           м3

9200

     
         
        9200

12

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Додавати на кожні наступні 10м при переміщенні грунту
бульдозером потужністю 59 кВт, грунт 2 групи, 100м3
грунту [плотн]

м3

9200

13

Планування укосів земляних споруд, каналів і дамб
екскаваторами-драглайн, ківш із суцільним ріжучим
краєм. Довжина укосу до 15 м, місткість ковша 0.8 м3,
100м2 поверхні укосів

м2

500

Водойма (ставок)  площею 0,8763 га
 розташована у парку «Піскові озера»

14 | Очищення каналів одноковшовим екскаватором, ківш зворотна лопата місткістю 1 м3. Об'єм очищення на 1 м каналу 2,0-4,0 м3, грунт 2 групи | м3 | 8700 |

15

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Переміщення грунту до 10м бульдозером потужністю 59
кВт, грунт 2 групи, 100м3 грунту [плотн]

м3

8700

16

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Додавати на кожні наступні 10м при переміщенні грунту
бульдозером потужністю 59 кВт, грунт 2 групи, 100м3
грунту [плотн]

м3

8700

Водойма (ставок)  площею 0,4998 га
           розташована у парку «Піскові озера»

17 | Очищення каналів одноковшовим екскаватором, ківш зворотна лопата місткістю 1 м3. Об'єм очищення на 1 м каналу 2,0-4,0 м3, грунт 2 групи | м3 | 1500 |

18

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Переміщення грунту до 10м бульдозером потужністю 59
кВт, грунт 2 групи, 100м3 грунту [плотн]

м3

1500

19

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Додавати на кожні наступні 10м при переміщенні грунту
бульдозером потужністю 59 кВт, грунт 2 групи, 100м3
грунту [плотн]
                Водойма (ставок)  площею 0,0926 га
         розташована у парку «Архангела Михаїла»

м3

1500

20

Очищення каналів одноковшовим екскаватором, ківш зворотна лопата місткістю 1 м3. Об'єм
очищення на 1 м каналу 2,0-4,0 м3, грунт 2 групи

м3

305

21

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Переміщення грунту до 10м бульдозером потужністю 59
кВт, грунт 2 групи, 100м3 грунту [плотн]

м3

305

22

Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозером після
очищення каналів одноковшовими екскаваторами.
Додавати на кожні наступні 10м при переміщенні грунту
бульдозером потужністю 59 кВт, грунт 2 групи, 100м3
грунту [плотн]

м3

305

23

Планування укосів земляних споруд, каналів і дамб
екскаваторами-драглайн, ківш із суцільним ріжучим
краєм. Довжина укосу до 15 м, місткість ковша 0.8 м3,
100м2 поверхні укосів

м2

10,85