ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на Монтаж, встановлення та налагодження систем відео нагляду	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
	Монтаж, встановлення та налагодження системи відео нагляду за адресою: Хмельницька область,  Хмельницький район, перехрестя доріг М-30 та Н-03 - «Давидковецьке перехрестя»			 	
	Встановлення опорних конструкцій системи відеонагляду				
1	Перевезення металоконструкцій легкого типу
автотягачами зі спеціальним причіпом на вiдстань 10 км	т	0,8		
2	Очищення опорних конструкцій (металевих труб) від
корозії металевими щітками	м2	14,5	 	
3	Ґрунтування металевих поверхонь опор за один раз	м2	14,5	 	
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-837	м2	14,5	 	
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 2	м3	3	 	
6	Установлення опор з металевих труб д.159мм
довжиною 10м.	опора	3	 	
7	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В10	м3	3	 	
8	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 10
км	т	4,3	 	
9	Перевезення води спецтранспортом на вiдстань 10 км	т	0,6	 	
	Монтаж додаткових опор для прокладання ЛЕП.				
10	Установлення залізобетонних одностоякових опор з
одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опоpа	3	 	
	Прокладання ПЛІ від ТП до об'єкту  				
11	Кріплення лінійної арматури на установлених існуючих
залізобетонних опорах ЛЕП	шт	270	 	
12	Підвішування СІП [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії]
для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	1,5	 	
	Прокладання оптоволоконного кабелю по існуючих опорних конструкціях				
13	Кріплення лінійної арматури на установлених існуючих
залізобетонних опорах ЛЕП	шт	50	 	
14	Підвішування на гаках проводів діаметром до 3 мм,
кількість опор на 1 км лінії - 20	км	2	 	
15	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного
кабелю, кількість волокон: 24	муфта	4	 	
	Монтаж шафи електророзподільчої силової  				
16	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	 	
17	Монтаж модулів комплектних	шт	1	 	
18	Монтаж блока живлення.	шт	1	 	
19	Монтаж акумулятора в блок живлення	шт	1	 	
1	2	3	4	5	
	Монтаж електророзподільного обладнання системи відеонагляду				
20	Монтаж серверної шафи масою до 100 кг	статив	3	 	
21	Монтаж модулів комплектних	шт	12	 	
22	Установлення штепсельних розеток при відкритій
проводці	шт	8	 	
23	Установлення автоматичних вимикачів на струм до 25 А	шт	8	 	
	Монтаж приладів системи відеонагляду				
24	Монтаж відеокамери, що установлюється на опорі, маса
2 кг	шт	9	 	
25	Монтаж конструкції для установлення приладів, маса до
1 кг	шт	11	 	
26	Установлення групових щитків електрообладнання на
конструкції, масою до 3 кг	шт	4	 	
27	Монтаж модулів комплектних	шт	2	 	
	Пуско-налагоджувальні роботи				
28	Замірювання електричного опору контуру заземлення
опори	опора	3	 	
29	Пуско-наладочні роботи системи відеонагляду.	схема	1	 	
	Монтаж, встановлення та налагодження системи відео нагляду за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, перехрестя доріг Е-50, Н-03 та Т-2305 - круг «Аеропорт»				
	Встановлення опорних конструкцій системи відеонагляду				
30	Перевезення металоконструкцій легкого типу
автотягачами зі спеціальним причіпом на вiдстань 10 км	т	0,8	 	
31	Очищення опорних конструкцій (металевих труб) від
корозії металевими щітками	м2	14,5	 	
32	Ґрунтування металевих поверхонь опор за один раз	м2	14,5	 	
33	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-837	м2	14,5	 	
34	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 2	м3	3	 	
35	Установлення опор з металевих труб д.159мм
довжиною 10м.	опора	3	 	
36	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В10	м3	3	 	
37	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 10
км	т	4,3	 	
38	Перевезення води спецтранспортом на вiдстань 10 км	т	0,6	 	
	Монтаж додаткових опор для прокладання ЛЕП.				
39	Установлення залізобетонних одностоякових опор з
одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опоpа	1	 	
	Прокладання ПЛІ від ТП до об'єкту  				
40	Кріплення лінійної арматури на установлених існуючих
залізобетонних опорах ЛЕП	шт	270	 	
41	Підвішування СІП [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії]
для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,9	 	
	Прокладання оптоволоконного кабелю по існуючих опорних конструкціях				
42	Кріплення лінійної арматури на установлених існуючих
залізобетонних опорах ЛЕП	шт	50	 	
43	Підвішування на гаках проводів діаметром до 3 мм,
кількість опор на 1 км лінії - 20	км	1,5	 	
44	Монтаж з'єднувальної муфти волоконного оптичного
кабелю, кількість волокон: 24	муфта	5	 	
	Монтаж шафи електророзподільчої силової  				
45	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	 	
46	Монтаж модулів комплектних	шт	1	 	
47	Монтаж блока живлення.	шт	1	 	
48	Монтаж акумулятора в блок живлення	шт	1	 	
	Монтаж електророзподільного обладнання системи відеонагляду				
1	2	3	4	5	
49	Монтаж серверної шафи масою до 100 кг	статив	4	 	
50	Монтаж модулів комплектних	шт	15	 	
51	Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці	шт	11	 	
52	Установлення автоматичних вимикачів на струм до 25 А	шт	11	 	
	Монтаж приладів системи відеонагляду				
53	Монтаж відеокамери, що установлюється на опорі, маса
2 кг	шт	11	 	
54	Монтаж конструкції для установлення приладів, маса до
1 кг	шт	15	 	
55	Установлення групових щитків електрообладнання на
конструкції, масою до 3 кг	шт	5	 	
56	Монтаж модулів комплектних	шт	2	 	
	Пуско-налагоджувальні роботи				
57	Замірювання електричного опору контуру заземлення
опори	опора	3	 	
58	Пуско-наладочні роботи системи відеонагляду.	схема	1