ДОДАТОК 3

до тендерної документації

*ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

У вартість товару повинна входити: вартість пакування товарів, їх завантаження, доставку, установку.

Строк поставки товару: 10 жовтня 2023 р.

Місто поставки товару: м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів,12.

Фени (поз. 3) придбаються додатково на 5 центрів:

-Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Магнітогорська,9;

-Україна, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.А Фабра,10;

-Україна, Запорізська обл., м.Запоріжжя, пр.Соборний,152;

-Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул.Пішонівська,30А;

- Україна, Львівська обл., м.Львів, вул.Замарстинівська,120б.

1. Запропоновані учасником товари повинні відповідати наступним технічним та якісним вимогам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування товару | Характеристика товару | Кількість, шт. | Значення параметрів, повна назва, торгова марка, виробник та характеристики товару, що пропонуються Учасником |
| 1 | Праска | Потужність: не менше 2500 Вт;Технологія підошви: Durilium Airglide;Об'єм ємності для води: не менше 270 мл;Постійний пар: не менше 45 г/хв;Паровий удар: не менше 220 г/хв;Особливості: автоматичне відключення, автоматична подача пари, захист від накипу, вертикальне відпарювання, система "капля-стоп", розпилювач води;Довжина мережевого кабелю: не менше 2 м;Габарити ( ВxШxГ ): не менше 15 × 29.5 × 12.8 смГарантія: не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника. | 2 |  |
| 2 | Машинка для підстригання волосся  | Діапазон налаштувань довжини: від 0.5 до 28 мм;Крок встановлення довжини стриження: не менше 1 мм;Ширина ножа: не менше 41 мм;Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі;Час автономної роботи: не менше 90 хв;Датчик: щільності волосся та автоматичної адаптації потужності;Особливості: у тому числі, режим Turbo для підстригання густого волосся, самозаточувальні ножі, миється водою, леза не потребують змащення;Комплектація: машинка для стрижки, щіточка для чищення, футляр, ножиці, перукарський гребінець, насадка-гребінь для бороди, насадка-гребінь для волосся (не меньше 2 шт);Живлення: акумулятор (літій-іонний) та мережа;Гарантія: не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника. | 2 |  |
| 3 | Фен для волосся  | Потужність: не менше 2300 Вт;Швидкість сушіння: не менше 120 км/год;Налаштування температури: не менше 3 режими;Налаштування швидкості: не менше 2;Двигун: професійний AC;Режими: функція іонізації, кнопка турборежиму, кнопка холодного обдуву;Поверхня нагрівального елементу: кераміка;Петля для підвішування: Так; Насадки: концентратор та дифузор;Довжина мережевого кабелю: не менше 1,8 м;Гарантія: не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника. | 7 |  |
| 4 | Тример універсальний  | Діапазон довжини: від 1 до 16 мм;Ріжучий елемент: леза з нержавіючої сталі;Час автономної роботи: не менше 120 хв;Особливості: самозаточувальні ножі, леза не потребують змащення, швидка зарядка не більше 5 хв, вологе очищення, водонепроникність корпусу, підстригання у двох напрямках, гумова поверхня ручки;Комплектація: щіточка для чищення, металевий тример, металевий міні-тример для точного контуру, тример для видалення волосся у носі й вухах, бритва для тіла, насадка із системою захисту шкіри тіла, 3–7 мм регульований гребінець для бороди, 2 гребінці для щетини, 3 гребінці для волосся, 2 гребінці для тіла;Живлення: акумулятор (літій-іонний);Гарантія: не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника. | 1 |  |
| 5 | Випрямляч для волосся  | Температурні режими: не менше 9;Цифровий дисплей: є;Мінімальна температура нагріву: не менше 150 °CМаксимальна температура нагріву: не менше 230 °CПоверхня нагрівального елементу: кераміка;Розмір пластини: не менше 110 мм;Час нагріву до потрібної температури: не більше 15 сек;Особливості: функція блокування температури, функція «Turbo Boost», суперіонне кондиціонування, автоматичний вибір напруги, блокування пластин, автоматичне відключення через 60 хвилин, рівномірна система нагрівання по всій поверхні;Комплектація: випрямляч, силіконовий чохол для зберігання;Довжина мережевого кабелю: поворотний шнур не менше 3 м;Гарантія: не менше 60 місяців офіційної гарантії від виробника. | 1 |  |
| 6 | Водонагрівач (бойлер) з установкою Фото № 1 Ariston SG1 50 V | Установка: настінна;Обсяг ємності для води: не менше 50 л;Форма корпусу: циліндрична;Споживана потужність: не більше 1500 Вт;Тип нагрівального елементу: сухий ТЕН;Підключення холодної води: знизу;Підключення гарячої води: знизу;Управління: механічне або електроне;Максимальна температура нагріву води: не менше 75 °C;Час нагріву: не більше 105 хв;Максимальний робочий тиск: не менше 8 бар;Колір: білий;Гарантія: не менше 60 місяців на внутрішній бак офіційної гарантії від виробника; | 1 |  |
| 7 | Кавомашина  | Тип: кавомашина автоматична;Використана кава: мелена, зернова;Тиск помпи: не менше 15 бар;Тип управління: сенсорний;Споживана потужність: не більше 1450 Вт;Приготування:  еспресо лунго, подвійний еспресогаряча вода, капучино ручне приготування;Порцій за 1 раз: 2 шт;Місткість контейнера для зерен: не менше 250 г;Резервуар для води: не менше 1,8 л; Регулювання: ступінь помелу зерна, міцність напою, об'єм напою, температури, жорсткості води;Об'єм контейнера для відпрацьованої кави: не менше 14 порцій;Особливості: автоматичне відключення, енергозбереження, фільтр для пом'якшення води;Вага: не менше 8,8 кг;Колір корпусу: сріблястий та чорний;Гарантія: не менше 12 місяців офіційної гарантії від виробника.              | 1 |  |
| 8 | Кулер для води  | Тип встановлення: підлоговий;Розташування бутля: зовнішнє верхнє;Основні функції: нагрівання;Спосіб наповнення: бутильована вода;Тип температур води: гаряча, кімнатна;Клас енергоефективності: В або краще;Продуктивність нагріву: не менше 5.0 л/г (90-95°C);Потужність нагрiву: 500 Вт;Тип краника: натиск рукою кнопки-клавiши;Енергоспоживання: 1.20 кВт г/добу;Гарантія: не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника;  | 1 |  |
| 9 | Холодильник  | Тип: холодильник двокамерний;Клас енергоспоживання: не гірше A+;Управління: механічне;Кількість дверей: 2 дверей;Навішування дверей: так;Система розморожування: статика;Клімат клас: ST, N;Загальний об'єм: не менше 204 л;Обсяг холодильної камери: не менше 164 л;Об'єм морозильної камери: не менше 40;Розташування морозильної камери: зверху;Час збереження холоду: не менше 15 г;Потужність заморожування: не менше 2 кг/добу;Додатково: LED-освітлення;Тип ручок: Вбудовані;Напруга живлення: 220-240 В;Споживання електроенергії: не більше 217 кВт/рік;Кількість полиць холодильної камери: не менше 3;Кількість ящиків холодильної камери: не більше 1;Кількість полиць на дверцятах: не менше 3;Кількість відділень морозильної камери: не більше 1;Температура заморожування: до не менше -24°С;Колір: білий або нержавіюча сталь;Рівень шуму: не більше 40 дБ;Ширина: не більше 55см;Вага: не більше 38.5 кг;Гарантія: не менше 12 місяців офіційної гарантії від виробника. | 1 |  |
| 10 | Чайник електричний  | Тип: електрочайник;Потужність: не менше 2000 Вт;Об`єм: не менше 1.7 л;Відкриття кришки: клавіша на ручці;Функції: індикатор рівня води;Особливості: відсік для шнура, індикатор роботи, з з’ємний фільтр, гумові ніжки;Безпека: захист від перегрівання, автовідключенняМатеріал: пластик та нержавіюча сталь;Колір: нержавіюча сталь;Довжина мережевого кабелю: не менше 0.7 м;Габарити ( ВxШxГ ): не менше 21.7 × 23.7 × 14.9 см;Гарантія: не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника. | 1 |  |
| 11 | Мікрохвильова пічка  | Тип мікрохвильової печі: звичайна (соло);Об`єм: не менше 20 л;Потужність: не менше 700 Вт;Рівнів потужності: не менше 5;Відкриття дверцят: обов’язково ручка, відкривання бічне (вліво);Тип керування: електронне з поворотним перемикачем;Внутрішнє покриття: емаль;Дисплей: LED;Особливості: 11 автоматичних програм, очищення парою, можливість вимкнення звукового сигналу, таймер 60 хв., відстрочка старту, функція розморожування за вагою чи часом, блокування від дітей, блокування роботи при відкритих дверцятах;Колір: чорний;Гарантія: не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника; | 1 |  |
| 12 | Сушарка для рук  | Тип вмикання: автоматичний;Вид управління: сенсорне;Варіант розміщення: вертикальне;Вид установки (кріплення): настінна;Тип вентилятора: відцентровий;Напруга електроживлення: 220 В;Сила струму: 10 А;Економічне енергоспоживання: так;Рівень шуму на виході: не більше 85 дБ;Макс. споживана потужність: не більше 1.8 кВт;Макс. швидкість потоку: не менше 60 м/с;Кількість режимів нагрівання: не менше 2, тепле повітря та turbo (швидкісний);Клас пиловологозахишенності: не гірше IP23;Температура повітря на виході: не менше 50 °С;Час сушіння: 10 сек;Додатково: регулятор потоку повітря, антибактеріальний фільтр, інфрачервоний датчик, система захисту від перегрівання;Комплектація: сушарка для рук, мережевий кабель з вилкою, набір кріпильних елементів;Габарити ( ВxШxГ ): не менше 17.1 х 29.5 х 23.5 см;Вага товару : не менше 4 кг;Матеріал корпусу: пластик;Внутрішня частина: силумін;Колір корпусу: білий;Гарантія: 24 місяці офіційної гарантії від виробника. | 1 |  |

 Загальні вимоги:

1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні, не виставлявся на виставках тощо).
2. Якість товару повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної категорії товару.
3. Гарантія виробника на товар повинна бути не менше ніж зазначено у таблиці з технічними та якісним вимогами (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає порівняльну таблицю з технічними та якісними вимогами щодо відповідності запропонованого товару наведеним замовником характеристикам у формі Додатка 3).*
4. Учасник несе відповідальність за повноту та достовірність відображення в своїй пропозиції технічних характеристик та комплектності запропонованого товару.
5. Товар, пошкоджений під час поставки підлягає заміні за рахунок Учасника (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
6. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар, що постачається, повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
7. Транспортні послуги до місця поставки та інші витрати (пакування, навантаження, страхування тощо) та установка товару з позиції 6 Додатку 3 повинні здійснюватися за рахунок Учасника, тобто повинні бути вже враховані в ціні товару, зазначеній у пропозиції (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми*).
8. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам закупівлі, Учасник зобов’язаний замінити цей товар протягом 14 днів з моменту постачання товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару (транспортні витрати, тощо) несе Учасник.

У разі відсутності, будь-яких, із зазначених в цьому додатку до тендерної документації документів, учасник надає письмове роз’яснення щодо їх відсутності із зазначенням причин та/або посиланням на нормативні акти.