**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ ВИГОТОВЛЕНИЙ НА БАЗІ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ**

**Вимоги за призначенням:**

* Спеціалізований автомобіль має забезпечувати можливість перевезення одночасно всього особового складу зі штатним озброєнням і засобами індивідуального захисту.
* Повна маса спеціалізованого автомобіля не має перевищувати передбачену технічною документацією на базовий автомобіль.

**Загальні конструктивні вимоги**:

* Спеціалізований автомобіль має бути виготовлений на базі сертифікованого вантажного автомобіля, що має сучасні технічні характеристики, який повинен відповідати вимогам безпеки на автомобіль.
* Надійність спеціалізованого автомобіля не повинна бути нижчою за надійність базового автомобіля.

**Вимоги до салону спеціалізованого автомобіля:**

* Планування салону спеціалізованого автомобіля повинно передбачити розміщення та перевезення особового складу зі штатним озброєнням у кількості 4+1 водій.

**Таблиця 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мінімальні технічні вимоги** | **Інформація про відповідність вказаним технічним вимогам** |
| **Модель базового / за призначенням та назвою** | Вантажний, спеціалізований |
| **Кількість поставки Товарів** | 1 од. |
| **Двигун** |  |
| Тип двигуна | Двигун внутрішнього згоряння |
| Тип палива | Дизельний |
| Об'єм двигуна (см³) | Не нижче 2750 |
| Потужність к.с. | Не менше 200 |
| Стандарт токсичності | Не нижче EURO-5 |
| **Коробка та привід** |  |
| Тип коробки | Автоматична |
| Кількість передач | не менше 6 |
| Привід | Повний з можливістю підключення пониженої передачі |
| **Позашляхові можливості** |  |
| Конструкція кузова | Рамна |
| Максимальна глибина броду, мм | Не менше 700 |
| **Габарити автомобіля** |  |
| Кількість місць | 4 без урахування водія |
| Довжина (мм) | Не більше 5400 |
| Колісна база (мм) | Не менеше 3000 |
| **Підсилювач керма** | Підсилювач (усі типи) |
| **Колеса** |  |
| Запасне колесо | повнорозмірне |
| Розмір дисків | R18 |
| **Гальма** | Дискові (ветильовані) гальма передні та задні |
| **Світло** | Фари головного світла світлодіодні |
| Передні протитуманні фари |
| Задній протитуманний ліхтар |
| Датчик світла |
| **Комфорт** | Регулювання рульової колонки по вильоту та нахилу з керуванням аудіо та телефоном на кермі |
| Зовнішні дзеркала з електроприводом та підігрівом |
| Клімат-контроль |
| Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників |
| Круїз-контроль |
| Електросклопідйомники всіх дверей |
| Підлокітник на сидінні водія |
| Камера заднього ходу |
| Монітор на центральній консолі у заводському виконання з підтримкою Apple CarPlay або Android Auto |
| **Активна безпека** | Антиблокувальна система гальм  Система допомоги при екстреному гальмуванні  Електронна система розподілу гальмівного зусилля  Протибуксувальна система  Система допомоги на підйомі  Система допомоги старту на підйомі |
| **Система пасивної безпеки** | Двоступенева подушка безпеки для водія |
| Подушка безпеки для переднього пасажира з вимикачем |
| Подушка для колін водія  Бокові подушки для водія та переднього пасажира |
| Захисні бокові шторки |
| **Засоби безпеки** | Іммобілайзер |
| Центральний замок з дистанційним керуванням |
| **Зимова гума** | Комплект зимової гуми на 4 колеса з відповідними індексами навантаження |
| **Захист нижньої частини кузова** | Металевий захист картеру двигуна та основних вузлів трансмісії  На арках коліс мають бути встановлені накладки |
| **Колір кузова** | З металізованим покриттям (металік) |
| **Комплектність** | Гумові килими салону у одному з формуванням для бруду та боковим захисним кантом по периметру  Аптечка згідно ДСТУ для відповідного класу автомобілів  Трос для буксирування  Рукавички для заміни запасного колеса  Знак аварійної зупинки |

**Вимоги до предмета закупівлі:**

1. Товар, що пропонується Учасником, повинен бути без пробігу (таким, що не був у користуванні, тест-драйві та не експлуатувався на виставках), технічно справним **(додається гарантійний лист Учасника).**

2. Товар не повинен знаходитися під заставою або під арештом.

1. Відповідність Товару повинна відповідати технічним, якісним та кількісним вимогам до предмету закупівлі, вимогам ДСТУ, діючим стандартам, характерним для даного Товару, чинному законодавству, нормативним вимогам із захисту довкілля, що підтверджується **гарантійним листом учасника**.
2. При невідповідності якості, та/або марки (типу, виду) Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару, Учасник зобов’язаний замінити його та/або усунути дефекти за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по заміні Товару, про що **Учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі цінової пропозиції.**
3. Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усіх необхідних податків, зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку з ввезенням на митну територію України та розмитненням.
4. Характеристики запропонованого товару мають бути відповідними або кращими, ніж у технічних вимогах Замовника. Не приймаються пропозиції на товар, який вироблений в країні(ах), до якої(их) застосовуються санкції (персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи).
5. Відповідність запропонованого Товару якісним та кількісним вимогам до предмету закупівлі **повинна бути надана у вигляді таблиці відповідності наведеної** **у таблиці 1 даного додатку.**

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції документи, матеріали, тощо, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються Замовником, а саме:

- детальний опис та зображення запропонованого товару;

- зразок сертифікату відповідності українських систем сертифікації на спеціалізований автомобіль;

- довідку, у довільній формі, з переліком регіональних сервісних центрів із зазначенням адреси та контактних даних (власних або на договірних засадах);

- таблицю відповідності технічних, комплектуючих та якісних характеристик запропонованого Товару згідно з формою, що наведена у Таблиці 1 даного Додатку до тендерної документації. У графі «Відповідність технічним та якісним характеристикам запропонованого предмету закупівлі вимогам Замовника» необхідно зробити відмітку «Так», у разі якщо технічні та якісні характеристики відповідають або перевищують зазначені вимоги, та відмітку «Ні», у разі якщо технічні та якісні характеристики нижче зазначених вимог. Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Товару повинна засвідчувати відповідність запропонованого Товару всім вимогам Технічного завдання цієї документації;

11. Спеціалізовані автомобілі на момент поставки повинні мати пакет документів необхідний для їх реєстрації в реєстраційній службі МВС України, як спеціалізовані автомобілі, відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Відповідальний за проведення торгів:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_.\_\_\_.2023 р.

***Примітки :***

*У разі якщо технічне завдання містить посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб вважається, що технічне завдання (технічні вимоги) містять вираз «або еквівалент».*