ОГОЛОШЕННЯ

*технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі автомобілів типу пікап з колісною формулою 4х4,(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016*

*«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).*

Розмір бюджетного призначення: На виконання доручення заступника Міністра оборони України від 25.05.2023 №4851/з у командуванні логістики Командування Сухопутних військ Збройних Сил України опрацьовані документи щодо внесення змін до кошторису за спеціальним фондом за бюджетною програмою (підпрограмою) КПКВ 2101150/12/1, у розмірі 9 250 000,00 грн. з ПДВ (Дев’ять мільйонів двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок). Відповідно до розрахунків, які обґрунтовують зміни показників видатків, ціна одиниці становить 1 156 200,00 грн. з ПДВ.

Також отримано 5 комерційних пропозицій, згідно з якими встановлено, що ціна одиниці відповідно до розрахунків, які обґрунтовують зміни показників видатків, відповідає ринковій.

- предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (Пікапи);

- процедура закупівлі – проведення відкритих торгів, що визначений особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176) – відповідно до п.8 Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275.

При проведенні тендеру (закупівлі) прошу врахувати наступні технічні характеристики:

* **Предмет закупівлі.** Легковий автомобіль підвищеної прохідності типу PICKUP вантажопідйомністю не менше 0,8 т, з можливістю буксирування причепу повною масою не менше 0,85 т.
* **Призначення**. Перевезення особового складу, вантажів, буксирування озброєння та причепів
* **Загальна кількість посадочних місць з водієм, чол**. Не менше 5 чоловік в кабіні
* **Колісна формула**. Наявність повного приводу, колісна формула 4х4
* **Потужність двигуна**. Дизельний, питомою потужністю не менше 136 к.с., відповідністю екологічним нормам – не нижче рівня “ЄВРО-2”
* **Тип палива**. Дизельне пальне
* **Коробка передач**. Механічна або гідромеханічна з ручним чи автоматичним перемикачем передач не менше 6 ступенів.
* **Запас ходу за контрольною витратою пального, км**. Не менше 700
* **Максимальна швидкість, км/год**. Не менше 100
* **Дорожній просвіт (кліренс), мм**. Не менше 200
* **Рульове керування**. З підсилювачем
* **Безпека**. Фронтальна (або передня) подушка безпеки водія та пасажира
* **Допоміжні системи та обладнання**. Наявність буксирного пристрою, що забезпечує буксирування причепу повною масою не менше 0,85 т. Наявність роз’ємів для можливості підключення радіостанції, навігаційної системи тощо. Підігрів заднього скла та зовнішніх дзеркал заднього виду.
* **Обладнання кузова та особливості його додаткового обладнання**. Кузов (вантажна платформа) повинен бути металевий з можливістю розміщення в ньому особового складу у кількості не менше чотирьох чоловік, а також забезпечувати можливість монтажу додаткового обладнання під озброєння.
* **Комплектність**. Комплект постачання: запасне колесо – 1 к-т;

домкрат ( не менше 2 т) – 1 шт;

набір інструменту водія – 1 к-т;

знак аварійної зупинки – 1 шт;

колеса – 265/60 R18

**Експлуатаційна документація на державній мові:**

настанова щодо експлуатації з гарантійними зобов’язаннями;

відомість комплектності ЗІП та інструменту.

* **Технічне обслуговування та ремонт (сервісне обслуговування)**. Технічне обслуговування та ремонт силами та засобами ремонтних підрозділів військових частин Збройних Сил України
* **Вимоги до гарантійних зобов’язань продукції**. Не менше 2 років або 50 000 км пробігу
* **Вимоги міжнародних, національних стандартів та нормативних документів, які діють в Україні щодо безпеки дорожнього руху, безпеки транспортних засобів, що використовуються для перевезення пасажирів, а також електричної екологічної, пожежної безпеки та охорони праці**. Конструкція та технічний стан транспортного засобу, його складових та комплектуючих виробів повинні відповідати відповідним вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів та мати сертифікати на відповідність цим вимогам. Закони України: “Про дорожній рух”, “Про транспорт”, “Про автомобільні дороги”, “Про поліцію”, “Про державну охорону державної влади України та посадових осіб”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про охорону навколишнього середовища”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про пожежну безпеку, кодекс законів України, “Про працю”, “Про приєднання до Європейської угоди”, Постанова КМ України (зі змінами) про затвердження Правил дорожнього руху України.
* **Інші вимоги**. Виробництво предмету закупівлі – Україна та (або) інші країни, крім країни агресора російської федерації та її союзників, або які знаходяться у сфері впливу, у тому числі республіка білорусь. Предмет постачання повинен бути новий з відповідними сертифікатами та дозволами, що дозволять використовувати його за призначенням в Україні. Для автомобілів іноземного виробництва державними контрактами передбачити: підготовку (навчання) фахівців з експлуатації (обслуговування і ремонту) автомобілів та у разі необхідності отримання відповідних навчально тренувальних засобів (тренажерів, стендів тощо); забезпечення технічної підтримки на визначений державним контрактом та авторського супроводження (нагляду).