ДОДАТОК № 3
до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, 
ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Технічне завдання на закупівлю робіт по об’єкту: 
Капітальний ремонт приміщень підвалу початкової школи для облаштування найпростішого укриття Бориспільського ліцею «Лідер» Бориспільської міської ради Київської області по вулиці Головатого, 19, в місті Бориспіль, Київської області ДК 021:2015 – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація

У технічному завданні, де вказана марка продукції, слід застосовувати вираз або еквівалент
	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурні рішення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	  м2	500	 	
2	Розбирання дерев'яної огорожі	  м2	14,3	 	
3	Розбирання цегляних перегородок	  м3	20,2	 	
4	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	  м3	0,08	 	
5	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	  м3	0,018	 	
6	Знімання дверних полотен	  м2	5,25	 	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	3	 	
8	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм,
периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм	  м2	3,06	 	
9	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм,
периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9
мм	  м2	10,5	 	
 	Роздiл 2. Перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
10	Улаштування неармованих цегляних перегородок  з
прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях
площею до 5 м2	  м2	57,916666667	 	
11	Улаштування бетонної підготовки	  м3	3,3	 	
12	Армування кладки стін та інших конструкцій	  т	0,039	 	
13	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів
рулонними матеріалами в 2 шари	  м2	5,13	 	
 	
Роздiл 3. Сантехнічні перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
14	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у
санвузлах	  м2	18,735	 	
 	Роздiл 4. Заповнення дверних прорізів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
15	Монтаж металевих та протипожежних дверей	  м2	11	 	
16	Забивання щілин металевих дверей монтажною піною,
площа перерізу щілини 20 см2	  м	29,5	 	
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	17,13	 	
 	Роздiл 5. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
18	Опорядження поверхонь стель із плит під фарбування	  м2	410	 	

1	2	3	4	5	
19	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм
при нанесенні за 3 рази	  м2	410	 	
20	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	  м2	410	 	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	410	 	
 	
Роздiл 6. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
22	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів	  м2	208,5	 	
23	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з
підготовленням поверхні	  м2	208,5	 	
24	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	450,1	 	
25	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	450,1	 	
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною  0,5 мм додавати або вилучати	  м2	450,1	 	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	450,1	 	
 	
Роздiл 7. Відкоси	 	 	 	
 	 	 	 	 	
28	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	14	 	
29	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	14	 	
30	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною  0,5 мм додавати або вилучати	  м2	14	 	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	14	 	
 	
Роздiл 8. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
32	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	120,6	 	
33	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	120,6	 	
34	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 50 мм	  м2	120,6	 	
35	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	  м2	120,6	 	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	168	 	
37	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	168	 	
38	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати до 70 мм	  м2	168	 	
39	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	  м2	168	 	
40	Поліпшене фарбування колером олійним підлог	  м2	40,3	 	
 	
Роздiл 9. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
41	Навантаження сміття вручну	  т	47,43494	 	
42	Перевезення сміття до 30 км	  т	47,43494	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Підсилення прорізів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Підсилення прорізу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
43	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	  т	0,14117	 	
 	
Роздiл 2. Обрамлення прорізів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
44	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	  т	0,32056	 	
45	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	  т	0,16617	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-03 на Влаштування шахти
приямку	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Шахта приямку	 	 	 	
 	 	 	 	 	
46	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування	  м3	1,76	 	
47	Улаштування бетонної підготовки	  м3	0,105	 	
48	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	4,3	 	
49	Галтень з ц/п розчину М100 50х50мм	  м	2	 	
50	Установлення люка	  шт	1	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-04 на Влаштування
гідравлічного підйомника	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
51	Прорізання дверного прорізу в існуючій зовнішній стіні	  м3	1,2	 	
52	Закладання цегляною кладкою існуючого віконного
прорізу	  м3	0,765	 	
53	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних
будівлях з газобетонних блоків Аерок 600х200х200мм,
густина 500кг/м3 - 200мм	  м3	1,71	 	
54	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	6,87	 	
55	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим
розчином	  м2	6,5	 	
56	Обклеювання склосіткою стін в один шар	  м2	6,5	 	
57	Декоративне штукатурення цоколю	  м2	6,5	 	
58	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні	  м2	6,5	 	
59	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	19,5	 	
60	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	19,5	 	
61	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною  0,5 мм додавати або вилучати	  м2	19,5	 	
62	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	19,5	 	
 	
Роздiл 2. Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
63	Улаштування крокв та мауерлатів	  м3	0,066	 	
64	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і
брусків під покрівлю з листової сталі	  м2	4,6	 	
65	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	  м2	4,6	 	

1	2	3	4	5	
66	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних
стін	  м	4,25	 	
67	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	  м	4,25	 	
68	Оббивання профнастилом	  м2	2,15	 	
69	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю
500 кг	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Водовідвідна система	 	 	 	
 	 	 	 	 	
70	Навішування жолобів з готових елементів	  м	1,85	 	
71	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	2,05	 	
 	
Роздiл 4. Шахта для підйомника	 	 	 	
 	 	 	 	 	
72	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5
м3 під устаткування	  м3	0,63	 	
73	Улаштування бетонної підготовки	  м3	0,42	 	
74	Улаштування залізобетонних стін і перегородок
висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до
300 мм	  м3	2,51	 	
 	Роздiл 5. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
75	Навантаження сміття вручну	  т	2,52	 	
76	Перевезення сміття до 30 км	  т	2,52	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-05 на Підйомник. Придбання устаткування.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
77	Гідравлічний, вертикальний підйомник для МГН	  шт	1	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-07 на Система пожежної
сигналізації. Монтажні роботи.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система автоматичної пожежної сигналізації.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
78	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС (Прилад приймально-
контрольний прилад)	  шт	1	 	
79	Плати різноманітного призначення із підготовленням
місця установлення (Пристрій передавання пожежної
тривоги)	  плата	1	 	
80	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Блок шлейфа адресний)	  шт	1	 	
81	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Блок введення-виведення)	  шт	2	 	
82	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	  шт	2	 	
83	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні (Сповіщувач пожежний
димовий адресний)	  шт	13	 	
84	Пост керування кнопковий загального призначення, що
установлюється на конструкції на підлозі, кількість
елементів поста до 3 (Сповіщувач пожежний ручний
адресний)	  шт	2	 	
85	Пост керування кнопковий загального призначення, що
установлюється на конструкції на підлозі, кількість
елементів поста до 3 (Сповіщувач пожежний ручний
зовнішній)	  шт	1	 	
86	Світильник для ламп розжарювання світловий
настінний покажчик (Світильник аварійного освітлення)	  шт	1	 	
 	
Роздiл 2. Система керування евакуюванням	 	 	 	
 	 	 	 	 	
87	Ящик живлення (Пристрій комутаційний)	  ящик	1	 	
88	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 7 А.год	  шт	2	 	

1	2	3	4	5	
89	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	  шт	1	 	
90	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Покажчик
знаку пожежної безпеки "Вихід")	  шт	9	 	
91	Пульт керування виносний ВПК (Устаткування
керування та індикації мовленнєвого оповіщування)	  шт	1	 	
92	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	9	 	
 	
Роздiл 3. Кабельна продукція, монтажні вироби та
витратні матеріали	 	 	 	
 	 	 	 	 	
93	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	650	 	
94	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	4	 	
95	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	  шт	4	 	
96	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
цегляних стінах	  шт	4	 	
97	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50
мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	  шт	1	 	
98	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в
бетонних перекриттях	  шт	1	 	
99	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	  шт	4	 	
100	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 50 мм	  м	1	 	
101	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром
до 25 мм, укладених по конструкціях	  м	10	 	
102	Прокладання коробів пластикових	  м	250	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-08 на Система пожежної
сигналізації. Пусконалагоджувальні роботи.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система пожежної сигналізації.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
103	Прилад, пристрій програмування і налагодження	  шт	1	 	
104	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування,
захисту.  Блок або пристрій безконтактний, реле або
блок контактних елементів	  шт	19	 	
105	Системи програмної або логічної операції управління  з
кількістю вхідних сигналів до 2	  система	1	 	
106	Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки
сигналізації [центральна, технологічна, місцева,
аварійна, попереджувальна та ін.]	  ділянка	1	 	
 	
Роздiл 2. Система керування евакуюванням	 	 	 	
 	 	 	 	 	
107	Блок живлення або захисту індивідуальний
електричний або пневматичний	  шт	1	 	
108	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	  шт	1	 	
109	Системи програмної або логічної операції управління  з
кількістю вхідних сигналів до 2	  система	1	 	
110	Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки
сигналізації [центральна, технологічна, місцева,
аварійна, попереджувальна та ін.]	  ділянка	1	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-09 на Система пожежної
сигналізації.  Придбання устаткування.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система пожежної сигналізації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
111	Прилад приймально-контрольний пожежний, Варта-
Адрес	  шт	1	 	
112	Пристрій передавання пожежної тривоги, ТК-2/GSM-01
ТДВ «СКБ Електронмаш»	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
113	Блок шлейфа адресний, БШ-А, ТДВ «СКБ
Електронмаш»	  шт	1	 	
114	Блок введення-виведення, БВВ-А, ТДВ «СКБ
Електронмаш»	  шт	1	 	
115	Блок введення-виведення, БВВ-А-02, ТДВ «СКБ
Електронмаш»	  шт	1	 	
116	Акумуляторна батарея 12В 7 А/г	  шт	2	 	
117	Сповіщувач пожежний димовий адресний, ИПД-А, ТДВ
«СКБ Електронмаш»	  шт	13	 	
118	Сповіщувач пожежний димовий адресний, ИПД-А, ТДВ
«СКБ Електронмаш» (резерв)	  шт	2	 	
119	База для адресних сповіщувачів, РИП-А, ТДВ «СКБ
Електронмаш»	  шт	13	 	
120	Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А, ТДВ
«СКБ Електронмаш»	  шт	2	 	
121	Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А, ТДВ
«СКБ Електронмаш» (резерв)	  шт	1	 	
122	Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 IP-54,
ТДВ «СКБ Електронмаш»	  шт	1	 	
123	Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 IP-54,
ТДВ «СКБ Електронмаш» (резерв)	  шт	1	 	
 	
Роздiл 2. Система керування евакуюванням	 	 	 	
 	 	 	 	 	
124	Пристрій комутаційний УКР-24-2, ТДВ «СКБ
Електронмаш»	  шт	1	 	
125	Акумуляторна батарея 12В 2А/г	  шт	2	 	
126	Оповіщувач світлозвуковий (зовнішній), ДЖМІЛЬ (24 В),
ТОВ «Тірас-12»	  шт	1	 	
127	Оповіщувач світловий «Вихід», ОС-1 (24В) ТОВ "Тірас-
12"	  шт	9	 	
128	Устаткування керування та індикації мовленнєвого
оповіщування ВЕЛЛЕЗн-120-200 (200 Вт), НВП
«Електроприлад»	  шт	1	 	
129	Гучномовець (6 Вт, настінний), 6АС 100ПН, НВП
«Електроприлад»	  шт	4	 	
130	Гучномовець (3 Вт, настінний), 3АС 100ПН, НВП
«Електроприлад»	  шт	5	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-010 на Опалення та
вентиляція. Монтажні роботи.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Припливна система П1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
131	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025
до 0,05 т (Припливний канальний вентилятор)	  шт	1	 	
132	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що
підключаються, до 6 (Регулятор швидкості вентилятора)	  шт	1	 	
133	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою
до 0,25 т	  шт	1	 	
134	Установлення фільтрів чарункових	  м2	1	 	
135	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400
мм	  клапан	1	 	
136	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	  грати	1	 	
137	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	  грати	13	 	
138	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм	  м2	25,72	 	
139	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм	  м2	30	 	

1	2	3	4	5	
140	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000
мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5
мм	  м2	40,25	 	
141	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	96,55	 	
 	
Роздiл 2. Витяжна система В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
142	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025
до 0,05 т (Припливний канальний вентилятор)	  шт	1	 	
143	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що
підключаються, до 6 (Регулятор швидкості вентилятора)	  шт	1	 	
144	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	  грати	13	 	
145	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	  грати	1	 	
146	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400
мм	  клапан	1	 	
147	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до
2400 мм з листової сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм	  м2	62,08	 	
148	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до
1600 мм з листової сталі класу Н [нормальна]
товщиною 0,7 мм	  м2	34,23	 	
149	Прокладання повітроводів периметром 800 мм і 1000
мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5
мм	  м2	33,73	 	
 	Роздiл 3. Витяжна система В2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
150	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
151	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	7,08	 	
152	Установлення вентиляторів (Витяжний анемостат ф125)	  шт	3	 	
153	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	1	 	
154	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 125 мм	  зонт	1	 	
 	
Роздiл 4. Витяжна система В3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
155	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
156	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	7,08	 	
157	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	1	 	
158	Установлення вентиляторів (Витяжний анемостат ф125)	  шт	3	 	
159	Установлення над шахтами зонтів із листової
оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 125 мм	  зонт	1	 	
 	
Роздiл 5. Система В-4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
160	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
з електродвигуном на одній осі	  шт	1	 	
161	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	6,58	 	
162	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	1	 	
163	Ізоляція трубопроводу діаметром 108 мм конструкціями
теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів
мінераловатних на синтетичному зв'язувальному,
товщина теплоізоляційного шару 80 мм	  м	90	 	
164	Ізоляція трубопроводу діаметром 57 мм конструкціями
теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів
мінераловатних на синтетичному зв'язувальному,
товщина теплоізоляційного шару 80 мм	  м	90	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-011 на Опалення та
вентиляція. Придбання устаткування.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Припливна система П1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
165	Регулятор швидкості вентилятора, РСА5Д-5,0-М ВЕНТС	  шт	1	 	
 	
Роздiл 2. Витяжна система В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
166	Регулятор швидкості вентилятора, РСА5Д-5,0-М ВЕНТС	  шт	1	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-012 на Опалення та
вентиляція. Пусконалагоджувальні роботи.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Припливна система П1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
167	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	  вен.мер.	1	 	
 	
Роздiл 2. Витяжна система В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
168	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	  вен.мер.	1	 	
 	
Роздiл 3. Витяжна система В2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
169	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	  вен.мер.	1	 	
 	
Роздiл 4. Витяжна система В3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
170	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	  вен.мер.	1	 	
 	
Роздiл 5. Витяжна система В4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
171	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	  вен.мер.	1	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-013 на Водопровід.
Каналізація.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Побутова каналізація К1,К1н	 	 	 	
 	 	 	 	 	
172	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	7	 	
173	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 32 мм	  м	11	 	
174	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	20,5	 	
175	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	  к-т	5	 	
176	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	  к-т	6	 	
177	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
178	Установлення трапів діаметром 50 мм	  к-т	1	 	
179	Установлення вузлів ручних насосів (канализаційна
насосна станція)
	  вузол	1	 	
 	Роздiл 2. Господарчо- питний водопровід В 1 та гарячий
водопровід Т 3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
180	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	43	 	
181	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	15	 	

1	2	3	4	5	
182	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	20	 	
183	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	18	 	
184	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром до 25 мм	  клапан	1	 	
185	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	58	 	
186	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	1	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-014 на Каналізація.
Устаткування.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
187	Насосна Pedrollo SAR 100-TRm1.1,N=1,1 кВт 	  шт	1	 	
 	
Локальний кошторис 02-01-015 на Електротехнічні
рішеня	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Силове електрообладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
188	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
189	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	2	 	
190	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	13	 	
191	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	  т	1	 	
192	Установлення автоматичного вводу резерву ( АВР) для
дизельної ЕС , 100А	  шт	1	 	
 	
Роздiл 2. Електроосвітлювальне обладнання:	 	 	 	
 	 	 	 	 	
193	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1
шт	  шт	26	 	
194	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	  шт	39	 	
195	Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці	  шт	15	 	
196	Установлення датчика руху	  шт	4	 	
197	Реле, установлюване на пультах і панелях	  шт	2	 	
198	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	  шт	1	 	
 	
Роздiл 3. Лотки, труби, установочні матеріали :	 	 	 	
 	 	 	 	 	
199	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці	  шт	33	 	
200	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм	  м	75	 	
201	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	650	 	
 	
Роздiл 4. Кабеле-провідникова продукція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
202	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і
коробах, маса 1 м до 1 кг	  м	690	 	
 	
Роздiл 5. Зрівнювання потенціалів. Уземлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
203	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	  м	10	 	
204	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з мідного ізольованого проводу перерізом 6
мм2	  м	80	 	
 	Роздiл 6. Пусконалагоджувальні роботи	 	 	 	

1	2	3	4	5	
205	Комплекс апаратний генераторний	  шт	1	 	
206	Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання опору
розтіканню струму заземлювача	  вимір.	1	 	
207	Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання опору
розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	  вимір.	1	 	
 
УСТАТКУВАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ
Акумуляторна батарея 12В 2А/г	
шт	
2	

Акумуляторна батарея 12В 7 А/г	
шт	
2	

База для адресних сповіщувачів, РИП-А, ТДВ «СКБ
Електронмаш»	
шт	
13	

Блок введення-виведення, БВВ-А, ТДВ «СКБ Електронмаш»	
шт	
1	

Блок введення-виведення, БВВ-А-02, ТДВ «СКБ
Електронмаш»	
шт	
1	

Блок шлейфа адресний, БШ-А, ТДВ «СКБ Електронмаш»	
шт	
1	

Гідравлічний, вертикальний підйомник для МГН	
шт	
1	

Гучномовець (3 Вт, настінний), 3АС 100ПН, НВП
«Електроприлад»	
шт	
5	

Гучномовець (6 Вт, настінний), 6АС 100ПН, НВП
«Електроприлад»	
шт	
4	

Насосна Pedrollo SAR 100-TRm1.1,N=1,1 кВт 	
шт	
1	

Оповіщувач світловий «Вихід», ОС-1 (24В) ТОВ "Тірас-12"	
шт	
9	

Оповіщувач світлозвуковий (зовнішній), ДЖМІЛЬ (24 В),
ТОВ «Тірас-12»	
шт	
1	

Прилад приймально-контрольний пожежний, Варта-Адрес	
шт	
1	

Пристрій комутаційний УКР-24-2, ТДВ «СКБ Електронмаш»	
шт	
1	

Пристрій передавання пожежної тривоги, ТК-2/GSM-01 ТДВ
«СКБ Електронмаш»	
шт	
1	

Регулятор швидкості вентилятора, РСА5Д-5,0-М ВЕНТС	
шт	
2	

Сповіщувач пожежний димовий адресний, ИПД-А, ТДВ
«СКБ Електронмаш»	
шт	
13	

Сповіщувач пожежний димовий адресний, ИПД-А, ТДВ
«СКБ Електронмаш» (резерв)	
шт	
2	

Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А, ТДВ «СКБ
Електронмаш»	
шт	
2	

Сповіщувач пожежний ручний адресний ИПР-А, ТДВ «СКБ
Електронмаш» (резерв)	
шт	
1	

Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 IP-54, ТДВ
«СКБ Електронмаш»	
шт	
1	

Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ИПР-1 IP-54, ТДВ
«СКБ Електронмаш» (резерв)	
шт	
1	

Устаткування керування та індикації мовленнєвого
оповіщування ВЕЛЛЕЗн-120-200 (200 Вт), НВП
«Електроприлад»	
шт	
1	

	

	
 	 	 	 	
	Примітка: При розрахунку договірної ціни необхідно обов’язково застосовувати діючі на даний час кошторисні норми. 
	Договірна ціна має бути складена і розраховується відповідно до Кошторисних норм України, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021р. №281 (далі - КНУ). Договірна ціна розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об’єкту, та поточних цін на них.
	Договірна ціна повинна бути розрахована з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.
	Договірна ціна має включати додатки, які підтверджують розрахунки за статтями витрат договірної ціни відповідно до КНУ. До договірної ціни не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.
В разі використання учасником інших(еквівалентів) матеріалів та устаткування ніж зазначено в вимогах, учасник повинен забезпечити досягнення рівня показників та характеристик не гірших ніж передбачено проектом (технічним завданням) та тих, що надаються замовником. Учасник повинен у складі тендерної пропозиції у разі використання еквівалентів надати докази що технічні характеристики використовуваних матеріалів не гірші (не нижчого рівня) ніж затребувані замовником. Замовник залишає за собою право на стадії аналізу та розгляду тендерної пропозиції учасника перевірити відповідність обсягів, технічних характеристик та доцільності використання вказаних учасником матеріалів. Невідповідність технічних характеристик що передбачені додатком № 5  до тендерної документації розглядаються як додаткові ризики та призведе до відхилення тендерної пропозиції.
  Термін виконання робіт – 3 місяці з дати укладення договору.
Ціна пропозиції.
При розрахунку вартості пропозиції торгів учасником враховується ціна частини предмету закупівлі відповідно до цієї тендерної документації торгів та всі витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань Учасника процедури закупівлі по виконанню договору „під ключ”, в тому числі вартість: 
•	вартість робіт, включаючи всі матеріали і ресурси.
•	вартість інших елементів і послуг, зазначених у тендерній документації. 
 До кінцевої вартості пропозиції торгів включаються усі витрати учасника, в тому числі, прямі витрати, накладні витрати та прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору.
 Ціна пропозиції торгів  визначається згідно предмету закупівлі, виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення, та поточних цін на них.
 До складу вартості Учасник включає безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, кошти на покриття ризику у випадках, передбачених КНУ, податки, збори, обов'язкові платежі, витрати пов’язані з відрядженнями та проживанням працівників Учасника переможця, користування  комунальними  послугами  під час проведення  ремонтних  робіт  на  час  дії  договору тощо.
Будь-які не враховані у ціні пропозиції витрати додатково оплачуватись не будуть. Ціна пропозиції торгів учасника щодо проведення відповідних робіт повинна бути розрахована відповідно до КНУ.
Прямі витрати визначаються учасником на підставі інформації, наданої у Додатку  цієї тендерної документації.
 Підсумки розрахунків прямих витрат по роботах, передбачених переліком, загальновиробничі витрати, прибуток та інші супутні витрати включаються в зведений розрахунок ціни пропозиції (договірної ціни). 
 Ціну пропозиції торгів слід визначати відповідно до вказаних у цій документації та додатках до неї вимог щодо технологій виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.
 При цьому враховуються витрати учасника на організацію і керування виробництвом і одержання економічно обґрунтованого прибутку.
 Договірна ціна, що пропонується згідно предмету закупівлі у цілому, за умовами торгів є динамічною.
 Розрахунок ціни  Учасника щодо виконання робіт, що не відповідає вимогам тендерної документації, не буде розглядатися, а пропозиція буде відхилена замовником.
 Загальна вартість пропозиції торгів та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій по роботах запропонованих на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.
 Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію  такого учасника.
За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно з статтею 358 Кримінального кодексу України.
При вирішенні  ситуацій та питань, які  не  передбачені  даною  документацією, необхідно  керуватись  діючим  Законом  та  іншими  нормативно-правовими  актами в  сфері  публічних  закупівель. 
Вимоги щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля : 
Після закінчення робіт з капітального ремонту об’єкту територію необхідно очистити від будівельного сміття.
Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища підрядник зобов’язується:
- своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій;
- запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних  відходів;
- здійснювати збирання, складування та вивезення на звалище будівельного сміття та відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями щодо предмета закупівлі;
- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт;
- під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів;
- ощадливо використовувати воду та електроенергію;
- не порушувати екологічні права і законні інтереси міської громади.
Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе учасник -переможець.
Ціна пропозиції (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована  відповідно до  нормативних  документів  у будівництві  із урахуванням змін та доповнень та вимог, що висуваються до будівництва за бюджетні  кошти.
В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт 
До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до національного  стандарту.
До складу пропозиції входить:
• календарний графік згідно Рекомендацій зі складання додатків до договору Підряду в капітальному будівництві від 13.01.2009; 
•       договірна ціна 
•       розрахунки до договірної ціни;       
•       локальні кошториси;
•      підсумкова відомість ресурсів;
•     розрахунок кошторисної заробітної плати (згідно Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначені вартості будівництва об’єктів, затвердженим Наказом Мінрегіону від 20.10.2016 р. №281 (зі змінами).    
Договірна ціна повинна надаватись в електронному вигляді в програмному комплексі АВК-5 або іншому ліцензованому програмному комплексі, сумісному із АВК -5, у форматі ІМДЦ або ІБД з розширенням .imd або .idc
До складу вартості будівельних робіт за пропозицією можуть включатись:
-	прямі витрати;
-	загальновиробничі витрати;
-	супутні витрати на виконання робіт;
-	прибуток;
-	кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;
-	кошти на сплату податків, зборів та обов’язкових платежів, встановленим чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва;
-	податок на додану вартість.

 Ненадання всієї інформації, яка є обов’язковою згідно з тендерною документацією, або надання тендерної пропозиції, яка не повністю відповідає документації, розглядаються як додаткові ризики та може призвести до відхилення тендерної пропозиції. Замовник проводить аналіз на відповідність заявлених учасником використаних матеріалів для підготовки тендерної пропозиції, що оформлюється відповідним документом(протоколом, актом тощо).
Обсяг щодо робіт по об’єкту зазначається учасником відповідно до КНУ та повинен забезпечувати виконання технічного завдання, передбаченого Додатком 5 до цієї документації.
 Пропозиція, що не відповідає технічному завданню  та інших  частинах тендерної документації, буде відхилена як невідповідна вимогам документації.
Ціну пропозиції тендерних торгів слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. 
    Звертаємо увагу учасників процедури закупівлі на те, що по об'єктах, будівництво або капітальний ремонт яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної власності, поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за вартістю, яка не повинна перевищувати середньоринкову.  
Вартість пропозиції тендерних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на тендерних торгах, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Учасник погоджується з даною умовою, про що зазначає в своїй тендерній пропозиції (довільна форма).