Д**одаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: код ДК 021:2015 – 31120000-3 Генератори (Генератор дизельний)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Опис Товару | *Одиниці виміру* | Кількість |
| 1 | Генератор дизельний | *шт.* | 1 |

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | **Основні технічні характеристики** | **Значення** |
| **ПОКАЗНИКИ СТРУМУ** | | |
| 1 | Потужність номінальна, кВт | 5,5 |
|  | Потужність максимальна, кВт | 6 |
|  | Напруга, В | 220 |
|  | Частота струму, Гц. | 50 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА** | | |
|  | Потужність двигуна, к.с. | 12.0 |
|  | Об'єм двигуна, куб.см | 430 |
|  | Тип охолодження | повітряне |
|  | Захист від перевантаження | так |
|  | Запас потужності | 35 % |
|  | Час безперервної роботи, год | 16 |
| **БЕНЗОБАК** | | |
|  | Тип палива | дизель |
|  | Обсяг паливного бака, л | 17 |
|  | Витрата палива, г/кВт\*ч | 180 |
|  | Індикатор рівню топлива | так |
| **ЗАПУСК** | | |
|  | Тип запуску | ручний / електрозапуск |
|  | Ключ запалювання | 2 шт. |
| **КОРПУС** | | |
|  | Тип корпусу | Шумозахисний |
|  | Антивібраційні подушки | Так |
|  | Наявність коліс | Так |
| **ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ** | | |
|  | Розетка | 2х16А |
|  | Аварійний вимикач | Так |
|  | Вага, кг | 150 не більше |

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі Учасник повинен надати в пропозиції таблицю відповідності технічних вимог Замовника з коментарем до кожного пункту технічних характеристик Товару , що пропонується Учасником в наступній формі: Основні технічні вимоги (Таблиця 1) – заповнити характеристики запропонованого товару «Основні технічні вимоги» (Таблиця 1);

– копію інструкції з експлуатації.

Продукція повинна бути нова та на яку не минув гарантійний термін зберігання (лист-гарантія на фірмовому бланку з підтвердженням, що Товар, який буде поставлятися новий, та не був у попередній експлуатації).

Технічна документація - технічний паспорт постачальника (копія) на Товар в якому підтверджено всі основні параметри технічних вимог, наведених в табл.1 цього додатка обов’язково додається в комплекті поставки товару.

Товар має постачатись протягом 5 днів з дня підписання договору.

Місце поставки Товару: відповідно до оголошення.

В разі поставки товару неналежної якості термін заміни товару Учасником становить 3 (три) робочі дні з моменту отримання повідомлення (претензії, рекламації) на поштову юридичну адресу або електронну пошту від Замовника (в складі тендерної пропозиції подається відповідний гарантійний лист).

**У разі, якщо Товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови, висунуті Замовником в цій документації, пропозиція відхиляється.**

\*Всі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника можливо читати в редакції «або еквівалент».