**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Предмет закупівлі: ДК 021:2015:31210000-1: Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл ( ДК 021:201531211200-0 — Шафи з плавкими запобіжниками (Станція управління глибинними насосами та захисту NP1-7.5 INV в комплекті з дроселем та датчиком тиску))

1. Місце поставки товару за адресою - 39400, Україна, Полтавська область, смт Машівка, вул Леніна 122 (Незалежності 122)
2. Кількість товару зазначається у Таблиці цього Додатку.
3. Строк поставки товару: до 31 грудня 2024 року включно, протягом 1 (одного) робочого дня, з моменту отримання заявки від замовника (вказаними партіями або в роздріб) в будь який день крім суботи та неділі. Обсяги (кількість) закупівлі товару, що є предметом Договору можуть бути зменшені у зв’язку з фінансовими видатками та виробничою необхідністю Замовника. У даному випадку Постачальник не має права вимагати оплати за фактично непоставлений товар, а також не має права застосовувати до Замовника штрафні санкції, пов’язані зі зменшенням обсягу товару на який було укладено договір, але не отриманого Замовником, про що надається гарантійний лист від Учасника.
4. Термін оплати: Розрахунок за поставлену партію Товару здійснюється в розмірі 100 % **упродовж 120 (сто двадцяти) календарних днів** з дати поставки Товару на адресу Замовника на підставі наданого оригіналу видаткової накладної Товару та рахунку. У даному випадку Учасник (переможець процедури закупівлі) не має права вимагати передплати або скорішої оплати за фактично поставлений товар, а також не має права застосовувати до Замовника штрафні санкції, пов’язані з повільною оплатою упродовж зазначено терміну на який було укладено договір, про що надається гарантійний лист від учасника про усвідомлення строків оплати та усвідомлення цього пункту в Додатку 2 до тендерної документації.
5. Вартість тендерної пропозиції учасника повинна враховувати витрати на доставку, зберігання, страхування та розвантаження, та доставку документів.
6. Товар повинен відповідати діючим в Україні (ДСТУ, ГОСТам, ТУ)
7. Товар повинен бути новим, повністю придатний до використання, та таким, що не перебував в експлуатації та умови його зберігання не порушені.
8. При поставці товару в Постачальника повинні бути наявні документи, передбачені чинним законодавством України, які підтверджують відповідні технічні та якісні характеристики товару (сертифікати якості, тощо), у разі якщо вони передбаченні чинним законодавством України.
9. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю умовам Договору. Товар неналежної якості підлягає обов’язковому поверненню Постачальнику.
10. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі».
11. Термін виготовлення товару – не раніше 2023 року.

***ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ***

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

**!!! Товар буде замовлятися (поставлятися) окремими невеликими партіями згідно заявок та потреб Замовника протягом усього строку дії договору. Під партією Товару розуміється обсяг Товару, що замовляється Замовником та визначається у заявці !!!**

**Договір діє протягом 2024 року, тому передбачити кількість партій неможливо!!!**

Таблиця

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Найменування товару\**** | ***Од. виміру*** | ***Кількість*** |
| 1 | Станція управління глибинними насосами та захисту NP1-7.5 INV в комплекті з дроселем та датчиком тиску | шт | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Технічні характеристики приладу управління*** | |
| **Найменування характеристики** | **Значення** |
| Напруга живлення | 3х400 В +N |
| Тип живлячої мережі | Промислова мережа 3L+1N+PE |
| Відхилення напруги живлення | ±5% |
| Г раничне допустиме відхилення напруги живлення | ±10% |
| Частота живлячої мережі | 50Гц |
| Макс. короткочасна асиметрія живлячої мережі | ±10% |
| Переріз живлячого кабелю, ГОСТ 16442-80 | див. таблицю. 1.1 |
| Число комутацій вхідного живлення | Не більше 2 раз на хвилину |
| Умови навколишнього середовища відповідно до вимоги стандарту | EN60664-1 |
| Категорія з перенапруження | III |
| Тип захисту корпусу, IP, ГОСТ 14254-96 | 54 |
| Місце встановлення | Приміщення |
| Діапазон робочих температур (зовнішній вплив)  Для роботи при температурах нижче -10 °С1 потрібно додатково вста­новлювати нагрівач у шафі с блокуванням пуску за низької температури | -25...+40оС2 |
| Вологість повітря | 85% без конденсації |
| Потужність вбудованого нагрівача | опціонально |
| Вбудований датчик температури (термостата) | Так |
| Наявність примусової вентиляції | так |
| Наявність нагрівача у шафі | ОПЦІОНАЛЬНО |
| Наявність вбудованого фільтра моторів | ОПЦІОНАЛЬНО |

|  |  |
| --- | --- |
| **УВАГА!** | **Технічні параметри не перевищувати!** |

***\**** *або еквівалент продукції (технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати*

*вимогам зазначеним в тендерній документації або мати не гірші показники ніж зазначені в цій документації).*

1. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені. Не повинна мати видимих дефектів, пошкоджень, зайвих включень. Сировина і матеріали, застосовувані для виготовлення продукції, повинні відповідати вимогам стандартів, технічних умов, технічних свідоцтв.

2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі».

3. Постачальник відповідає за якість продукції протягом гарантійного терміну зберігання.

4. Гарантійний строк зберігання повинен становити не менше 12 місяців з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту початку її експлуатації.

**Вимоги щодо якості товару**

1. На продукцію, надати оригінал або копію одного з наступних документів про відповідність:

- протоколу (у тому числі протоколу випробувань);

- звіту;

- висновку;

- сертифікату (у тому числі сертифікату відповідності);

- атестату;

- іншого документу, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання пропозиції учасником.

2. На кожен вид продукції надати скановані зразки документів виробника, що підтверджують якість та походження продукції, запропонованої до постачання (паспорт та/або сертифікат якості тощо).

3. Документи з якості надаються ще раз учасником, якого визначено переможцем процедури закупівлі, з кожною партією продукції, що постачається.

4. Учасник повинен надати довідку довільної форми про те, що технічні та якісні характеристики предмету закупівлі передбачають заходи із захисту довкілля.

5. На продукцію, яка виготовлена та походить з території Російської Федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022 р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації».

***Вимоги до упаковки*:** товар повинен бути спакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

***Вимоги до безпеки:***  товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, забезпечує його безпеку. Строк усунення недоліків, заміна товару або його доукомплектування продавцем становить не більше 5 календарних днів з моменту виявлення цих недоліків

Учасник повинен передбачати, що обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування і потреби замовника.