**ПОГОДЖЕНО:**

Головний механік

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богдан ОГОНОВСЬКИЙ

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

В.о. генерального директора

ДП «Добропіллявугілля-видобуток»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олег ВОДОП'ЯНОВ

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022р

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на придбання проміжних валів конвеєра** **стрічкового 2ЛУ-120В для шахти «Добропільська» ВП ШУ «Добропільське» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»**

До підготовки тендерної пропозиції учасник повинен:

- ознайомитися з дефектним актом / проектом / обсягами робіт (послуг);

- відвідати і оглянути об'єкт робіт (послуг) і отримати під свою відповідальність усі відомості, необхідні йому для підготовки тендерної пропозиції.

Всі необхідні відомості для підготовки тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника:

 Головний механік ШУ «Добропільське» Чернега Г.А. моб. тел. 050-437-69-03.

 Головний механік ДП «Добропіллявугілля-видобуток» Огоновський Б. М. тел. 050-325-64-50

**Опис об'єкта виконання робіт (послуг):**

Місце розташування об'єкта: Шахта «Добропільська» - Донецька область, м. Добропілля, вул. Київська, буд.1г;

1. Найменування та область застосування:

 Проміжний вал стрічкового конвеєра 2ЛУ-120В у зборі з муфтами МЗ-14. Проміжний вал призначений для передачі крутного моменту з редуктора на привідний барабан і здійснення руху стрічкового полотна.

2. Основні показники стрічкового конвеєра 2ЛУ-120В

таблиці №1

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Величина** |
| Довжина конвеєру, м | 1060 |
| Кут установки, градусів | 9 |
| Тип редукторів  | Ц2Ш800 |
| Швидкість руху, м/с | 2,1 |
| Тип електродвигунів | ВАОК 450 М6 |
| Приводний барабан, мм  | 1250х1400 |
| Кількість приводів, шт | 2 |
| Тип муфт на проміжному валу | МЗ-14 |
| Кількість муфт на одному валу, шт | 2 |
| Кількість валів | 2 |
| Установчий розмір валу, ммПривід №1Привід №2 | 28152770 |
| Діаметр валу, мм | 290 |

4. Кожен проміжний вал повинен бути укомплектований двома муфтами МЗ-14.

5. Креслення додається.

6. Проміжний вал повинен відповідати технічним вимогам, що пред'являються до обладнання, яке використовуються в підземних умовах. На кожен повинен бути "Сертифікат", виданий експертно-технічним центром Держгірпромнагляду України.

Директор

ВП «Шахтоуправління «Добропільське» Олег ШАХРАЮК

Головний механік

ВП «Шахтоуправління «Добропільське» Геннадій ЧЕРНЕГА

Начальник ДКТ – 1 ш. «Добропільська» Дмитро ІСАЄНКОВ