***Додаток №2***

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

на закупівлю: Однотипні надгробки на могили загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, що поховані на території кладовищ Баштанської територіальної громади

**за кодом ДК - 021:2015 (CPV) - 44910000-2- Будівельний камінь**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування товару*** | ***Одиниці виміру*** | ***Кількість*** |
| **1** | Надгробок гранітний за кодом ДК - 021:2015 (CPV) - 44910000-2- Будівельний камінь | **Шт.** | **14** |

**Надгробок гранітний розміром**

Висота 1,93 м.

Довжина 1,9 м.

Ширина 1,15 м.

**Елементи надгробка мають відповідати наступним параметрам:**

1. Матеріал надгробка - букинський габро.
2. Основа надгробка:
* фундамент - 1,8 м. х 0,95 м. х 0,3 м. (цемент –М500, гранітний щебінь фракції – 10-20 мм, арматура не менше - 6 мм). Фундамент має містити нішу для квітника;
* балка бетонна під фундамент - 3 м. х 0,15 м. х 0,15 м. – 2 шт.;
* Плити фундаменту: по периметру букинський габро (1,15м.х0,3м.х0,03 м. – 2шт.; 1,84м. х 0,3м. х 0,03м. -2 шт. – суцільною плиткою);
* верх фундаменту букинський габро (1,20м. х 0,25 м. х 0,03 м. – 2 шт.; 1,45 м., 0,25 м., 0,03 м. – 2 шт. – суцільною плиткою)
* з’єднання елементів надгробка (тумба з стелою та тумба із фундаментом здійснюється арматурою розміром: товщина – 15-20 мм, довжина – 15-25 см.
1. Художні роботи (портрет, П.І.Б., дати народження та смерті), портрет розміром не менше 45 см., напис: великі букви розміром 5 см., малі букви розміром 3 см. Декоративні елементи надгробка (хрестик, квіти тощо) погоджуються із рідних померлого воїна.
2. Встановлення надгробка (фундамент, балки, обкладання гранітом, складання надгробка).

5. Засипання клумбарних ніш піском, ґрунтом.

6. Кожен з надгробків має бути ідентичним за виключенням художніх робіт, які погоджуються із рідними померлих воїнів з урахуванням технічних характеристик, зазначених у даному Додатку.

7. Камінь повинен бути якісним, без дефектів, тріщин, без вкраплень сторонніх домішок, відповідати встановленим нормативним актам чинного законодавства, державним стандартам, технічним умовам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Учасник гарантує виготовлення надгробка з урахуванням цих вимог. Замовник перевіряє якість каменя при огляді готового виробу, який надається Учасником.

8. Учасник повинен надати скановані оригінали або копії паспортів якості та/або сертифікатів відповідності, у разі якщо отримання таких передбачено законодавством України.

9. Встановлення надгробків здійснюється на могилах загиблих воїнів за заявкою замовника.

10.Товар повинен бути поставлений та встановлений відповідно до заявок Замовника, в яких зазначається кількість товару, який необхідно поставити та встановити, за адресою кладовища, що зазначив Замовник.

У разі наявності в технічні специфікації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вважати, що таке посилання є необхідним та застосовується «еквівалент».

