**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Прес пневмогідравлічний 20т підлоговий з подвійним виносним насосом (швидко/повільно), ROCKFORCE RF-20001 (або еквівалент) |
| Код ДК 021:2015 | 42630000-1 - Металообробні верстати |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 42636100-4 - Гідравлічні преси |
| Кількість поставки товару | 1 шт. |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 20 травня 2024 року |

**Технічні характеристики**

**Прес пневмогідравлічний 20т підлоговий з подвійним виносним насосом (швидко/повільно), ROCKFORCE RF-20001 (або еквівалент)**

* **Прес гідравлічний з двошвидкісною станцією та манометром підлоговий 20т, (робоча висота: 0-1025мм, робоча ширина: 600мм, робочий стіл: 200х490мм**
* **Конструкція рухомого циліндра, що підходить для більшої кількості робочих умов.**
* **Шток поршня та сердечник насоса хромовані, що збільшує термін служби продукту.**
* **Конструкція із подвійним насосом.**
* **Амортизуючий блок можна використовувати з обох боків, оснащений конструкцією обмеження, що запобігає падінню.**

**Характеристики:**

* **Робоче зусилля: 20 т**
* **Хід штока: 190 мм.**
* **Робочий діапазон: 0-920 мм.**
* **Розмір: 1800x820x700 мм.**
* **Вага: 86 кг.**
  + **Насос у комплекті - так**
  + **Вид - підлоговий**

