|  |  |
| --- | --- |
|  **Було** |  **Стало** |
|   **Додаток №1 до тендерної документації** **Технічні характеристики** **код ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби****(Металопластикові вікна , двері та супутні товари) з метою усунення наслідків збройної аргесії російської федерації,пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд** |
| Профіль 6-тикамерний,монтажна ширина 70мм. | Профіль 6-тикамерний,монтажна ширина не менше 70мм. |
| Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий 4і-10-4-10-4і, однокамерний 4-16-4, 4-20-4 | Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий 4і-16-4-14-4і, однокамерний 4-16-4, 4-20-4. |
| Опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,75 м2 К/Вт  | Опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,9 м2 К/Вт. |
| Вироби повинні супроводжуватися «Паспортом на виріб» та «Декларацією відповідності» згідно ДСТУ EN 14351-1:2020(EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) (або еквівалент) Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері | Вироби повинні супроводжуватися «Паспортом на виріб» , «Сертифікатом відповідності на виріб» або «Декларацією відповідності» згідно ДСТУ EN 14351-1:2020(EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) (або еквівалент) Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері. |
|  **Тендерна документація** **Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 17.10.2023 | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 01.02.2024 |