|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Було** | **Стало** | |
| **Додаток №1 до тендерної документації**  **Технічні характеристики**  **код ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби**  **(Металопластикові вікна , двері та супутні товари) з метою усунення наслідків збройної аргесії російської федерації,пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд** | | |
| Профіль 6-тикамерний,  монтажна ширина 70мм. | Профіль 6-тикамерний,  монтажна ширина не менше 70мм. | |
| Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий 4і-10-4-10-4і, однокамерний 4-16-4, 4-20-4 | Склопакет – двокамерний, енергозберігаючий 4і-16-4-14-4і, однокамерний 4-16-4, 4-20-4. | |
| Опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,75 м2 К/Вт | Опір теплопередачі віконного блоку (R): не менше 0,9 м2 К/Вт. | |
| Вироби повинні супроводжуватися «Паспортом на виріб» та «Декларацією відповідності» згідно ДСТУ EN 14351-1:2020(EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) (або еквівалент) Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері | Вироби повинні супроводжуватися «Паспортом на виріб» , «Сертифікатом відповідності на виріб» або «Декларацією відповідності» згідно ДСТУ EN 14351-1:2020(EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT) (або еквівалент) Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері. | |
| **Тендерна документація**  **Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** | | |
| Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 17.10.2023 | | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 01.02.2024 |