**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Капітальний ремонт бокової вхідної групи та сходинкового маршу корпусу Ж КНП "Хотинська багатопрофільна лікарня" Хотинської міської ради за кодом ДК 021-2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація***

**І. Загальні вимоги:**

1. Роботи необхідно виконувати на основі Ліцензій та Дозволів, діючих в Україні державних будівельних норм і відповідних вимог (в разі встановлення законодавством).

2. Роботи повинні виконуватися спеціалістами відповідної кваліфікації з дотриманням вимог техніки безпеки та заходів з охорони праці.

3. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт зі своїх матеріалів. Всі матеріали повинні

мати відповідні сертифікати, санітарно-епідеміологічні висновки, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість.

4. Належну охорону матеріалів, обладнання, будівельної техніки та іншого майна Підрядника на

період виконання робіт повинен забезпечувати Підрядник.

5. Матеріали отримані від демонтажних робіт передаються Замовнику згідно Акту на повернення

матеріалів від демонтажу на об'єкті.

6. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників,

визначених нормативною документацією, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

7. Гарантійний термін якості виконаних робіт становить – 10 років від дня підписання Акту виконання робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ -3 ***(надати гарантійний лист в довільній формі).***

8. Підрядник несе повну відповідальність за наявність/одержання всіх необхідних документів дозвільного характеру на виконання певних видів робіт, якщо наявність цих документів передбачена законодавством.

9. Документи про підтвердження необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі: Сканований розрахунок договірної ціни (електронний файл формату pdf) на запропоновану вартість виконання робіт. А також Учасник у складі пропозиції надає кошторисну документацію ***(підписану уповноваженою особою організації учасника і підписом сертифікованого інженера-проектувальника)*** у складі:

• розрахунок договірної ціни із пояснюючою запискою,

• локальні кошториси,

• підсумкова відомість ресурсів,

• розрахунок вартості машино-години власної будівельної техніки, вартості оренди машино-години орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання робіт, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-години,

• розрахунок загальновиробничих витрат,

• розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат,

• розрахунок кошторисного прибутку.

Всі розрахунки мають бути підписані Учасником та сертифікованим інженером проектувальником. Додатково надається копія сертифікату кваліфікованого інженера-проектувальника (інженерно-будівельне проектування).

**ІІ. Спеціальні вимоги до предмету закупівлі:**

Місце виконання робіт: Комунальне некомерційне підприємство «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської ради по вул. Богдана Хмельницького 4, м. Хотин, Чернівецька область, Україна, 60000.

Строк виконання робіт: до 30.05.2024 року.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування робіт**  | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** |
|   | СХОДИНКОВИЙ МАРШ |   |   |
| 1 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  м2 | 18,3 |
| 2 | Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  м2 | 1,2 |
| 3 | Обрамлення східців протиховскими планками | м | 21 |
| 4 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби | м2 | 61,77 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 9,53 |
| 6 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | м3 | 0,21 |
| 7 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 61,77 |
| 8 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 61,77 |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 61,77 |
| 10 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 5,66 |
| 11 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 5,66 |
| 12 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5,66 |
| 13 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 3,78 |
| 14 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 3,2 |
| 15 | Знімання дверних полотен |  м2 | 2,96 |
| 16 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |
| 17 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,96 |
| 18 | Демонтаж каркасу підвісних стель | м2 | 14,08 |
| 19 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | м2 | 14,08 |
| 20 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 14,08 |
| 21 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 14,08 |
| 22 | Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  м3 | 1,62 |
| 23 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 18,85 |
| 24 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 18,85 |
| 25 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,845 |
| 26 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 20 |
| 27 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | м | 40 |
| 28 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 2 |
| 29 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 4 |
| 30 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 2 |
| 31 | Установлення датчика руху | шт | 2 |
| 32 | Монтаж світильника аварійного освітлення | шт | 2 |
| 33 | Розбирання металевих сходових огорож | м | 8,02 |
| 34 | Установлення металевих огорож | м | 8,02 |
|   | ВХІДНІ СХОДИ ТА ПАНДУС |   |   |
| 35 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 16,81 |
| 36 | Розбирання металевих сходових огорож | м | 10 |
| 37 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 1,23 |
| 38 | Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці | м2 | 15,13 |
| 39 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 31х31см на розчині із сухої клеючої суміші |  м2 | 2,91 |
| 40 | Установлення металевих огорож | м | 10 |
| 41 | Навантаження сміття вручну |  т | 2,08 |
| 42 | Перевезення сміття до 5 км | т | 2,08 |

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*