Додаток 3

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Загальна інформація.

Конкретна назва предмета закупівлі: Багатофункціональні пристрої

Код ДК 021:2015: 30120000-6 Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку

Кількість товару: 10 одиниць

Місце поставки: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 76

Термін поставки: 5 робочих днів з дати укладання договору

Умови оплати: післяплата протягом 5 банківських днів з моменту передавання товару Замовнику

Строк дії Договору: до 31.12.2023

1. Вимоги до обладнання
	1. Технічні вимоги до багатофункціональних пристроїв монохромних:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва | Вимога | Характеристики товару запропоновані Учасником\* | Відповідність запропонованого Учасником товару,так/ні\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Назва Товару  | БФП XEROX WorkCentre 3025 NI, або аналог |  |  |
| Тип пристрою | БФП (принтер/сканер/копір) |  |  |
| Технологія друку | Лазерний друк |  |  |
| Формат та щільність паперу  | A4, A5, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, Конверти (Monarch, DL, C5, №10)Від 60 до 163 гр/м2 |  |  |
| Кольоровість | Монохромний друк (чорно-білий) |  |  |
| Особливості друку | Автоматичний двосторонній друк |  |  |
| Особливості сканування | Автоматичне двостороннє сканування |  |  |
| Роздільна здатність друку | Не менше 600×600 dpi |  |  |
| Ефективне виведення  | Не менше 1200×1200 dpi |  |  |
| Роздільна здатність сканування (оптична) | Не менше 1200×1200 dpi |  |  |
| Підвищена якість  | До 4800×4800 dpi |  |  |
| Швидкість копіювання та друку | Не менше 38 стор / хв |  |  |
| Максимальний формат паперу | А4 |  |  |
| Двосторонній друк (дуплекс) | Обов’язково |  |  |
| Одностороннє або двостороннє сканування | Обов’язково |  |  |
| Ємність основного лотка в стандартній комплектації | не менше 150 аркушів |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ємність вихідного лотка в стандартній комплектації | Не менше 100 аркушів |  |  |
| Ємність пристрою автоматичної подачі документів | Не менше ніж 50 аркушів |  |  |
| Швидкість друку (чорно-білий, звичайна якість, A4) | Не менше 20 сторінок на хвилину |  |  |
| Ємність вихідного лотка | Не менше 100 аркушів |  |  |
| Час виходу першої сторінки при друку | Не більше 8,5 сек. |  |  |
| Підтримка операційних систем для друку та сканування | Microsoft Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows 11 (32/64-bit), Linux, Mac OS |  |  |
| Сканування на ПК  | Через USB/під'єднання до мережі |  |  |
| Інтерфейси підключення | 100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 або 3.0, Wi-Fi |  |  |
| Частота процесора  | Не менше 600 МГц |  |  |
| Об'єм пам'ятi при стандартній комплектації | Не менше 128 Мб |  |  |
| Споживана потужність:Режим безперервного друкування, ВтРежим очікування, ВтРежим енергоощадження, Вт | Не більше 417Не більше 46Не більше 2 |  |  |
| Комплектація витратними матеріалами | Обладнання має бути готове до експлуатації та укомплектоване оригінальними витратними матеріалами (картриджами, фотобарабанами тощо)  |  |  |
| Місткість тонер-картриджу | Не меньше 1500 сторінок друку А4 формату |  |  |
| Гарантія | Термін гарантії не менше 12 місяців |  |  |

*\** − *заповнюється Учасником.*

\*\* − *заповнюється Учасником значення відповідності встановленим вимогам «так» або «ні».*

* 1. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні (надати Лист-гарантію в довільній формі про те, що все запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося).
	2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, що підтверджується наданням копій відповідних сертифікатів відповідності або декларацій відповідності, чинних на момент подання
	3. Запропоновані моделі обладнання повинні бути ввезеними на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів.

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, Учасником у складі тендерної пропозиції надається:

1. Заповнена таблиця відповідності запропонованого Учасником Товару.

2. Документальне підтвердження у вигляді копії авторизаційного листа від виробника обладнання або його офіційного представництва в Україні щодо партнерських відносин між виробником та Учасником, які необхідні для продажу (поставки) запропонованого Товару, із зазначенням найменування Замовника, найменування запропонованого Товару (документальне підтвердження надається лише якщо Учасник не є безпосередньо виробником обладнання).

3. На підтвердження гарантійних зобов’язань Учасник у складі тендерної пропозиції надає копію листа від виробника обладнання або його офіційного представництва в Україні на ім’я Замовника який має містити:

- термін гарантії на обладнання;

- таблицю (форма довільна) з інформацією щодо авторизованих сервісних центрів в м. Черкаси, Черкаської області. В таблиці мають бути зазначені такі данні: назви авторизованих сервісних центрів в м. Черкаси, Черкаської області, їх адреси та контактні телефонні номери.

 4. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на модель (або лінійку моделей) багатофункціональних пристроїв, що пропонується Учасником в рамках цієї закупівлі.

Особа учасника уповноважена на участь у торгах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Підпис, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника.*