**Додаток 3**

*до тендерної документації*

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

**«Послуги з ревізії та налагодження шахтного стаціонарного обладнання, трансформаторних підстанцій, високовольтного та низьковольтного обладнання шахти №10 «Нововолинська»**

Технічні вимоги

Виконавець повинен мати необхідні дозвільні документи та на високому професійному рівні виконати всі необхідні послуги з забезпечення працездатності наступного обладнання:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування**  | **Од.вим.** | **К-сть** |
| 1 | Вентиляторна установка ВЦД -31,5 М2  | Послуга | 1 |
|  2 | Вентиляторна установка ВЦД -31,5 М2  | Послуга | 1 |
|  3 | Підйомна машина МПБ-5×2,5×2,5 №1 | Послуга | 1 |
| *4* | Підйомна машина МПБ-5×2,5×2,5 №2 | Послуга | 1 |
| *5* | Підйомна машина МПП-6,3 | Послуга | 1 |
|  6 | Стволова сигналізація МПБ-5×2,5×2,5 №1 | Послуга | 1 |
|  7 | Стволова сигналізація МПБ-5×2,5×2,5 №2 | Послуга | 1 |
|  8 | Стволова сигналізація МПП-6,3 | Послуга | 1 |
|  9 | В/в і н/в розподільчі пристрої в шахті (26 шт) | Послуга | 1 |
|  10 | РУ-6кВ (підйомної машини МПБ-5×2,5×2,5 №1, №2, МПП-6,3) | Послуга | 1 |
|  11 | Підстанція 2КТП-630 «Клітьовий підйом» | Послуга | 1 |
|  12 | Автоматичні вимикачі, ізоляція кабелів і проводів петля (Ф-0), заземлення  | Послуга | 1 |
|  13 | Набірна стволова сигналізація породного підйому МПБ-5×2,8×2,8 | Послуга | 1 |
|  14 | Підстанції пересувні | Послуга | 1 |
|  15 | Шахтні інтерферометри: АТ-3, Сигнал-5, ШІ-11 | Послуга | 1 |
|  16 | Апаратура гірничої автоматики | Послуга | 1 |
|  17 | Шахтні швидкостеміри | Послуга | 1 |
|  18 | Випробування канатів | Послуга | 1 |
|  19 | Вимірювання зносу канатів | Послуга | 1 |
|  20 | Калібрування КВП ВУГП (ПТЕ п.9.3-17) | Послуга | 1 |

Виконавцем повинні бути складені технічні звіти за результатами виконання зазначених послуг.

Під час дії гарантійного терміну на виконані послуги, у разі виходу обладнання із ладу (повністю або частково), Замовник негайно повідомляє про це Виконавця засобами телекомунікаційного зв’язку.

Отримавши таке повідомлення Замовника, Виконавець повинен протягом 1 (однієї) доби, відрядити відповідних фахівців на шахту №10 «Нововолинська» для встановлення сторонами причин виходу обладнання з ладу, оформлення відповідного дефектного акту та прийняття Виконавцем заходів з відновлення працездатності відповідного обладнання.

Виконавець повинен дотримуватись Наказу Мінекономіки від 27.11.2023 р. № 17954 “Про затвердження Вимог до суб’єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”.

Строк надання послуг: **протягом 3-х місяців** з дня укладання договору.

Місце надання послуг:

Об’єкт незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10 «Нововолинська»

ДП «Дирекція по будівництву об’єктів»

Адреса: 45311 Волинська обл., Володимирський район, с.Поромів, вул..Центральна, 67.