## Додаток 1

**До тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні вимоги**

**ДК 021:2015:77210000-5: Лісозаготівельні послуги**

**ЛОТ 1 - Лісозаготівельні послуги**

Заготівля деревини здійснюватиметься на території ДП «Великокопанівське ЛМГ» та визначається керівником підприємства.

Заготівля деревини повинна здійснюватися з дати укладання договору до 31 грудня 2024 року.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування послуг** | **Обсяг, м3** |
| Лісозаготівельні послуги (послуги із заготівлі ліквідної деревини) | 1000  |
| Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання | 130 |
| Навантаження деревини | 1000 |
|  |  |

 Комплекс робіт по заготівлі деревини, а саме: підготовка лісосіки, лісосічні роботи, перевезення робітників проводиться власними силами Підрядника з використанням власних паливно - мастильних матеріалів, інструментів, обладнання та техніки. Підрядник має право залучати субпідрядника до виконання робіт

 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Перелік та обсяг послуг**

**1. Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці:**

Прибирання небезпечних дерев.

Вирубування кущів, підросту і підліску, що заважає звалюванню лісу.

Підготовка підштабельних місць, навантажувальних площадок

**2. Лісосічні роботи.**

Звалювання дерев.

розмічування хлистів.

Розкряжування хлистів

Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання

Сортування деревини (за якістю, діаметром та довжинами)

Штабелювання деревини.

Навантаження деревини

**Особливі відмітки:**

Забезпечити дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, лісового та природоохоронного законодавства та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт, як на лісосіці так і за її межами.

 Забезпечити раціональне розкряжування з метою максимального виходу цінних сортиментів та виконання доведеної сортиментної структури.

**Природоохоронні та лісівничі вимоги:**

Забороняється спалювання порубкових решток під час пожежонебезпечного періоду; забороняється пошкодження невимічених в рубку дерев до ступеня припинення їх росту.

**Інформація про необхідні технічні вимоги**

**ДК 021:2015:77210000-5: Лісозаготівельні послуги**

**ЛОТ 2 - Лісозаготівельні послуги**

Заготівля деревини здійснюватиметься на території ДП «Великокопанівське ЛМГ» та визначається керівником підприємства.

Заготівля деревини повинна здійснюватися з дати укладання договору до 31 грудня 2024 року.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування послуг** | **Обсяг, м3** |
| Лісозаготівельні послуги (послуги із заготівлі ліквідної деревини) | 1000  |
| Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання | 130 |
| Навантаження деревини | 1000 |
|  |  |

 Комплекс робіт по заготівлі деревини, а саме: підготовка лісосіки, лісосічні роботи, перевезення робітників проводиться власними силами Підрядника з використанням власних паливно - мастильних матеріалів, інструментів, обладнання та техніки. Підрядник має право залучати субпідрядника до виконання робіт

 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Перелік та обсяг послуг**

**1. Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці:**

Прибирання небезпечних дерев.

Вирубування кущів, підросту і підліску, що заважає звалюванню лісу.

Підготовка підштабельних місць, навантажувальних площадок

**2. Лісосічні роботи.**

Звалювання дерев.

розмічування хлистів.

Розкряжування хлистів

Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання

Сортування деревини (за якістю, діаметром та довжинами)

Штабелювання деревини.

Навантаження деревини

**Особливі відмітки:**

Забезпечити дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, лісового та природоохоронного законодавства та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт, як на лісосіці так і за її межами.

 Забезпечити раціональне розкряжування з метою максимального виходу цінних сортиментів та виконання доведеної сортиментної структури.

**Природоохоронні та лісівничі вимоги:**

Забороняється спалювання порубкових решток під час пожежонебезпечного періоду; забороняється пошкодження невимічених в рубку дерев до ступеня припинення їх росту

**Інформація про необхідні технічні вимоги**

**ДК 021:2015:77210000-5: Лісозаготівельні послуги**

**ЛОТ 3 - Лісозаготівельні послуги**

Заготівля деревини здійснюватиметься на території ДП «Великокопанівське ЛМГ» та визначається керівником підприємства.

Заготівля деревини повинна здійснюватися з дати укладання договору до 31 грудня 2024 року.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування послуг** | **Обсяг, м3** |
| Лісозаготівельні послуги (послуги із заготівлі ліквідної деревини) | 1000  |
| Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання | 130 |
| Навантаження деревини | 1000 |
|  |  |

 Комплекс робіт по заготівлі деревини, а саме: підготовка лісосіки, лісосічні роботи, перевезення робітників проводиться власними силами Підрядника з використанням власних паливно - мастильних матеріалів, інструментів, обладнання та техніки. Підрядник має право залучати субпідрядника до виконання робіт

 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Перелік та обсяг послуг**

**1. Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці:**

Прибирання небезпечних дерев.

Вирубування кущів, підросту і підліску, що заважає звалюванню лісу.

Підготовка підштабельних місць, навантажувальних площадок

**2. Лісосічні роботи.**

Звалювання дерев.

розмічування хлистів.

Розкряжування хлистів

Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання

Сортування деревини (за якістю, діаметром та довжинами)

Штабелювання деревини.

Навантаження деревини

**Особливі відмітки:**

Забезпечити дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, лісового та природоохоронного законодавства та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт, як на лісосіці так і за її межами.

 Забезпечити раціональне розкряжування з метою максимального виходу цінних сортиментів та виконання доведеної сортиментної структури.

**Природоохоронні та лісівничі вимоги:**

Забороняється спалювання порубкових решток під час пожежонебезпечного періоду; забороняється пошкодження невимічених в рубку дерев до ступеня припинення їх росту

**Інформація про необхідні технічні вимоги**

**ДК 021:2015:77210000-5: Лісозаготівельні послуги**

**ЛОТ 4 - Лісозаготівельні послуги**

Заготівля деревини здійснюватиметься на території ДП «Великокопанівське ЛМГ» та визначається керівником підприємства.

Заготівля деревини повинна здійснюватися з дати укладання договору до 31 грудня 2024 року.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування послуг** | **Обсяг, м3** |
| Лісозаготівельні послуги (послуги із заготівлі ліквідної деревини) | 500 |
| Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання | 65 |
| Навантаження деревини | 500 |
|  |  |

 Комплекс робіт по заготівлі деревини, а саме: підготовка лісосіки, лісосічні роботи, перевезення робітників проводиться власними силами Підрядника з використанням власних паливно - мастильних матеріалів, інструментів, обладнання та техніки. Підрядник має право залучати субпідрядника до виконання робіт

 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Перелік та обсяг послуг**

**1. Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці:**

Прибирання небезпечних дерев.

Вирубування кущів, підросту і підліску, що заважає звалюванню лісу.

Підготовка підштабельних місць, навантажувальних площадок

**2. Лісосічні роботи.**

Звалювання дерев.

розмічування хлистів.

Розкряжування хлистів

Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання

Сортування деревини (за якістю, діаметром та довжинами)

Штабелювання деревини.

Навантаження деревини

**Особливі відмітки:**

Забезпечити дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, лісового та природоохоронного законодавства та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт, як на лісосіці так і за її межами.

 Забезпечити раціональне розкряжування з метою максимального виходу цінних сортиментів та виконання доведеної сортиментної структури.

**Природоохоронні та лісівничі вимоги:**

Забороняється спалювання порубкових решток під час пожежонебезпечного періоду; забороняється пошкодження невимічених в рубку дерев до ступеня припинення їх росту

**Інформація про необхідні технічні вимоги**

**ДК 021:2015:77210000-5: Лісозаготівельні послуги**

**ЛОТ 5 - Лісозаготівельні послуги**

Заготівля деревини здійснюватиметься на території ДП «Великокопанівське ЛМГ» та визначається керівником підприємства.

Заготівля деревини повинна здійснюватися з дати укладання договору до 31 грудня 2024 року.

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування послуг** | **Обсяг, м3** |
| Лісозаготівельні послуги (послуги із заготівлі ліквідної деревини) | 500 |
| Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання | 65 |
| Навантаження деревини | 500 |
|  |  |

 Комплекс робіт по заготівлі деревини, а саме: підготовка лісосіки, лісосічні роботи, перевезення робітників проводиться власними силами Підрядника з використанням власних паливно - мастильних матеріалів, інструментів, обладнання та техніки. Підрядник має право залучати субпідрядника до виконання робіт

 Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Перелік та обсяг послуг**

**1. Підготовчі роботи та допоміжні роботи на лісосіці:**

Прибирання небезпечних дерев.

Вирубування кущів, підросту і підліску, що заважає звалюванню лісу.

Підготовка підштабельних місць, навантажувальних площадок

**2. Лісосічні роботи.**

Звалювання дерев.

розмічування хлистів.

Розкряжування хлистів

Збирання у купи та спалювання порубкових залишків після рубання

Сортування деревини (за якістю, діаметром та довжинами)

Штабелювання деревини.

Навантаження деревини

**Особливі відмітки:**

Забезпечити дотримання чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки, лісового та природоохоронного законодавства та інших діючих нормативно-правових актів України під час виконання робіт, як на лісосіці так і за її межами.

 Забезпечити раціональне розкряжування з метою максимального виходу цінних сортиментів та виконання доведеної сортиментної структури.

**Природоохоронні та лісівничі вимоги:**

Забороняється спалювання порубкових решток під час пожежонебезпечного періоду; забороняється пошкодження невимічених в рубку дерев до ступеня припинення їх росту