|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОДАТОК 8** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| У разі, якщо в Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». | | | | | | |
| |  | | --- | | **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (специфікація)** | | **на «Капітальний ремонт будівлі «Чернігівське вище професійне училище, Чернігівської обласної ради», що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Кільцева, 20 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігові) (ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)»** | | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Проектом передбачено: | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | **Локальний кошторис - Загальнобудівельні роботи** | |  |  |  | |
|  | Розділ №1. Прорізи | |  |  |  | |
|  | Вікна | |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 254 |  | |
| 2 | Знімання незасклених віконних рам | | м2 | 1078,43 |  | |
| 3 | Розбирання відливів з листової сталі | | м | 487,47 |  | |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (к=1,15) | | м2 | 5,33 |  | |
| 5 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (к=1,15) | | м2 | 23,88 |  | |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель (к=1,15) | | м2 | 1071,23 |  | |
| 7 | Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків  стінових прокладками на клею в один ряд | | м | 2074,4 |  | |
| 8 | Установлення віконних зливів (к=1,15) | | м | 487,47 |  | |
| 9 | Водовідливи віконні з оцинкованої сталі 280мм | | пм | 505,506 |  | |
|  | Вхідна група і вітражі | |  |  |  | |
| 10 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5  т(рами вітражів, вхідної групи та двері) ( Кдем.=0,7) | | т | 1,92 |  | |
| 11 | Брухт металевий  (зворотнi матерiали) | | т | 1,5 |  | |
| 12 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах (к=1,15) | | м2 | 9,52 |  | |
| 13 | Блоки дверні металопластикові більше 3м2 | | м2 | 9,52 |  | |
| 14 | Улаштування вхідної групи з дверима площею більше 3  м2 з металопластику у кам'яних стінах (к=1,15) | | м2 | 17,6 |  | |
| 15 | Металопластикова вхідна група з дверима | | м2 | 17,6 |  | |
| 16 | Улаштування вхідної групи (перегородки,вітражі)  площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах  (к=1,15) | | м2 | 172,29 |  | |
| 17 | Металопластикова вхідна група (перегородки , вітражі) | | м2 | 172,29 |  | |
|  | Укоси внутрішні | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (к=1,15) | м2 | 503,75 |  |
| 19 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази(укоси) (к=1,15) | м2 | 503,75 |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар  товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (укоси) (к=1,  15; к=2) | м2 | 503,75 |  |
| 21 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під  фарбування(укоси) | м2 | 503,75 |  |
|  | Укоси зовнішні |  |  |  |
| 22 | Очищення вручну простих фасадів від олійної,  перхлорвінілової фарби з землі та риштувань | м2 | 424,4 |  |
| 23 | Шпаклювання укосів мiнеральною шпаклiвкою (к=1,15) | м2 | 424,4 |  |
| 24 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-  184-1 (к=1,15; к=2) | м2 | 424,4 |  |
| 25 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з  риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 424,4 |  |
| 26 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | л | 169,76 |  |
| 27 | Навантаження сміття вручну | т | 7,5909 |  |
| 28 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 17,7121 |  |
| 29 | Перевезення сміття до 10 км | т | 25,303 |  |
|  | **Локальний кошторис - Покрівля** |  |  |  |
|  | Розділ №2. Покрівля |  |  |  |
| 30 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-  3 шари | м2 | 3262,88 |  |
| 31 | Розбирання цементних покриттів | м2 | 978,86 |  |
| 32 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 978,86 |  |
| 33 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної  вирівнювальної стяжки додавати або виключати | м2 | 978,86 |  |
| 34 | Армування стяжки дротяною сіткою (к=1,15) | м2 | 978,86 |  |
| 35 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що  наплавляються, із застосуванням газопламеневих  пальників, в два шари | м2 | 3262,88 |  |
| 36 | Улаштування з листової сталі парапетів | м | 243,82 |  |
| 37 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | м2 | 135,95 |  |
| 38 | Улаштування покриття з 8-хвильових азбоцементних  листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм | м2 | 135,95 |  |
| 39 | Навантаження сміття вручну | т | 10 |  |
| 40 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 62,876 |  |
| 41 | Перевезення сміття до 10 км | т | 72,876 |  |
|  | | | | |

В договірній ціні **НЕОБХІДНО ПЕРЕДБАЧИТИ:**

- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (не більше 1,5%).