**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Заміна ШРП газової котельні «Опорного закладу освіти «Грицівський ліцей» Грицівської селищної ради Шепетівського району, Хмельницької області**

Відомість обсягів робіт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  **Локальний кошторис** |  |
| *1* |  *(Демонтаж) Улаштування установки дляредукування тиску газу* | *шт* | *1* |  |
|  |
| *2* |  *Улаштування установки для редукуваннятиску газу* | *шт* | *1* |  |
|  |
| *3* |  *(Демонтаж) Укладання трубопроводівгазопостачання із сталевих труб діаметром50 мм в траншеї з розпорами* | *100м* | *0,04* |  |
|  |
| *4* |  *Укладання трубопроводів газопостачання із сталевих труб діаметром 50 мм в траншеї з розпорами* | *100м* | *0,04* |  |
|  |
| *5* |  *(Демонтаж) Установлення сталевихзасувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм* | *шт* | *1* |  |
|  |
| *6* |  *Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм* | *шт* | *1* |  |
|  |
| *7* |  *(Демонтаж) Приварювання фланцівдіаметром 50 мм до сталевих трубопроводів* | *шт* | *2* |  |
|  |
| *8* |  *Приварювання фланців діаметром 50 мм досталевих трубопроводів* | *шт* | *2* |  |
|  |
| 9 |  Труба сталева Ду 50мм | м.п | 4 |  |
|  |
| 10 |  Відвід Ду 50мм | шт | 4 |  |
|  |
| 11 |  Фланец Ду 50мм | шт | 4 |  |
|  |
| 12 |  Електроди Ду 3мм | кг | 4,8 |  |
|  |
| 13 |  Круг абразивний 180х1,6 | шт. | 2 |  |
|  |
| 14 |  Болт М16 | кг | 1,4 |  |
|  |
| 15 |  Гайка М16 | кг | 0,8 |  |
|  |
| 16 |  Шайба Ду 16 | кг | 0,1 |  |
|  |
| 17 |  ШРП з регуляторами Madas ШРП з регуляторами Madas ДУ 32 (2 шт) з середнього на низький тиск | шт | 1 |  |
|  |

Учасник повинен мати Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, який дозволяє виконувати налагоджування, ремонт, технічне обслуговування, устаткування підвищеної небезпеки, газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах та мати можливість надати послуги за вказаним переліком послуг та зазначеними адресами, із наданням відповідних актів про надані послуги. **Для підтвердження зазначеного пункту учасник у складі тендерної пропозиції надає скановані копії дозволів.**

Учасник процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в Технічних, якісних та кількісних характеристиках.

Учасник визначає ціну пропозиції відповідно до Кошторисним нормам України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі - Настанова).

Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

Вартість пропозиції повинна бути чітко визначена.

Договірна ціна встановлюється твердою.

Всі матеріали, устаткування, прилади і роботи, включені у пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і українським правилам і стандартам.

**Перелік документів, які вимагаються для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:**

**Для учасників процедури закупівлі:**

До ціни пропозиції (тендерної пропозиції) мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Настанови:

• Договірна ціна,

• локальний кошторис,

• підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису,

• розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису,

• пояснювальна записка.