Згідно рішення

Уповноваженої особи

 від 19.04.2024 р.

ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

для процедури закупівлі – відкриті торги з особливостями

**Обладнання відеонагляду з монтажем**

**(ДК 021:2015:35120000-1: Системи та пристрої нагляду та охорони)**

**(Ідентифікатор закупівлі  [UA-2024-04-16-006881-a)](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-012257-a%22%20%5Ct%20%22_blank%22%20%5Co%20%22%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%20%D0%A3%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83)**

**1. Внесено зміни в п. 10 таблиці технічних вимог Додатку 3 до тендерної документації, та викладено у новій редакції:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Відеореєстратор 64-канальный 2U 8HDD WizSense DHI-NVR5864-EI | Захист периметра (канали) реєстратор: 4 канали, 10 правил IVS на кожен канал; камера: 16 каналів Розпізнавання облич (канали) реєстратор: 16-канальний FD (по камері) + FR (за реєстратором), зображення потік: 16 зображень облич/с; 2-х канальний FD (за реєстратором) + FR (за реєстратором), відео потік: 12 зображень облич/; камера: 16 каналів IP камери 64Вхідний потік 384 Мбіт/сАудіо інтерфейси 1вх/2вих (RCA)Інтерфейси відео виходу 2 × VGA, 2 × HDMIМультиекранний режим 1/4/8/9/16/25/36/64Відео компресія Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEGПідтримка роздільної здатності 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIFТривожні входи 16Релейні виходи 8Ethernet  2х (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45)Сумісність ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDKВнутрішні HDD 8 SATA до 16ТбESATA 1Raid  0/1/5/6/10USB 2х USB 2.0; 2х USB 3.0RS232 1RS485 1Підтримка виробників ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; SamsungЖивлення 220В АСПотужність споживання 13 ВтРобоча температура –10 °C - +55 °C | 1 |  |

**Всі інші положення Тендерної документації залишені без змін**