Згідно рішення

Уповноваженої особи

від 19.04.2024 р.

ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

для процедури закупівлі – відкриті торги з особливостями

**Обладнання відеонагляду з монтажем**

**(ДК 021:2015:35120000-1: Системи та пристрої нагляду та охорони)**

**(Ідентифікатор закупівлі  [UA-2024-04-16-006881-a)](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-012257-a" \t "_blank" \o "Оголошення на порталі Уповноваженого органу)**

**1. Внесено зміни в п. 10 таблиці технічних вимог Додатку 3 до тендерної документації, та викладено у новій редакції:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Відеореєстратор 64-канальный 2U 8HDD WizSense DHI-NVR5864-EI | Захист периметра (канали)  реєстратор: 4 канали, 10 правил IVS на кожен канал;  камера: 16 каналів    Розпізнавання облич (канали)  реєстратор: 16-канальний FD (по камері) + FR (за реєстратором),  зображення потік: 16 зображень облич/с; 2-х канальний FD (за реєстратором) + FR (за реєстратором),  відео потік: 12 зображень облич/;  камера: 16 каналів    IP камери 64  Вхідний потік 384 Мбіт/с  Аудіо інтерфейси 1вх/2вих (RCA)  Інтерфейси відео виходу 2 × VGA, 2 × HDMI  Мультиекранний режим 1/4/8/9/16/25/36/64  Відео компресія Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG  Підтримка роздільної здатності 32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF  Тривожні входи 16  Релейні виходи 8  Ethernet  2х (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45)  Сумісність ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK  Внутрішні HDD 8 SATA до 16Тб  ESATA 1  Raid  0/1/5/6/10  USB 2х USB 2.0; 2х USB 3.0  RS232 1  RS485 1  Підтримка виробників ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung  Живлення 220В АС  Потужність споживання 13 Вт  Робоча температура –10 °C - +55 °C | 1 |  |

**Всі інші положення Тендерної документації залишені без змін**