Додаток 2

 До тендерної документації

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ ЗАСОБИ ВІДПОВІДНО**

**ДК 021:2015 код 34910000 - 9 Гужові чи ручні вози, інші транспортні засоби з немеханічним приводом,**

 **багажні вози та різні запасні частини"(ручні візки). «Візок для комплексного прибирання»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Медико - технічні вимоги** | **Кількість/шт.** |
| 1. | Система Mistral Moboxx "Universal" або еквівалент | компл | 1. Комплексна система Mistral Moboxx повинна бути виготовлена з зносостійкого пластику, до складу якого входить скловолокно;2. Габарити системи повинні бути 62 х 58 х 92 см (Ш х Д х В);3. Система повинна мати алюмінієву раму для багаторазового мішка 70 – 120 л, яка при роботі з хімічними речовинами не піддається корозії;4. Мішок для сміття повинен бути виготовлений з цупкого прогумованого матеріалу, що витримує часте прання та дезінфекцію в автоматичній машині;5. Система повинна включати в себе - базу з двома герметичними контейнерами, контейнери повинні бути з маркованими кліпсами жовтого (для підлоги) та зеленого кольорів (для стін та стелі), кришка для контейнерів повинна бути прозора та мати гумову вставку. Система повинна бути оснащена двома маркованими ємностями по 6 л ( з жовтою та зеленою ручками) для чистих та використаних серветок, 2 гумово-пластикових фіксатори для утримувачів з ручками, багаторазовий мішок, жовту кришку для сміттєвого мішка, один маркований утримувач з ручкою для обробки підлоги та один маркований утримувач з телескопічною ручкою 2500 мм для стін та стелі;6. Система фіксації телескопічної штанги ¼ оберти;7. Система повинна бути оснащена 15 насадками для підлоги та 15 насадками для стін та стелі;8. Насадка повинна бути виготовлена з натуральних та синтетичних волокон ;9. Можливість використання на будь-яких поверхнях;10. Насадка має кодуватися кольоровими петлями по всій довжині;11. Кріплення петель до основи текстильної насадки повинно здійснюватися методом тафтенгу;12. Кишені насадки мають бути оснащені амортизатором для полегшення одягання на утримувач Sprint Plus;13. На кишенях насадок повинні бути такі дані: дата виготовлення, артикул для замовлення;температура прання; 14. Насадка для стін та стелі повинен бути виготовлений з високоякісного синтетичного волокна;15. Кишені насадок мають бути оснащені амортизатором для полегшення одягання на утримувач Sprint Plus;16. На кишенях насадок повинні бути такі дані: дата виготовлення, артикул для замовлення;температура прання; 17. Насадки повинні бути виготовлені за технологією CAT (розрізані петлі) або Loop (петельні петлі);18. Можливість майже в 10 разів зменшити витрати дезінфікуючих засобів;19.Термін використання системи повинен бути не менше 15 років. 20. Система повинна включати 10 шт маркованих серветок (зелений, блакитний, червоний, жовтий) для прибирання різних поверхонь;  21.Характеристикасерветок: Загальна вага – 33 г; Довжина – 32 см;Ширина – 32 см;Температура прання - 95ᴼС;Температурасушіння-60ᴼС; 22. Система повинна включати 5 шт маркованих серветок (зелений, блакитний, червоний, жовтий) для прибирання скла та скляних поверхонь; 23.Характеристикасерветок: Загальна вага – 36 г; Довжина – 40 см;Ширина – 40 см;Температура прання - 95ᴼС;Температура сушіння - 60ᴼС;24. Виробник: НімеччинаНадати декларацію про відповідність. | **2** |

Закупівля даного виду товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. Замовником зазначено конкретну назву товару тільки для орієнтиру, так як він має гарну якість та ефективність у використанні.

Вважати зазначені у цих вимогах посилання на конкретну назву, торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

1 З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та підтвердження своєчасного постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає ***оригінал гарантійного листа*** виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією. Гарантійний лист повинен включати дату оголошення про проведення відкритих торгів, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника.

2 Товар повинен бути високої якості та вироблений на підприємстві сертифікованому згідно ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 на підтвердження у складі пропозиції  надати скановані копії з оригіналу.

3. Товар повинен передаватись без сторонніх запахів, в неушкодженій упаковці, яка відповідає характеру, забезпечує цілісність товару та збереженню його якості під час транспортування (надати гарантійний лист);