Капітальний ремонт будівлі Миколаївської гімназії № 15 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул.
Потьомкінська, 22, в частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі 	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на загальнобудівельні роботи	
Гімназія №15	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № АБ-6	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “4 липня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Розбирання і демонтаж 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ10-20-4
к=1,15
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель
кількість: 288+34,65+36	100м2	3,5865								
2	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,79								
3	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях
кількість: 179х0,45	100 м2	0,8055								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	КР13-7-1
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 0,5
м2
кількість: 0,3+0,3+0,3	100м2	0,009								
5	КР13-7-2
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 1 м2
кількість: 5,41-0,9	100м2	0,0451								
6	КБ10-28-3
к=1,15
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею
більше 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,0394								
7	КБ9-61-10
к дем.=0,7
к=1,15	(Демонтаж) Встановлення металевих
дверних блокiв	т	0,15								
8	С121-783-1
(зворотнi
матерiали)	Металоконструкції дверних коробок, полотен
(зворотнi матерiали)	т	0,15								
9	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам
кількість: 1,4х2,25х2	100 м2	0,063								
10	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02								
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02								
12	КР6-14-1	Знімання дверних полотен
кількість: 1,4х3,1	100 м2	0,0434								
13	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
кількість: 0,385+15,514+0,257+10,343+2,
191+0,215+0,081+0,165+0,21+0,007	1 т	29,368								
14	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	29,368								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Закладення прорезів 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	КБ8-22-2
к=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків
підвіконня	1 м3	7,5								
16	С111-81-1	Газобетонні блоки
кількість: 7,5х0,99	м3	7,425								
17	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,03								
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Вікна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
(товщиною 50мм)
кількість: 179х0,5	100м2	0,895								
19	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати
кількість: 179х0,5	100м2	0,895								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	КБ10-20-4
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель
кількість: 288+34,65+36	100м2	3,5865								
21	 С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	358,65								
22	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	1820								
23	С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	77,11								
24	С1551-34-
СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	586								
25	С1551-34-
СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	179								
26	 С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	586								
27	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	1,79								
28	 С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові
кількість: 179х1,02	м	182,58								
29	 С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	24,845								
30	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,79								
31	С113-
1711-4
варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі 
кількість: 179х1,037	м	185,623								
32	 С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	179								
33	С111-136-
22	Саморіз	шт	631,87								
34	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	7,65								
35	С111-
1747-1С
варіант 2	Пароізоляційна стрічка ALENOR OН T
внутрішня	м	765								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
36	КР6-26-5	Навішування москітних сіток
кількість: 1,45х0,8х157	100 м2	1,8212								
37	 С123-33-1	Москітна сітка	шт	157								
38	КР6-27-4	Установлення замків безпеки	100 шт	1,57								
39	 С111-950-
1	Дитячий замок безпеки	шт	157								
 	 	СКЛОПАКЕТИ 	 	 								
 	 	====================	 	 								
40	КР13-7-1	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 0,5 м2
кількість: 0,3*3	100м2	0,009								
41	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2
кількість: 5,41-0,9	100м2	0,0451								
42	С111-1880
варіант 1	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	5,41								
43	С123-528
варіант 1	Штапики для склопакетів	пм	19								
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Двері 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
44	КБ10-96-2
к=1,15	Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен
кількість: 1,3х3,03	100м2	0,03939								
45	С121-251-
6	Дверi металеві 1,3х3,03м	шт	1								
46	КБ10-28-3
к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,0394								
47	 С123-201-
1
варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	3,94								
48	С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	0,525								
49	& С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	40								
50	С1551-34-
СП
варіант 3	Розширювальний профіль В=40мм	м	16								
51	С1551-34-
СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	3								
52	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок
кількість: 19+16+3	100м шва	0,38								
53	 С111-
1747-1П
варіант 1	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
порогом)	м	3								
54	 С111-
1747-1С
варіант 1	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	19								
55	 С111-
1747-1З
варіант 1	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	16								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Опорядження внутрiшнє 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси вікон	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===========	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
56	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	3,06								
57	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	3,06								
58	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	3,06								
59	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
кількість: 306х1,05	м2	321,3								
60	 С111-
1647-1	Клей Перлфікс
кількість: 10х306	кг	3060								
61	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	3,06								
62	С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	306								
63	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	3,06								
64	 С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	306								
65	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	3,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
66	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	586								
 	 	Ремонт опорядження навколо віконних
прорізів	 	 								
 	 	===================================	 	 								
67	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	1,148								
68	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	114,8								
69	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	1,148								
70	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	114,8								
71	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	1,148								
 	 	Укоси дверей	 	 								
 	 	===============	 	 								
72	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	0,076								
73	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,076								
74	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	0,076								
75	С111-741
варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм
кількість: 7,6х1,05	м2	7,98								
76	С111-
1647-1	Клей Перлфікс
кількість: 10х7,6	кг	76								
77	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,076								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
78	 С111-
1896-И
варіант 2	Шпатлівка Ізогіпс	кг	7,6								
79	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	0,076								
80	С1555-
101-2
варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	7,6								
81	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,076								
82	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	16								
 	 	Ремонт опорядження стін навколо дверних
прорезів (В=150)	 	 								
 	 	====================================
====	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
83	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0285								
84	 С111-
1896-И
варіант 2	Шпатлівка Ізогіпс	кг	2,85								
85	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	0,0285								
86	 С1555-
101-2
варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	2,85								
87	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,0285								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Опорядження закладених прорезів	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	==============================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
88	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,15								
89	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"],
на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати	100 м2	0,15								
90	С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс
кількість: 15х2	кг	30								
91	КБ15-56-4
к=4; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	0,15								
92	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс
кількість: 15х2	кг	30								
93	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,15								
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Зовнiшнє оздоблення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Зовнішні укоси вікон	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
94	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	2,295								
95	ПР15-1308	Штукатурення по каменю і бетону укосів
по фасаду декоративною штукатуркою
"Ceresit", укоси плоскі, ширина до 200 мм	100 м2	2,295								
96	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	34,425								
97	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	906,525								
98	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	2,296								
 	 	Зовнішні укоси дверей	 	 								
 	 	==========================	 	 								
99	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,057								
100	ПР15-1308	Штукатурення по каменю і бетону укосів
по фасаду декоративною штукатуркою
"Ceresit", укоси плоскі, ширина до 200 мм	100 м2	0,057								
101	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,855								
102	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	2,515								
103	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,057								
 	 	Закладені прорези	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===============	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
104	ПР15-1308	Штукатурення по каменю і бетону укосів
по фасаду декоративною штукатуркою
"Ceresit", укоси плоскі, ширина до 200 мм	100 м2	0,15								
105	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	59,25								
107	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,15								
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 6			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису			 	 	 	
	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.			 	 		

Капітальний ремонт будівлі Миколаївської гімназії № 15 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 22, в
частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6550,02		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	4,0		 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	88,92		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,3		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	9,13		 	 	 	 	
6	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
6.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	790,32		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	7438,39		 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,0		 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
7	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,30024		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,721464		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1,7595		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	КБМ202-1104	Крани на автомобільному ходу при роботі
на монтажі технологічного устаткування,
вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,034776		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,79466886		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,12464		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
13	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	34,55022234		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	15,07487214		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
15	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	12,117504		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]	маш. год	2,193786		 	 	 	 	
17	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	29,368		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 		 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	2,929		 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	39,918		 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	70,582		 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	4,962		 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,297		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,56511		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,29482		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	16,
796071908		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62
кН [2 т]	маш. год	2,017008		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	12,051648		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	10,86888		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг	маш. год	64,82619		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	67,17807402		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,207		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг	маш. год	2,193786		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	63,608946		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	62,
412477126		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	&С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	358,65						
 	 	 	 	 						
31	&С123-201-1
варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	3,94						
 	 	 	 	 						
32	&С113-1711-4
варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі 	м	185,623						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	С142-10-2	Вода	м3	2,20294						
 	 	 	 	 						
34	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,60828						
 	 	 	 	 						
35	&С111-81-1	Газобетонні блоки	м3	7,425						
 	 	 	 	 						
36	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00013393						
 	 	 	 	 						
37	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	37,53						
 	 	 	 	 						
38	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	64,34925						
 	 	 	 	 						
39	С111-1753	Гума профільована	т	0,0073836						
 	 	 	 	 						
40	&С121-251-6	Дверi металеві 1,3х3,03м	шт	1						
 	 	 	 	 						
41	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована	кг	438,8265						
 	 	 	 	 						
42	&С111-950-1	Дитячий замок безпеки	шт	157						
 	 	 	 	 						
43	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,005738						
 	 	 	 	 						
44	&С123-382-3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	182,58						
 	 	 	 	 						
45	С111-1608	Дрантя	кг	2,17013						
 	 	 	 	 						
46	&С111-1647-1	Клей Перлфікс	кг	3136						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
47	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,48683						
 	 	 	 	 						
48	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0003192						
 	 	 	 	 						
49	&С111-1844-
1К	Кутики пластикові	м	602						
 	 	 	 	 						
50	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	321,3						
 	 	 	 	 						
51	+С111-741
варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	7,98						
 	 	 	 	 						
52	С111-617	Мастика тіоколова будівельного
призначення КБ-0,5	кг	0,62116						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
53	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0541						
 	 	 	 	 						
54	&С1550-38-1-
О
варіант 1	Монтажна піна	л	102,48						
 	 	 	 	 						
55	&С123-33-1	Москітна сітка	шт	157						
 	 	 	 	 						
56	+С1551-34-СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	182						
 	 	 	 	 						
57	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,46965						
 	 	 	 	 						
58	&С111-1747-
1С
варіант 1	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	19						
 	 	 	 	 						
59	&С111-1747-
1С
варіант 2	Пароізоляційна стрічка ALENOR OН T
внутрішня	м	765						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,03						
 	 	 	 	 						
61	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	4,5645						
 	 	 	 	 						
62	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	м3	13,57888						
 	 	 	 	 						
63	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	10,6624						
 	 	 	 	 						
64	+С1551-34-СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	586						
 	 	 	 	 						
65	+С1551-34-СП
варіант 3	Розширювальний профіль В=40мм	м	16						
 	 	 	 	 						
66	&С111-136-22	Саморіз	шт	631,87						
 	 	 	 	 						
67	+С111-1880
варіант 1	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	5,41						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
68	&С111-1747-
1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	179						
 	 	 	 	 						
69	&С111-1747-
1П
варіант 1	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
порогом)	м	3						
 	 	 	 	 						
70	&С111-1747-
1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	586						
 	 	 	 	 						
71	&С111-1747-
1З
варіант 1	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	16						
 	 	 	 	 						
72	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	187,5						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
73	&С111-1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	1860						
 	 	 	 	 						
74	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00075						
 	 	 	 	 						
75	&С1555-101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	450,8						
 	 	 	 	 						
76	&С1555-101-2
варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	10,45						
 	 	 	 	 						
77	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,034828						
 	 	 	 	 						
78	&С111-1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	450,8						
 	 	 	 	 						
79	&С111-1896-И
варіант 2	Шпатлівка Ізогіпс	кг	10,45						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
80	+С123-528
варіант 1	Штапики для склопакетів	пм	19						
 	 	 	 	 						
81	+С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	968,29						
 	 	 	 	 						
82	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0003642						
 	 	 	 	 						
83	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001773						
 	 	 	 	 					 	
84	С121-783-1	Металоконструкції дверних коробок,
полотен (зворотнiй матерiал)	т	0,15					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 					 	
 	 	 	 	 					 	
85	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	100,022					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
86	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1936					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом 	грн.	 					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 					 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	170,604	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	5,155	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,297	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	3,959	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	46,963	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	29,368174