Додаток 3

до тендерної документації

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. Назва предмета закупівлі:Послуги з технічного обслуговування офісної техніки
2. Код за ДК 021:2015: 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (50313000-2 Технічне обслуговування і ремонт копіювально-розмножувальної техніки)
3. Термін надання послуг: до 20.12.2024
4. Термін дії договору: до 31.12.2024
5. Найменування та обсяг послуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Технічне обслуговування (відновлення працездатності) тонер-картирджу Xerox 106R03621 Black до БФП XEROX WC 3345 DNI  | шт | 17 |
| 2 | Технічне обслуговування (відновлення працездатності) копі-картирджу (драм) Xerox 101R00555 до БФП XEROX WC 3345 DNI | шт | 10 |
| 3 | Технічне обслуговування (відновлення працездатності) тонер-картриджу Xerox 106R02773 Black до БФП XEROX WC 3025 NI | шт | 10 |

1. Технічні вимоги:
	1. Відновлення працездатності тонер-картирджів включає:

- діагностування - перевірка функціонування всіх блоків, вузлів та пристроїв за тестами передбаченими виробником;

- профілактику - очистка обладнання від тонера та бруду, що накопичився, змащування вузлів, інші роботи для підтримки працездатності обладнання;

- технічне обслуговування - розбирання, очистка стисненим повітрям, технічний аналіз, реставрація, протирання і змащування контактних груп, заміна чіпа рахівника копій, при необхідності заміна леза дозування, заправка тонером, збирання, тестування, упаковка;

- ремонт - усунення діагностованих несправностей у роботі обладнання та за необхідності заміна деталей, вузлів, агрегатів, інших частин обладнання, що вийшли з ладу та не підлягають ремонту.

6.2. Відновлення працездатності копі-картирджів (драм) включає:

- діагностування - перевірка функціонування всіх блоків, вузлів та пристроїв за тестами передбаченими виробником;

- профілактику - очистка обладнання від тонера та бруду, що накопичився, змащування вузлів, інші роботи для підтримки працездатності обладнання;

 - технічне обслуговування - розбирання, очистка стисненим повітрям, технічний аналіз, реставрація, протирання і змащування контактних груп, заміна чіпа рахівника копій, збирання, тестування, упаковка;

- ремонт - усунення діагностованих несправностей у роботі обладнання та за необхідності заміна деталей, вузлів, агрегатів, інших частин обладнання, що вийшли з ладу та не підлягають ремонту.

Транспортування обладнання від Замовника до місця проведення надання послуг здійснюється Виконавцем за власний рахунок впродовж 1 (однієї) доби з моменту отримання замовлення від Замовника.

У разі виявлення недоліків по якості наданих послуг Виконавець повинен усунути їх за власний рахунок. Термін усунення недоліків не повинен перевищувати 5 (п’яти) календарних днів з моменту повідомлення Замовника.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог техніки безпеки при виконанні робіт несе Виконавець.