**ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:**

**Головний механік В. о. генерального директора**

**ДП «Добропіллявугілля-видобуток» ДП «Добропіллявугілля-видобуток»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Богдан ОГОНОВСЬКИЙ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віталій СИДОРЧЕНКО**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023рік «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 рік.**

  **Технічне завдання**

 **на придбання гідродомкрата пересування 1КД90.28.02.000**

 **для ВП «Шахтоуправління «Новодонецьке» ш. «Новодонецька»**

 **1. Найменування і область застосування**

* 1. **Найменування виробу і його умовне позначення:**

- **гідродомкрат пересування 1КД90.28.02.000 - 100 шт.**

* 1. **Область використання:**

- гідродомкрат пересування 1КД90.28.02.000використовується для пересування секцій та конвейєра лави.

 Відомості необхідні при підготовці тендерної пропозиції будуть надані учасникам уповноваженим представником Замовника: Головний механік ДП «Добропіллявугілля-видобуток» - Богдан ОГОНОВСЬКИЙ е-mail: OgonovskiyBN@dvv.dn.ua; моб. тел. 050 325 64 50; Головний механік ШУ «Новодонецьке» Володимир Кузьменко , моб. тел. 099-027-79-10.

 **2. Технічні та функціональні вимоги:**

2.1 Гідродомкрат пересування 1КД90.28.02.000повинен відповідати конструкторським документам на гідродомкрат пересування 1КД90.28.02.000та вимогам цього технічного завдання.

2.2 Креслення і комплектація узгоджуються з замовником.

2.3. Основні показники повинні відповідати показникам наведеним в таблиці.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Найменування параметру** | **Параметр** |
| 1. | Гідродомкрат пересування 1КД90.28.02.000, шт. | 100 |
| 2. | Хід, мм. | 905 |
| 3. | Працюючий тиск, МПа |  32 |
| 4. | Зусилля під час штовхання конвеєра, кН | 170 |
| 5. | Зусилля під час підтягування конвеєра, кН | 304 |
| 6. | Довжина у складеному подожені, мм. | 1610 |
| 7. | Діаметр внутрішній, мм. | 110 |
| 8. | Вага, кг. | 85 |

**Кваліфікаційні вимоги:**

 1. Вироб та документація повинна відповідати вимогам ДНАОП 10.0-1.01-10.

 2. Термін гарантії – 12міс., або 18міс. з дня отримання підприємством.

1. У комплект поставки входить технічна документація на обладнання, а саме:

- Формуляр з печаткою заводу виробника;

- Керівництво по експлуатації, призначене для вивчення технічного пристрою, правил експлуатації і технічного обслуговування;

В.о. Директора ШУ «Новодонецьке»

ДП «Добропіллявугілля-видобуток» Віталій ВАЛЕНТІЙ

Головний механік

ШУ «Новодонецьке» Володимир КУЗЬМЕНКО