**Додаток 3**

***до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі***

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

1. До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* витрати на навантаження, розвантаження;
* витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством.

2. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Поставка (передача) товару здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника.

5. Перевірка комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень поставленого товару здійснюється в присутності представників замовника.

6. Строк (термін) поставки (передачі) товару:до 20 листопада 2023 р.

7. Місце поставки товару: військова частина А3913, вул. площа Авіації, 29, м. Новий Калинів, Самбірський район, Львівська область, 81464.

8. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

9. Нижче перелічені найменування поставляються вказаного виробника, або відповідний аналог товару, який неодмінно повинен відповідати вказаним технічним, якісним вимогам, характеристикам та стандартам до даного товару

**Товар, що поставляється, повинен відповідати вимогам відповідних ДСТУ (ТУ, ДБН тощо), які діють на момент подачі тендерної пропозиції. На підтвердження цього, а також якості і безпеки пропонованого Товару, у складі своєї тендерної пропозиції учасник повинен надати:**

* сертифікат відповідності на вікна та двері металопластикові з полiвiнiлхлоридних профілів щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020; ДБН В 2.6.-31: 2021 « Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»;
* сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво віконних блоків з профілів ПВХ;
* висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на металопластикові блоки з полiвiнiлхлоридних профілів у відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020;
* протокол випробувань металопластикового віконного блоку із вказаною формулою склопакету щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020; ДБН В 2.6 .-31: 2021 « Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»
* сертифікат відповідності профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій;
* сертифікат ДСТУ EN ISO на систему управління якістю на виробництво профілів полiвiнiлхлоридних;
* протокол випробувань профілю полiвiнiлхлоридних на визначення групи горючості (не менше Г2 згідно ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів - матеріали помірної горючості, ДБН В.1.1-7:2016);
* протокол випробувань на відповідність профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В 2.7-130:2007 пп.5.2.3-5.2.5, 5.3.1, 5.3.7;
* висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7- 130:2007;
* сертифікат відповідності на склопакети;
* сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво склопакетів;
* висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на склопакети.
* сертифікат відповідності на фурнітуру
* висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру
* сертифікат відповідності на профілі сталеві гнуті (армування);
* висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на армування
* висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сендвіч-панелі до віконних та дверних конструкцій.

Учасник у складі своєї тендерної пропозиції та безпосередньо при поставці повинен надати паспорт на партію Товару, що має бути затверджений виробником цього Товару в установленому законодавством порядку. У паспорті мають бути вказані комплектуючі, які використані при виготовленні Товару, усі його технічні (якісні, кількісні) характеристики, необхідні для визначення відповідності вимогам замовника, а також повинно бути графічне зображення Товару з чіткими розмірами.

У складі тендерної пропозиції учасник процедури закупівлі повинен надати документальне підтвердження (гарантійний лист) від заводу-виробника про відповідність пропонованого Товару вимогам діючих в Україні нормативних актів. Гарантійний лист заводу-виробника повинен також містити підтвердження спроможності поставити Товар у обсягах і з характеристиками, що вказані в технічних вимогах документації та пропозиції учасника, технічні (якісні, кількісні) характеристики пропонованого для поставки Товару (мають відповідати вимогам замовника, вказаним у Додатку 3 тендерної документації), предмет цієї закупівлі, найменування замовника та учасника, а також посилання на оприлюднене на вебпорталі Уповноваженого органу оголошення про проведення цієї закупівлі

Учасник має підтвердити, що пропонований ним Товар є новим, не відновленим, а також таким, що раніше не був в експлуатації, не перебуває у розшуку, під забороною відчуження, арештом, тощо, не є предметом застави та/або іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед третіми особами, не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством.

Гарантійний строк на Товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного строку пропонованого ним Товару.

Під час подання тендерних пропозицій учасник надає інформацію про технологію перевезення та спосіб пакування Товару, що будуть застосовуватися під час його поставки по даній закупівлі, їх вплив на Товар, а також відповідність встановленим вимогам.

У тендерній пропозиції учасник повинен чітко зазначати виробника та модель пропонованого Товару.

Технічні та якісні характеристики пропонованого учасником Товару мають відповідати вимогам замовника або бути кращими. Учасник не повинен пропонувати Товар зі спрощеними характеристиками (для зниження ціни тендерної пропозиції) та/або такими, що погіршують показники щодо якості (міцності, продуктивності, тощо) Товару у порівнянні з вимогами замовника даної закупівлі, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції має надати відповідне підтвердження.

Недотримання наведених вище вимог може бути підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника.

 Перед подачею тендерної пропозиції учасник обов’язково повинен здійснити виїзд на об’єкт та ознайомитися з фактичними обсягами робіт та іншими вимогами замовника, про що зазначити в акті обстеження об’єкту, підписати його з обох сторін, та опублікувати разом з тендерною пропозицією.

Вимоги до віконних та дверних блоків:

1)

 - 1 шт

Двері металопластикові: (міжкімнатні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм.

2. Заскління: 4-16-4ЕН

3. Сендвіч-панель не менше 24 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

2)

 - 1 шт

Двері металопластикові: (міжкімнатні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм.

2. Заскління: відсутнє

3. Сендвіч-панель не менше 24 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

3)

 - 2 шт

Двері металопластикові: (міжкімнатні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм.

2. Заскління: відсутнє

3. Сендвіч-панель не менше 24 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

4)

- 1 шт

Двері металопластикові: (міжкімнатні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм.

2. Заскління: 4-16-4ЕН

3. Сендвіч-панель не менше 24 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

5)

  - 4 шт

Двері металопластикові: (міжкімнатні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм.

2. Заскління: відсутнє

3. Сендвіч-панель не менше 24 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

6)

-1 шт

Двері металопластикові: (міжкімнатні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм.

2. Заскління: 4-16-4ЕН

3. Сендвіч-панель не менше 24 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

7)

- 1 шт

Двері металопластикові: (міжкімнатні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм.

2. Заскління: відсутнє

3. Сендвіч-панель не менше 24 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

8)

-2 шт

Вікна металопластикові:

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм

2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм.

4. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт.

9)

 - 1 шт

Вікна металопластикові:

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм,

2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Фурнітура: поворотно-ухильна, ручка віконна біла.

4. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт.

10)

- 1шт

Двері металопластикові: (вхідні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм

2. Заскління: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Сендвіч-панель не менше 32 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне квадратне 2,0 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

11)

 - 31 шт

Вікна металопластикові:

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм.

2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Фурнітура: поворотно-ухильна, ручка віконна біла.

4. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт.

12)

  -1 шт

Вікна металопластикові:

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм

2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Фурнітура: поворотно-ухильна, ручка віконна біла.

4. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт.

13)

- 2 шт

Вікна металопластикові:

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм

2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Фурнітура: поворотно-ухильна, ручка віконна біла.

4. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм.

5. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт.

14)

 - 1 шт

Двері металопластикові: (вхідні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм

2. Заскління: відсутнє

3. Сендвіч-панель не менше 32 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне квадратне 2,0 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

15)

 - 1 шт

Двері металопластикові: (вхідні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм

2. Заскління: відсутнє

3. Сендвіч-панель не менше 32 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне квадратне 2,0 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

16)

-1 шт

Вікна металопластикові:

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм

2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм.

4. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт.

17)

 - 1шт

Вікна металопластикові:

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм,

2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм.

4. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт.

18)

- 2 шт

Двері металопластикові: (міжкімнатні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм,

2. Заскління: відсутнє

3. Сендвіч-панель не менше 24 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне не менше 1,2 мм

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

19)

-2 шт

Двері металопластикові: (міжкімнатні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм

2. Заскління: відсутнє

3. Сендвіч-панель не менше 24 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне не менше 1,2 мм

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

20)

 - 1 шт

Двері металопластикові: (вхідні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм,

2. Заскління: 4FL-10-4FL-10-4EN

3. Сендвіч-панель не менше 32 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне квадратне 1,5 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

21)

 - 1 шт

Двері металопластикові: (вхідні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм

2. Заскління: 4FL-10-4FL-10-4EN

3. Сендвіч-панель не менше 32 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне квадратне 1,5 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

22)

- 1 шт

Двері металопластикові: (вхідні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм,

2. Заскління: 4FL-10-4FL-10-4EN

3. Сендвіч-панель не менше 32 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне квадратне 1,5 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

23)

 - 1 шт

Двері металопластикові: (вхідні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм

2. Заскління: 4FL-10-4FL-10-4EN

3. Сендвіч-панель не менше 32 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне квадратне 1,5 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

24)

 -1 шт

Вікна металопластикові:

1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм,

2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм.

4. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт.

25)

- 1 шт

Двері металопластикові: (вхідні двері)

1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 70 мм,

2. Заскління: 4ЕН-14-4-14-4ЕН+2АРГ

3. Сендвіч-панель не менше 32 мм.

4. Товщина армування дверного профіля: п-подібне квадратне 2,0 мм.

5. Додатково: алюмінієвий поріг.

6. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,70 м2 К/Вт.

26) ***Додатково:***

Підвіконники :

* 400 х 1300 – 52 шт
* 200 х 1230 – 3 шт

Відливи :
 - 360 х 1230 – 5 шт;
 - 320 х 1350 - 52 шт.