**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

ДК 021:2015 34130000-0: Мототранспортні вантажні засоби

 (Автомобіль для аварійно-монтажних робіт)

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Запропонований товар повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, встановленим Замовником в ***таблиці 1*** та ***таблиці 2*** Додатку №2 до тендерної документації або мати кращі характеристики
2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо для товарів даного типу. Товар, повинен бути технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.
3. Пропонований товар повинен бути новим ( не раніше 2023 року виробництва) та таким, що раніше не експлуатувався і не використовувався на виставках, в тому числі у якості демонстраційного експонату, та умови його зберігання не були порушені, повинен бути в стандартному заводському виконанні, справним, готовим до експлуатації.
4. Транспортні витрати на поставку товару з усіма супутніми послугами здійснюються за рахунок Постачальника.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Запропонований Учасником товар повинен мати наступні (або кращі) якісні та технічні характеристики , а саме:

***Таблиця 1***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Відповідність**(Зазначити значення) |
|  | **1 Загальні положення** |
| **1.1** | **Обсяг закупівлі - 2 од.** |  |
| **1.2.** | **Виробник товару** |  |
| **1.3** | **Країна походження товару** |  |

***Таблиця 2***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Характеристики товару (вимоги Замовника)*** | ***Заповнюються характеристики, що пропонуються Учасником (пропозиція Учасника)*** |
| **№****з/п** | **Найменування** | **Параметри** |  |
| 1 | Салон | Підлога пасажирського салону- вологостійка фанера товщиною не менше 18 мм, покрита міцним, нековзким автомобільним лінолеумом до ударів та агресивного середовища |  |
| Пасажирські крісла з підлокітниками, 3-х точковими пасками безпеки – 6 місць (1 водій, 2 біля водія, 3 крісла другий ряд сидінь) |  |
| Автономний опалювач пасажирського салону потужністю не менше 4 кВт |  |
| Вікна в здвижних дверях та по лівому борту -2 шт. |  |
| Освітлення пасажирського салону |  |
| Поручень при вході другого ряду сидінь |  |
| Оздоблення салону комбіноване: автомобільна тканина + вологостійка фанера |  |
| Вібро – теплоізоляція салону |  |
| Встановлення перегородки |  |
| **Загальні вимоги** |
| 2 | Довжина | не менше 5300 мм |  |
| 3 | Висота | не більше 1990 мм |  |
| 4 | Колісна база | не менше 3400 мм |  |
| 5 | Кількість дверей, шт. | не менше 5 |  |
| 6 | Норми токсичності (не менше) | EURO-5 |  |
| **Двигун** |
| 7 | Тип двигуна | Дизельний,4 циліндровий |  |
| 8 | Робочий об’єм двигуна, куб.см | 1968 |  |
| 9 | Потужність двигуна, кВт (об/хв) | 81/3200 |  |
| **Трансмісія** |
| 10 | Система приводу | передній |  |
|  |  |  |  |
| **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ** |
| 11 | Гарантія на автомобіль | Чотири роки або 120 (сто двадцять) тисяч кілометрів пробігу. Перші два роки гарантії діють без обмеження щодо пробігу автомобіля. |  |
| **Засоби пасивної безпеки** |
| 12 | Електронна програма стабілізації руху (ESP) з системою антиблокування (ABS), протибуксувальною системою (ASR) і гальмівним асистентом, асистентом руху на підйом | наявність |  |
| 13 | Подушка безпеки та ремені безпеки для водія | наявність |  |
| 14 | Система попередження вторинних зіткнень (Multikollisionsbremse) | наявність |  |
| **Комплектація** |
| 15 | Електромеханічний підсилювач керма Servotronic (з залежним від швидкості зусиллям), з травмобезпечною кермовою колонкою, що регулюється за висотою і нахилом  | наявність |  |
| 16 | Електросклопідйомники передні | наявність |  |
| 17 | LED-концепція внутрішнього освітлення в пасажирському салоні | наявність |  |
| 18 | Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом | наявність |  |
| 19 | Багатошарове теплозахисне вітрове скло | наявність |  |
| 20 | Повітряний фільтр  | наявність |  |
| 21 | Матеріал оббивки пасажирського салону | тканина |  |
| 22 | Триточкові автоматичні ремені безпеки | наявність |  |
| 23 | Система Start-Stop з рекуперацією енергії | наявність |  |
| 24 | Протитуманні фари з функцією статичного освітлення поворотів | наявність |  |
| 25 | Підвіска і амортизатори, посилені | наявність |  |
| 26 | Переривчастий режим роботи склоочисника вітрового скла (4 режими) | наявність |  |
| 27 | Панель приладів з електронним спідометром (км/год), сумуючим та добовим лічильником шляху, тахометром, покажчиком запасу палива та годинником | наявність |  |
| 28  | Паливний бак 80 л із вологовідділювачем та датчиком | наявність |  |
| 29 | Механічне регулювання нахилу фар головного світла | наявність |  |
| 30 | Кондиціонер із електромеханічним керуванням в кабіні водія | наявність |  |
| 31 | Електронне блокування двигуна (іммобілайзер) | наявність |  |
| 32 | Комплект зимової гуми | наявність |  |

**1.Місце поставки товару:** м. Коростень, Житомирська область, вул. Шевченка,8а, Україна, 11500;

**2. Строк поставки товару:** до 22.12.2023 р. включно

**Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:**

* для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає технічну специфікацію, складену згідно таблиць 1 та 2 Додатку №2 тендерної документації.
* копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності;

 - сертифікат типу обладнання (або сертифікат типу транспортного засобу) чи сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання, чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні, виданий органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, який відповідно до законодавства призначений Мінінфраструктури, чи свідоцтво про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI), що входить в структуру ідентифікаційного номера колісного транспортного засобу (VIN), виданого національною організацією України, уповноваженою на ведення реєстрації та присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI);

* підтвердження поставки товару в строки, визначені тендерною документацію (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору);
* учасник має бути офіційним дилером/дистриб’ютором/представником виробника базових автомобілів на території України (на підтвердження надається копія дилерського/дистриб’юторського договору або копія витягу з дилерського/дистриб’юторського договору або копія сертифікату дилера/дистриб’ютора);
* документ про взяття Учасника на облік в органах МВС України як суб’єкта підприємницької діяльності, пов’язаного з виробництвом транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, та присвоєння реєстраційного номеру Учаснику.

Постачальник при поставці автомобіля повинен надати документи для реєстрації товару в Сервісному центрі МВС України.

Всі написи на елементах керування обладнання (піктограми) повинні бути виконані українською мовою.

Вся технічна документація на машину повинна бути українською мовою.

**Вимоги щодо локалізації**

 Пунктом 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень: замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, а саме: ДК 021:2015 ДК 021:2015 34130000-0: Мототранспортні вантажні засоби (Автомобіль для аварійно-монтажних робіт), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує зокрема у 2023 році - 15 відсотків.

 Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у [порядку](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/861-2022-%D0%BF#n10), встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Таким порядком є Порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затверджений постановою КМУ від 2 серпня 2022 р. №861 (із змінами).

 З метою дотримання норм п. 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, ***учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель.*** Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням:

<https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15>

 У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

***\* Усі посилання на конкретну торгівельну марку чи форму, патент, розміри деталей, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати як вираз «або еквівалент».***

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***