**Додаток № 2**

 **до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

 *У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати «або еквівалент»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Найменування товару** | **Технічні та якісні характеристики товару** | **Од. виміру** | **Кіль-****кість** |
| **1** | Емаль алкідна ПФ-115 біла -2,8кг | ***Призначення:*** для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев’яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев’яних огороджень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень.***Вміст ЛОС:*** ≤ 500 г/л.***Строк (термін) придатності:*** 24 місяців від дати виготовлення.***Фізико-хімічні показники:***Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24Блиск покриття (кут 60°) - а) глянцевий, од., не менше 65Покривність висушеної плівки, г/м² - 70-120Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25Адгезія покриття, бали, не більше - 1Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1 | шт. | 81 |
| **2** | Емаль алкідна ПФ-115 зелена -2,8кг | шт. | 16 |
| **3** | Емаль алкідна ПФ-115 синя -2,8кг | шт. | 12 |
| **4** | Емаль алкідна ПФ-115 коричнева -2,8кг | шт. | 18 |
| **5** | Емаль алкідна ПФ-115 сіра -2,8кг | шт. | 5 |
| **6** | Емаль алкідна ПФ-115 жовта -2,8кг | шт. | 6 |
| **7** | Емаль алкідна ПФ-115 червона -2,8кг | шт. | 2 |
| **8** | Емаль алкідна ПФ-115 оранжева -2,8кг | шт. | 2 |
| **9** | Емаль алкідна ПФ-115 салатова -2,8кг | шт. | 2 |
| **10** | Емаль алкідна ПФ-115 фіолетова -2,8кг | шт. | 1 |
| **11** | Емаль алкідна ПФ-266 жовто-коричнева-2,8кг |  Призначення: для декоративно-захисного фарбування дерев’яних підлог, інших дерев’яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині приміщень.Вміст ЛОС: ≤ 500 г/л.**Фізико-хімічні показники:**Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.Умовна в’язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури (23 ± 0,5)°С, с, не менше - 100Ступінь перетиру, мкм, не більше - 45Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60Час висихання до ст.3 за температури (23 ± 2) ° С, год., не більше - 24Блиск покриття (кут 60°), од., не менше - 60Покривність висушеної плівки, г/м² - 80-120Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніга), с, не менше - 25Адгезія покриття, бали, не більше - 1Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення. | шт. | 333 |
| **12** | Емаль алкідна ПФ-266 червоно-коричнева-2,8кг | шт. | 75 |
| **13** | Фарба латексна акрилова для стін та стель, біла матова -20 кг | ***Призначення:*** для фарбування поверхонь всередині приміщень, виконаних із мінеральних (цементна і цементно-вапняна штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев’яних основ, шпалер на паперовій і скловолокнистій основі.***Вміст ЛОС:*** ≤ 30 г/л.***Фізико-хімічні показники:***рН - 8-10Масова частка нелетких речовин, % - 55-65Густина, г/см³, не менше - 1,5Час висихання до ст. 3, год., не більше - 1Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше - 30Ступінь блиску, кут 85°, од., не більше (ДСТУ EN 13300) – 5 (глибоко матова)Стійкість до мокрого стирання після 200 циклів, мкм, не більше (ДСТУ EN 13300) – 20 (2 клас)Коефіцієнт контрастності, %, не менше (ДСТУ EN 13300) – 98 (2 клас)В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа∙с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 10000-50000Колір і зовнішній вигляд покриття - Після висихання фарба повинна утворювати покриття з однорідною поверхнею. Колір повинен відповідати контрольному зразкуСтрок придатності: 24 місяців від дати виготовлення. | шт. | 54 |
| **14** | Фарба латексна акрилова для стін та стель -14 кг | шт. | 25 |
| **15** | Фарба латексна акрилова для стін та стель -7 кг | шт. | 4 |

**ІНШІ вимоги**:

1. Доставка до місця поставки товару, навантаження та розвантаження, здійснюється Учасником за його власний рахунок та входить до ціни товару.
2. Пакування та фасування товару повинно забезпечити його збереження під час транспортування.
3. Час виготовлення товару – не раніше 2023 року.
4. Постачання товару здійснюється **одноразовою поставкою не пізніше 25 травня 2024 року**. Місце поставки: **47100, Тернопільська область, м. Шумськ, вул Українська, 59**
5. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після отримання товару та пред’явлення Постачальником товарно-транспортних накладних/накладних на оплату Товару. Замовник протягом 7 (семи) банківських днів, з дати отримання товарно-транспортних накладних/накладних подає доручення на здійснення платежу в Управління державної казначейської служби України у Шумському районі Тернопільської області.

**Перелік документів, які повинен надати учасник у складі пропозиції на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:**

1. Сертифікати або паспорти якості виробника на кожне найменування продукції. Інформація, що міститься у сертифікаті/паспорті якості повинна повністю підтверджувати відповідність продукції вимогам Замовника щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку.

2. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожне найменування предмету закупівлі із зазначенням повної назви об’єкту експертизи (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ.

Ця вимога застосовується для продукції, що введена в обіг до 01.10.2023р. При введенні в обіг продукції після 01.10.2023 року надання висновку СЕС не є обов'язковим, а Учасник в цьому випадку:

1) надає письмові пояснення виробника такого товару, до яких долучаються докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року\* та підтвердження (гарантії) поставки при цьому товару, введеного в обіг з 01.10.2023 року;

2) надає протоколи випробувань або інший аналогічний документ, виданий акредитованим органом оцінки відповідності (із долученням документів про акредитацію, сфери акредитації, що відповідає випробуванням/експертизі відносно яких надається протокол випробувань або інший аналогічний документ) із зазначенням повної назви об'єкту експертизи/випробувань (що повинна співпадати з назвою запропонованої продукції), відповідність ДСТУ/ТУ (що повинні співпадати з іншими документами та посиланнями тендерної пропозиції).

Поняття "введення в обіг" розуміється у змісті, визначеному Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності": введення в обіг - надання продукції на ринку України в перший раз.

\*Докази введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року – ТУ на товар, що пропонуються Учасником, які затверджені в установленому порядку не раніше 01.10.2023 року. У випадку, якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, який введено в обіг з 01.10.2023 року) вносилася до діючих ТУ шляхом їх зміни та доповнення Учасник надає у складі пропозиції первісну та всі послідуючі редакції (зміни та доповнення) ТУ в повному обсязі. Якщо інформація про новий продукт (товар, що пропонується Учасником, як такий, що введено в обіг з 01.10.2023 року) у ТУ існувала до 01.10.2023 року такий товар не є таким, що введений в обіг з (після) 01.10.2023 року.

Учасник не обмежений в наданні додаткових доказів введення в обіг продукції, що пропонується, після 01.10.2023 року, крім тих, що наведені вище.

3. Паспорти безпеки видані виробником на кожен вид продукції у відповідності до Регламенту (ЕС) №1907/2006. У разі якщо Учасник пропонує один вид продукції різних ТМ/виробників необхідно надати паспорт безпеки на кожен такий вид продукту відповідної ТМ/виробника. Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов’язковою.

4. Копії окремих розділів ТУ/ДСТУ тощо згідно яких виготовляється запропонована учасником продукція (титульна сторінка, технічні характеристики або технічні вимоги, гарантії виробника (на підтвердження відповідності вимогам щодо гарантійного строку зберігання), розділ, що містить вимоги стосовно вмісту ЛОС у запропонованій продукції (по позиціям де встановлена вимога стосовно вмісту ЛОС), завірені виробником продукції. Розділ з ТУ/ДСТУ, що містить технічні характеристики повинен підтверджувати відповідність запропонованої продукції вимогам щодо фізико-хімічних показників предмету закупівлі, які містяться у цьому додатку. Порівняння відповідності буде здійснюватися за нормативними показниками.

5. Продукція повинна відповідати вимогам Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах затв. Постановою КМ України від 28 квітня 2021 р. № 432 (далі – Технічний регламент) з обов'язковим маркуванням згідно наведеного технічного регламенту на етикетках, що надаються у складі пропозиції.

6. Етикетки на кожен вид продукції, яка пропонується Учасником, що повинні містити наступну інформацію: назва товару, назва виробника, строк (термін) придатності, нормативно-технічний документ за яким виготовлена запропонована продукція, знак відповідності вимогам Технічного регламенту. По позиціям де встановлена вимога стосовно вмісту ЛОС етикетка додатково повинна містити інформацію про відповідність вимогам щодо вмісту ЛОС, які містяться у цього додатку. Зразки етикеток повинні бути чіткими, належного рівня зображення;

Під видом продукції розуміється конкретний продукт з вказівкою його найменування, торгової марки тощо, що пропонується учасником. При цьому вказівка кольору не є обов’язковою. У випадку, якщо знак відповідності Технічному регламенту нанесено виробником на пакування поза межами етикетки, Учасник додатково надає фотографії кожного виду продукції, яка ним пропонується. Такі фотографії мають бути чіткими, належного виду зображення, такими, що однозначно дають змогу Замовнику визначити, що кожний вид продукції, запропонованої Учасником, відповідає вимогам Технічного регламенту та має знак відповідності згідно законодавства.

7. Якщо учасник не є виробником продукції додатково необхідно надати наступні документи:

7.1 Документи, які підтверджують зв’язок Учасника із виробником (дистриб’юторський (дилерський) договір або сертифікат дистриб’ютора (дилера) або лист від виробника про представництво його інтересів Учасником на даній процедурі). Лист від виробника про представництво його інтересів обов’язково повинен містити змістовний перелік технічних та інших документів наданих виробником Учаснику, з погодженням їх використання (копіювання, поширення).

7.2 Лист від виробника про справжність наданих у складі пропозиції учасника паспортів або сертифікатів якості. Лист повинен включати ідентифікатор закупівлі, назву предмета закупівлі, найменування учасника, реквізити паспортів або сертифікатів якості, справжність яких підтверджується.

Інформація, що міститься у всіх документах, наданих Учасником на виконання вимог даного додатку повинна бути співставна та повністю підтверджувати відповідність запропонованої Учасником продукції вимогам Замовника.

Назва запропонованої Учасником продукції повинна співпадати у всіх документах, поданих для участі у процедурі закупівлі, в тому числі на підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі (зокрема за ТМ). Дозволяються незначні відмінності, як то перестановка слів тощо, що не впливає на можливість однозначної ідентифікації продукції, яку пропонує Учасник.

Порівняння технічних характеристик буде здійснюватись за нормативними показниками. При цьому назва запропонованої продукції в пропозиції має відповідати продукції зазначеній в паспортах (сертифікатах) якості та інших нормативних документах та документах від виробника поданих для участі у процедурі закупівлі, в тому числі на підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам до предмету закупівлі. Допускаються незначні неточності (перестановка, додавання слів, тощо), що не впливають на можливість однозначної ідентифікації продукції, яку пропонує учасник.