**Додаток № 4**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Обсяги робіт при наданні послуг по демонтажу, монтажу стояків контактної мережі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування виду робіт** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Нарізання швів у асфальто-бетонному покритті | м шва | 150 |
| 2 | Розбирання асфальто-бетонного покриття і основи | м² | 13 |
| 3 | Розбирання тротуарної плитки | м² | 13 |
| 4 | Розробка грунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м² з кріпленням при глибині траншей і котлованів до 2 м в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів | м³ | 50 |
| 5 | Навантаження грунту вручну на автомобіль-самоскид | м³ | 50 |
| 6 | Демонтаж залізобетонних, металевих стояків контактної мережі з бетонним фундаментом вагою до 3,0 т | стояк,  шт. | 25 |
| 7 | Навантаження демонтованого стояка | т | 70 |
| 8 | Установлення залізобетонних, металевих стояків контактної мережі масою до 3,5 т з бурінням котлованів під монолітні фундаменти, глибина буріння 2 м | стояк,  шт. | 25 |
| 9 | Укладання бетонної суміші бетоновозами при пошаровому бетонування (розхідний матеріал (бетон) Виконавця) | м³ | 50 |
| 10 | Планування площ ручним способом | м² | 210 |
| 11 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (розхідний матеріал Виконавця) | м² | 13 |
| 12 | Укладка плитки з улаштуванням основи під плитку 10 см | м² | 13 |
| 13 | Перевезення сміття до 15 км на полігон | т | 125 |
| 14 | Перевезення стояків до 15 км на полігон для утилізації | стояк, шт. | 25 |

Для надання Виконавцем послуг по демонтажу, монтажу стояків контактної мережі, Замовник надає власні стояки для заміни. Доставка стояків від складу Замовника (м.Полтава, вул.С.Халтуріна,10) до місць заміни здійснюється за рахунок Виконавця.

***Вимоги до Учасника:***

1. Наявність у Виконавця документів, виданих державними органами, що дозволяють надання послуг по монтажу, демонтажу стояків контактної мережі (якщо це передбачено законодавством).
2. При наданні послуг по предмету закупівлі Виконавець використовує власні розхідні матеріали та спеціалізовану автомобільну техніку. Якщо у виконавця відсутня вказана техніка, то орендувати її виконавець має за власний рахунок.
3. Виконавець узгоджує роботи з представниками підземних комунікацій (обленерго, міськсвітло, укртелеком, водоканал та ін.) та з національною поліцією.
4. Виконавець забезпечує отримання дозвільних документів на порушення об’єктів благоустрою у відповідних організаціях.
5. При наданні послуг Виконавець застосовує заходи щодо захисту довкілля, передбачені законодавством.
6. На початку надання послуг, Виконавець повинен узгодити із замовником обсяги робіт та підписати Дефектний акт. По закінченню надання послуг Виконавець надає замовнику Акт приймання-предачі наданих послуг та Рахунок на оплату.

***Примітки:*** *Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку*.