Додаток 2

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі:**

**Автопідйомник телескопічний (код ДК 021:2015: 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби)**

**1. Вимоги:**

1.1. Строк гарантії на Товар – не менше 12 місяців з дати поставки Товару.

1.2. Строк заміни дефектного (неякісного) Товару/виправлення (усунення) дефектів – 3 календарних днів.

1.3. Строк поставки – до 20.07.2024 року.

**2. Вимоги до безпеки**: Товар, що поставляється повністю відповідає встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, що забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів. Товар є придатним для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується. Товар виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару.

**3.** Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі.

**4.** Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

**5.** Поставка товару здійснюється переможцем торгів відповідно до умов договору, проект якого викладено у **Додатку 3** до тендерної документації.

**6. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ У СКЛАДІ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Автопідйомник телескопічний SOCAGE A314 на шасі IVECO Daily або еквівалент**  **Кількість: 1 шт.** | | | | |
| **№** | **Вимоги замовника** | **Інформація про причіп, який пропонує учасник**  **(заповнює учасник)** | **Відповідає/не відповідає**  **(заповнює учасник)** |
|  | Конструкція автопідйомника | важільно-телескопічна стріла коробчастого профілю, без гуська на кінці стріли |  | |
|  | Місце розташування гідроциліндру подовження телескопічної стріли, гідравлічних рукавів, тягових ланцюгів (тросів), електричних кабелів та інших механізмів | в середині стріли |  | |
|  | Робоча висота підйому, м, не менше | 13,7 |  | |
|  | Горизонтальний виліт стріли при вантажопідйомності люльки 250 кг, м, не менше | 7,1 |  | |
|  | Максимальна вантажопідйомність люльки, кг, не менше | 250 |  | |
|  | Електроізоляція люльки, В, не менше | 1000 |  | |
|  | Кут повороту стріли, град., не менше | 360 |  | |
|  | Опорно-поворотний пристрій | закритого типу (зубчата передача + гідромотор) |  | |
|  | Кут повороту люльки, град., не менше | 90 + 90 |  | |
|  | Місце керування | стаціонарний пульт управління в люльці з джойстиковим управлінням, стаціонарний пульт управління із землі, бездротовий дистанційний пульт керування |  | |
|  | Спосіб управління підйомним обладнанням | електрогідравлічний |  | |
|  | Наявність бездротового дистанційного пульту керування з джойстиковим управлінням | обов’язкова наявність |  | |
|  | Габаритні розміри люльки (д/ш/в), мм, не менше | 1400 х 700 х 1100 |  | |
|  | Матеріал люльки | алюміній |  | |
|  | Електроживлення в люльці, В, не менше | 220 |  | |
|  | Кріплення для ременів безпеки в люльці, шт., не менше | 2 |  | |
|  | Наявність функцій та пристроїв безпеки | система запобігання перевантаження люльки, система зупинки та запуску двигуна автомобіля з всіх пультів, система аварійного опускання люльки при відмові гідросистеми, електроприводу або приводу гідронасосу, системи звукового та світлового оповіщення на обох пультах у разі перевантаження люльки, досягнення максимального горизонтального вильоту; |  | |
|  | Лічильник мотогодин в кабіні автомобіля | обов’язкова наявність |  | |
|  | Бортова платформа по периметру надрамника | виконана з алюмінію, висотою не менше 20 см |  | |
|  | Колісна формула | 4х2 |  | |
|  | Кількість місць в кабіні | Не менше 3 |  | |
|  | Двигун | дизельний |  | |
|  | Екологічний клас двигуна, не нижче | ЕВРО-6 |  | |
|  | Потужність двигуна, к.с., не менше | 136 |  | |
|  | Робочий об’єм двигун, см3, не більше | 2 287 |  | |
|  | КПП, кількість передач | механічна, кількість передач не менше 6 |  | |
|  | Підвіска передня | незалежна, торсіонна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |  | |
|  | Підвіска задня | залежна, ресорна, на напівеліптичних ресорах з гідравлічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості |  | |
|  | Колісна база, мм, не більше | 4100 |  | |
|  | Повна маса, кг, не більше | 3500 |  | |
|  | Шини розміром | 195/75R16 |  | |
|  | Комплект ЗІП | в наявності |  | |
|  | Гарантійний термін на автопідйомник, не менше | 12 місяців |  | |

**7. Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції:**

* Технічний паспорт або інший документ, що містить технічні характеристики Товару.
* Гарантійний лист довільної форми з підтвердженням того, що запропонований товар новий (не вживався чи експлуатувався), а також що якість товару відповідає якості та загальним вимогам, які пред’являються до товару цього типу.
* Гарантійний лист у довільній формі з підтвердженням того, що запропонований товар належить учаснику на праві власності, не викрадений, не перебуває у розшуку, під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження.
* Гарантійний лист довільної форми, в якому учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі тендерної пропозиції, не ввезений та не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран.
* Гарантійний лист про те, що всі основні компоненти товару будуть оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні не здійснювалася.
* Гарантійний лист про те, що всі транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, введення в експлуатацію, підключення та навчання користуванням ) будуть здійснюватися за рахунок Учасника.
* Гарантійний лист щодо гарантійного строку на товар – не менше 12 міс. з дня поставки його Замовнику.
* Гарантійний лист про те, що учасник зобов’язується при поставці товару надати Замовнику пакет документів, необхідних для здійснення державної реєстрації транспортних засобів.
* Гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», що є предметом закупівлі, не є меншим ніж 20 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку (переліку локалізованих товарів) та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (або ID в переліку, який є на сайті https://prozorro.gov.ua/search/products ).
* Копію першого листа ТУ на виробництво автопідйомників;
* Копію сертифікату відповідності на запропонований товар з попередніх поставок;
* Копію свідоцтва про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів;
* Лист від виробника або офіційного представника заводу-виробника базового шасі в Україні, який підтверджує можливість поставки Учаснику шасі в разі перемоги в торгах, для встановлення підйомного обладнання в кількості та строки, встановлені тендерною документацією.
* Копію сертифікатів на систему управління якістю ДСТУ ISO щодо виробництва автотранспортних засобів (для виробника товару) та торгівлі автотранспортними засобами (для учасника).
* Зображення запропонованого автопідйомника;
* Зображення бездротового джойстикового пульту керування.

**8. Інші вимоги**

Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені учасником, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно законодавства України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.

Поставка товару здійснюється за рахунок учасника.

*Всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент». Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником, та не є гіршим по технічних параметрах.*

*Підписанням цього технічного завдання, ми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника) гарантуємо повну відповідність вимогам замовника та спроможність здійснити поставку товарів згідно із цим технічним завданням, в т.ч. щодо якості, строків та супутніх послуг, які включені до вартості товарів.*

*Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Посадова особа*

*Учасника процедури закупівлі підпис Прізвище, ім’я, по-батькові*