Капітальний ремонт будівлі Миколаївського ліцею №28 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв , вул. Чайковського , 30, в
частині заміни вікон та вхідних дверей , як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі 	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на загальнобудівельні роботи	
Миколаївський ліцей №28	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № АБ-6	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “8 червня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Розбирання і демонтаж 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,28								
2	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	1,019145								
3	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,6								
4	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях	100 м2	0,24								
5	КР13-7-2
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,0066								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,332								
7	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	10,332								

 	 	 Роздiл 2. Вікна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування впливу
умов виконання будiвельних
pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КР13-7-2	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 1 м2	100м2	0,0066								
9	С111-1880
варіант 1	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	0,66								
10	С123-528
варіант 1	Штапики для склопакетів	пм	4								
11	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
(товщиною 50мм)	100м2	0,3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,3								
13	КБ10-20-2
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,0595								
14	КБ10-20-4
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,959645								
15	& С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	101,9145								
16	& С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	560								
17	& С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	22,863								
18	С1551-34-
СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	176								
19	С1551-34-
СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	60								
20	& С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	176								
21	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,6								
22	& С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	61,2								
23	& С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	8,328								
24	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,6								
25	& С113-
1711-4
варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі 	м	6,222								
26	& С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	60								
27	& С111-136-
22	Саморіз	шт	212								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	2,36								
29	& С111-
1747-1С
варіант 1	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	236								
30	КР6-26-5	Навішування москітних сіток	100 м2	0,28315								
31	& С123-33-1	Москітна сітка	шт	31								
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Опорядження внутрiшнє 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=======	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	0,826								
33	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,826								
34	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	0,826								
35	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	86,73								
36	& С111-
1647-1	Клей Перлфікс	кг	826								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,826								
38	& С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	82,6								
39	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,826								
40	& С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	82,6								
41	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,826								
42	& С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	176								
 	 	Ремонт опорядження навколо віконних
прорізів	 	 								
 	 	===================================	 	 								
43	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,354								
44	& С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	35,4								
45	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,354								
46	& С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	35,4								
47	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,354								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Всього по роздiлу 3		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Зовнiшнє оздоблення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
48	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,472								
49	ПР15-1308	Штукатурення по каменю і бетону укосів
по фасаду декоративною штукатуркою
"Ceresit", укоси плоскі, ширина до 200 мм	100 м2	0,472								
50	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	7,08								
51	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	186,44								
52	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,472								
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4			 	 	 	

Капітальний ремонт будівлі Миколаївського ліцею №28 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв , вул. Чайковського , 30, в
частині заміни вікон та вхідних дверей , як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі 	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1628,49		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,7		 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,73		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,2		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	3,21		 	 	 	 	
6	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
6.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	196,99		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	1850,42		 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,7		 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
7	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,28296		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	6,221151849		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	5,95077642		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	3,191664		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,130272		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,05664		 	 	 	 	
13	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	10,332		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	0,535	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	11,392	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	9,648	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	1,267	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,066	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг	маш. год	19,05228		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,
836454297		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	12,
424787358		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	3,6432		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,7748		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	2,418528		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	2,833416		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	15,086064		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	&С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	101,9145						
 	 	 	 	 						
23	+С1551-34-СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	176						
 	 	 	 	 						
24	&С123-382-3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	61,2						
 	 	 	 	 						
25	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована	кг	104,076						
 	 	 	 	 						
26	&С123-33-1	Москітна сітка	шт	31						
 	 	 	 	 						
27	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	86,73						
 	 	 	 	 						
28	&С111-1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	560						
 	 	 	 	 						
29	&С111-1647-1	Клей Перлфікс	кг	826						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	+С1551-34-СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	60						
 	 	 	 	 						
31	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	м3	3,57658						
 	 	 	 	 						
32	&С111-1747-
1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	176						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	&С1550-38-1-
О
варіант 1	Монтажна піна	л	31,191						
 	 	 	 	 						
34	&С111-1747-
1С
варіант 1	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	236						
 	 	 	 	 						
35	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,413						
 	 	 	 	 						
36	+С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	186,44						
 	 	 	 	 						
37	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	34,0312						
 	 	 	 	 						
38	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	2,1594						
 	 	 	 	 						
39	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	1,53						
 	 	 	 	 						
40	&С111-1844-
1К	Кутики пластикові	м	176						
 	 	 	 	 						
41	&С111-1747-
1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	60						
 	 	 	 	 						
42	+С111-1880
варіант 1	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	0,66						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
43	&С1555-101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	118						
 	 	 	 	 						
44	&С111-1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	118						
 	 	 	 	 						
45	&С113-1711-4
варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі 	м	6,222						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	7,08						
 	 	 	 	 						
47	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,3836						
 	 	 	 	 						
48	&С111-136-22	Саморіз	шт	212						
 	 	 	 	 						
49	+С123-528
варіант 1	Штапики для склопакетів	пм	4						
 	 	 	 	 						
50	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00826						
 	 	 	 	 						
51	С142-10-2	Вода	м3	0,46424						
 	 	 	 	 						
52	С111-617	Мастика тіоколова будівельного
призначення КБ-0,5	кг	0,06996						
 	 	 	 	 						
53	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,05478						
 	 	 	 	 						
54	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00181						
 	 	 	 	 						
55	С111-1608	Дрантя	кг	0,51344						
 	 	 	 	 						
56	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0000566						
 	 	 	 	 						
57	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0066						
 	 	 	 	 						
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 						
 	 	 	 	 						
58	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,5553						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
59	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0419					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом 	грн.	 					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 					 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 					 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	33,204	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	1,309	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,066	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	0,723	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	13,402	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	10,33209705