Додаток 2

*до тендерної документації на закупівлю – Природний газ (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 09120000-6 – Газове паливо)*

# Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація, та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

1. **Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:**
* Закон України «Про ринок природного газу»;
* ПРАВИЛА постачання природного газу (затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496).
* інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок природного газу».
1. Учасник поставляє газ до пункту призначення з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску.

До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;
* витрати на транспортування природного газу, а також замовлення потужності з урахуванням тарифу на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з газотранспортну(ої) системи;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

До ціни природного газу не включаються послуги з розподілу природного газу.

# Вимоги щодо якості товару:

Для підтвердження якості та інших фізико-хімічних характеристик природного газу учасники повинні керуватися [Постановою №2493 від 30.09.2015 Про затвердження Кодексу](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#Text) [газотранспортної системи](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#Text) та [Постановою №2494 від 30.09.2015 Про затвердження Кодексу](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text) [газорозподільних систем.](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text)

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа)

Технічні та якісні характеристики Товару повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

1. Строк (термін) поставки (передачі) товару: **до 31.12.2023 р.**

Кількість (обсяг) поставки – **55400 м. куб.**

Місце поставки (передачі) товару: **Україна, Запорізька область, Вільнянський район, село Матвіївка, вулиця Центральна 71, А**.