**Додаток 2**

***до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Предмет закупівлі: матеріали для паяння і зварювання**

**ДК 021:2015 - 44310000-6 Вироби з дроту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код ДК що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Назва | Одиниця виміру | Кількість |  |
| **1** | 44315200-3 Зварювальні матеріали | Дріт нержавіючий зварювальний ER308, Ø 1,0 мм (котушка 5 кг) | шт. | 6 |  |
| **2** | 44315200-3 Зварювальні матеріали | Дріт зварювальний СВ08Г2С Ø 0,8 мм обміднений (котушка 5 кг) | шт. | 40 |  |
| **3** | 44315200-3 Зварювальні матеріали | Дріт зварювальний СВ08Г2С Ø 1,0 мм обміднений (котушка 15 кг) | шт. | 20 |  |
| **4** | 44315200-3 Зварювальні матеріали | Дріт латунний зварювальний Л63, Ø 3,0 мм | кг | 8 |  |
| **5** | 44315200-3 Зварювальні матеріали |  Електроди АНО-36 Ø 3 мм БаДМ | кг | 30 |  |
| **6** | 44315200-3 Зварювальні матеріали |  Електроди АНО-36 Ø 4 мм БаДМ | кг | 400 |  |
| **7** | 44315200-3 Зварювальні матеріали |  Електроди АНО-36 Ø 5 мм БаДМ | кг | 100 |  |
| **8** | 44315200-3 Зварювальні матеріали |  Електроди для зварювання чавуну Ø 3 мм | кг | 10 |  |
| **9** | 44315320-0 Матеріали для паяння твердим припоєм | Припій латунний L-CuZn40 Ø 3,0 х 500 мм DIN 8513 (у вигляді прутка для пайки) | шт | 300 |  |
| **10** | 44315310-0 Матеріали для паяння м’яким припоєм | Припій ПОС-61 ( олов'яно свинцевий) Ø 2,0 | кг | 6 |  |
| **11** | 44315320-0 Матеріали для паяння твердим припоєм | Припій ПСр-15 Ø 3,0 мм | кг | 0,5 |  |
| **12** | 44315320-0 Матеріали для паяння твердим припоєм | Бура (тетраборат натрію) для пайки (фасування від 50 до 100 грам) | кг | 4 |  |

1. Поставлений Товар повинен бути новим, відповідати стандартам, технічним умовам, зразкам і вимогам, встановленим в Україні для даного виду Товару, зокрема щодо показників якості такого виду товару, що підтверджується відповідними документами.

2. Товар буде закуповуватись **окремими партіями**  в залежності від потреб замовника, відповідно до направлених учаснику заявок. Фактичний обсяг Товару буде визначений у процесі виконання договору, відповідно до видаткових накладних на Товар, але в межах суми договору, укладеного за результатами торгів.

3. Постачання Товару повинно здійснюватись з дати підписання договору **до 30.06.2024** року відповідно до попередньо узгоджених об’ємів поставки Товару із Замовником, **протягом 2 робочих днів** з дня отримання заявки від Замовника.

4. У разі поставки неякісного товару, Постачальник повинен розглянути звернення Замовника і у строк до 2 (двох) календарних днів з дати отримання звернення, усунути дефекти та/або провести заміну неякісного товару на якісний за свій рахунок відповідно до чинного законодавства України.

5. Місце поставки Товару: за місцем знаходження Замовника (46027, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 7).

6. У випадку подання пропозиції щодо еквівалента Товару Учасник надає порівняльну таблицю основних технічних та якісних характеристик на предмет закупівлі, що мають бути не гіршими від технічних та якісних характеристик товару наведеного у тендерній документації.

7. У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає Технічним вимогам тендерної документації, то пропозиція буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

8. Доставка до місця поставки Товару, навантаження та розвантаження Товару здійснюється Учасником за його власний рахунок.

9. Учасник несе відповідальність за якість поставленого Товару.

***«З умовами технічних (якісних) та характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_