**Додаток № 2**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі:**

«Поточний ремонт \*\*\* військової частини А3808 за адресою: \*\*\*з використанням матеріалів Замовника» ДК 021:2015 «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»

1. Якісно, та у встановлені терміни надати послуги.

2. При організації діяльності контролювати дотримання умов, під час послуг/робіт на об’єкті, передбачених Державними будівельними нормами та кошторисним нормам України.

3. Повідомляти Замовнику на його вимогу всі відомості про результати виконання Договору.

4. Забезпечити надання послуг на об’єкті відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Забезпечити контроль якості і об’єму послуг на об’єкті, забезпечити зі сторони учасника присутність на об’єкті кваліфікованого інженера-будівельника (*за відповідної потреби*).

6. Складати та надавати Замовнику Акт здачі-приймання виконаних послуг/робіт.

7. Мати відповідні дозволи, які дають право здійснювати виконання будівельних послуг/робіт відповідно до вимог чинного законодавства України на весь час дії договору.

8. Брати участь в контрольних обмірах, що проводяться, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри наданих послуг.

9. Здійснювати контроль за веденням загального журналу надання послуг на об’єкті.

10. Виконувати інші функції, пов'язані з виконанням предмету договору на об'єкті

Обсяги виконання послуг:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Найменування робіт та витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | | Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтно-будівельні  роботи | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Роздiл 1. Хліборізка, коридор | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Демонтажні роботи | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | м2 | | 114,53 | |  | |
| 2 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,  площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | м2 | | 177,61 | |  | |
| 3 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | | м2 | | 310,7 | |  | |
| 4 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів,  площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | м2 | | 27 | |  | |
| 5 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | м | | 14 | |  | |
| 6 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | | 20,9 | |  | |
| 7 | | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | | 20,9 | |  | |
|  | | Опоряджені роботи | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | Антисептування водними сумішами стін та стель | | м2 | | 602,7 | |  | |
| 9 | | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли  (замуровка отворів та пройомів) | | м3 | | 0,5 | |  | |
| 10 | | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | м2 | | 292,24 | |  | |
| 11 | | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при  ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином,  площа до 20 м2 | | м2 | | 292,24 | |  | |
| 12 | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | м2 | | 292,24 | |  | |
| 13 | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | | 221 | |  | |
| 14 | | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | | м2 | | 28,5 | |  | |
| 15 | | Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм  гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з  улаштуванням металевого каркасу ( шпаклювання є в  складі робіт) | | м2 | | 61,44 | |  | |
| 16 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт ( стін висотою 1,5м - 121м2 + 27,75м2) | | м2 | | 148,75 | |  | |
| 17 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (укосів - 9,36м2) | | м2 | | 9,36 | |  | |
| 18 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (поверхні колон -19,2м2) | | м2 | | 19,2 | |  | |
| 19 | | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 177,61 | |  | |
| 20 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 // К=2 | | м2 | | 177,61 | |  | |
| 21 | | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 19,14 | |  | |
| 22 | | Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 19,14 | |  | |
| 23 | | Поліпшене фарбування поверхонь полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування // замість декоративного | | м2 | | 205,13 | |  | |
|  | | Підлога 1 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | Зароблення тріщин в покриттях (прим.) | | м | | 25 | |  | |
| 25 | | Шліфування підлог з мармурової крихти (прим.) | | м2 | | 289,8 | |  | |
|  | | Підлога 2 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | Улаштування підстильного шару щебеневого | | м3 | | 2,09 | |  | |
| 27 | | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (прим.) | | м2 | | 20,9 | |  | |
| 28 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | м2 | | 20,9 | |  | |
| 29 | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | м2 | | 20,9 | |  | |
| 30 | | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | м | | 5 | |  | |
| 31 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 20,2 | |  | |
|  | | Стеля | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | | м2 | | 116,4 | |  | |
| 33 | | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | | м2 | | 38,4 | |  | |
| 34 | | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и  листами | | м2 | | 78 | |  | |
| 35 | | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 50 | |  | |
| 36 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | | м2 | | 50 | |  | |
| 37 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | | 50 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Роздiл 2. Санвузел, склад | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок  товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5  м2 | | м2 | | 7,15 | |  | |
| 39 | | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | м2 | | 14,79 | |  | |
| 40 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (дверних і віконних відкосів) | | м2 | | 29,68 | |  | |
| 41 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (стін) | | м2 | | 419,07 | |  | |
| 42 | | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 35 | |  | |
| 43 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 // К=2 | | м2 | | 35 | |  | |
| 44 | | Поліпшене фарбування стін та відкосів  полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | | 36,25 | |  | |
| 45 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | | м2 | | 124,7 | |  | |
|  | | Роздiл 3. Ідальня технічна, їдальня, коридор, санвузол | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Демонтажні роботи | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | Розбирання цегляних перегородок | | м3 | | 4,455 | |  | |
| 47 | | (Демонтаж) Облицювання каркасів стін  неперфорованими плитами деревностружковими з  декоративним оздобленням товщиною 19 мм | | м2 | | 67,5 | |  | |
| 48 | | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | м2 | | 12,48 | |  | |
| 49 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | м2 | | 294,84 | |  | |
| 50 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | | м2 | | 192,55 | |  | |
| 51 | | Розбирання дерев'яних плінтусів | | м | | 71,68 | |  | |
| 52 | | Розбирання дощатих покриттів підлог | | м2 | | 166,65 | |  | |
| 53 | | Розбирання лаг з дощок і брусків | | м2 | | 166,65 | |  | |
| 54 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | | 25,9 | |  | |
| 55 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання  з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих  діаметром 25 мм | | м | | 7 | |  | |
| 56 | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром до 50 мм | | м | | 8,5 | |  | |
|  | | Опорядження | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | Антисептування водними сумішами стін та стель | | м2 | | 487,34 | |  | |
| 58 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | м2 | | 192,55 | |  | |
| 59 | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | м2 | | 192,55 | |  | |
| 60 | | Улаштування підстильного шару щебеневого | | м3 | | 9,62 | |  | |
| 61 | | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (прим.) | | м2 | | 192,55 | |  | |
| 62 | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | м2 | | 288,72 | |  | |
| 63 | | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | м2 | | 288,72 | |  | |
| 64 | | Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм  гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з  улаштуванням металевого каркасу ( шпаклювання є в  складі робіт) | | м2 | | 21,76 | |  | |
| 65 | | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли  (замуровка отворів та пройомів) | | м3 | | 0,45 | |  | |
| 66 | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | | 83,7 | |  | |
| 67 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (стін) | | м2 | | 131,95 | |  | |
| 68 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (поверхні колон -9,6м2) | | м2 | | 9,6 | |  | |
| 69 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (дверних і віконних відкосів) | | м2 | | 6,21 | |  | |
| 70 | | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 156,77 | |  | |
| 71 | | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою | | м2 | | 27,68 | |  | |
| 72 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 // К=2 (стіни та відкоси) | | м2 | | 184,45 | |  | |
| 73 | | Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | | м2 | | 15,52 | |  | |
| 74 | | Поліпшене фарбування поверхонь полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування (стін та колон) | | м2 | | 168,97 | |  | |
| 75 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (стін) | | м2 | | 192,55 | |  | |
|  | | Водопровід | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 76 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | м | | 12,5 | |  | |
| 77 | | Установлення фільтрів для очищення води діаметром  25 мм | | фільтр | | 1 | |  | |
| 78 | | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,  поліетилену | | м | | 12,5 | |  | |
| 79 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 100 см2 | | м | | 1 | |  | |
| 80 | | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 81 | | Установлення кранів кульових | | шт | | 5 | |  | |
|  | | Каналізація | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 82 | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | | 7 | |  | |
| 83 | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | | 12 | |  | |
| 84 | | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної води | | к-т | | 6 | |  | |
| 85 | | Установлення сушарок для рук | | шт | | 2 | |  | |
| 86 | | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом  100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та  підлогах | | шт | | 2 | |  | |
| 87 | | Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході  труб через фундаменти або стіни підвалів | | шт | | 2 | |  | |
|  | | Роздiл 4. Гарячий цех, приміщення, моєчна | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Демонтажні роботи | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 88 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | м2 | | 113,2 | |  | |
| 89 | | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | | м2 | | 193,1 | |  | |
| 90 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,  площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | м2 | | 35,93 | |  | |
| 91 | | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від  вапняної фарби | | м2 | | 113,2 | |  | |
| 92 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів,  площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | м2 | | 15,21 | |  | |
| 93 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | | м | | 25 | |  | |
| 94 | | Розбирання цементних покриттів підлог | | м2 | | 113,2 | |  | |
|  | | Опорядження | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 95 | | Антисептування водними сумішами стін, стель та підлог | | м2 | | 455,53 | |  | |
| 96 | | Улаштування підстильного шару піщаного | | м3 | | 11,32 | |  | |
| 97 | | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар (прим.) | | м2 | | 113,2 | |  | |
| 98 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | м2 | | 113,2 | |  | |
| 99 | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | | м2 | | 113,2 | |  | |
| 100 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт (з уклонами під трапи) | | м2 | | 113,2 | |  | |
| 101 | | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині  будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді  до 10 мм | | м2 | | 221 | |  | |
| 102 | | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені  будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | | м2 | | 221 | |  | |
| 103 | | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | | м2 | | 15,21 | |  | |
| 104 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (стін) | | м2 | | 215 | |  | |
| 105 | | Облицювання поверхонь керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт (дверних і віконних відкосів) | | м2 | | 15,21 | |  | |
| 106 | | Армування стяжки дротяною сіткою | | м2 | | 111 | |  | |
|  | | Водопровід, каналізація | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 107 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  25 мм | | м | | 25 | |  | |
| 108 | | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | | шт | | 2 | |  | |
| 109 | | Установлення кранів кульових | | шт | | 14 | |  | |
| 110 | | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | | м3 | | 4,1 | |  | |
| 111 | | Пробивання отворів в фундаментах, отворів 500 мм | | шт | | 3 | |  | |
| 112 | | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | | м3 | | 1,2 | |  | |
| 113 | | Засипання вручну траншей, група ґрунту 3 | | м3 | | 2,9 | |  | |
| 114 | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | | 11 | |  | |
| 115 | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | | 10 | |  | |
| 116 | | Установлення трапів діаметром 50 мм | | к-т | | 4 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |

Учасники закупівлі повинні надати у складі пропозицій кошторисну документацію (у форматі PDF), завірену уповноваженою особою, яка має складатися з:

- договірної ціни,

- пояснювальної записки до договірної ціни з відповідними розрахунками, прийнятих показників в договірній ціні;

- локальний кошторис;

- дефектний акт;

- підсумкова відомість ресурсів.

Вказана кошторисна документація повинна бути розроблена за допомогою програмного комплексу АВК-5/ іншого сумісного з ним ПК з урахуванням останніх змін до державних будівельних норм і правил (ДБН) України.

При визначенні ціни пропозиції Учаснику необхідно враховувати розмір кошторисної заробітної плати, для середнього розряду складності у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах (з урахуванням всіх доплат). Розмір кошторисної заробітної плати не повинен перевищувати 12 101,81 грн. та встановлюється незмінним на весь період будівництва ОБ’ЄКТА. Крім того, Учаснику необхідно врахувати наступне:

- кошти на покриття адміністративних витрат – не більше 3,89% (для юридичних осіб надати розрахунок адміністративних витрат по таблиці розрахункових параметрів адміністративних витрат по статтях витрат), для фізичних осіб-підприємців адміністративні витрати «0»;

- кошти на покриття ризиків – 1,5% для всіх учасників;

- кошти на інші супутні витрати (відрядження, тощо), якщо таке передбачено;

- в числових параметрах ЗВВ коефіцієнт Н38-0,4123, Н39-0,7821 або надати свій власний розрахунок ЗВВ.

Розрахунок цінової пропозиції (договірної ціни) Учасник повинен надати за формою договірної ціни, визначеної згідно національному стандарту «Правила визначення вартості будівництва» з підтверджуючими розрахунками за статтями витрат договірної ціни у відповідності до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» та доповнення до неї у виді локальних кошторисів згідно додатку 1 до Настанови (відповідно до переліку робіт, зазначеному у Додатку 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі). Розрахунок цінової пропозиції (договірної ціни) також подається у вигляді інформаційної моделі складеної у програмному комплексі АВК-5 або сумісний з ним програмний комплекс.

*Примітки:*

*Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

*Замовнику забороняється* *здійснювати закупівлю товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до 19.10.2022 року.*