**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 – 09130000-9 – Нафта і дистиляти** (бензин А-95, Дизельне паливо по талонам, скретч-картам)

1. В тендерній пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару (1 л), який пропонується учасником із урахуванням найменувань та кількості, що вимагається замовником та остаточно виводиться підсумкова ціна тендерної пропозиції.

2. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору про закупівлю. Всі витрати сплачуються учасником за рахунок його власного прибутку.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Бензин А-95, дизельне паливо повинні мати сертифікати відповідності, паспорти якості на кожну партію, відповідати вимогам стандартів.

5. Бензин та дизельне паливо, які постачаються, повинні бути літнім або зимовим паливом відповідно до сезону.

6. Заправка бензином та дизельним паливом має здійснюватись по талонах на автозаправних станціях АЗС м. Києва, в радіусі не більше 15 км від місця розташування Замовника (03131, м. Київ, Столичне, шосе , 24 км). Термін дії талонів повинен бути не менше ніж шість місяців з можливістю безкоштовного обміну талонів, строк дії яких закінчується, на нові талони. У разі зміни зовнішньої форми талонів протягом строку їх дії або наявності залишку невикористаних талонів, Постачальник здійснює обмін цих талонів без додаткової на це оплати Замовником на інші талони з відповідним номіналом та строком дії не менше тих, що підлягають обміну.

7. Місце поставки (передачі) товару: АЗС) м. Києві, чи в околицях в радіусі не більше 10 км від місця розташування Замовника (03131, м. Київ, Столичне, шосе, 24 км).

8. Строк поставки (передачі) товару: **до 30.06. 2024 року.**

9. Товар повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: **копіями сертифікатів якості/відповідності, та/або посвідчення про якість, та/або іншим документальним підтвердженням якості та безпеки товару** *(у передбачених законодавством випадках).*

Учасник-переможець зобов’язаний замінити партію товару неналежної якості (при невідповідності якості та марки бензину, дизельного палива, виявленого шляхом лабораторного аналізу), впродовж трьох робочих днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Замовника.

**10. Учасник повинен мати автозаправні станції (АЗС) м. Києві, чи в околицях в радіусі не більше 15 км від місця розташування Замовника (03131, м. Київ, Столичне, шосе, 24 км), для забезпечення заправки транспорту Замовника та надати в складі тендерної пропозиції довідку з такою інформацією та з адресою (ами) розташування АЗС, на яких учасник має можливість здійснювати заправку автотранспорту замовника за допомогою талонів.**

11. Учасник гарантує, що товар має бути таким, що не має негативного впливу на навколишнє середовище, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам. **Підтвердження даної інформації забезпечується шляхом надання учасником довідки у довільній формі.**

12. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України

**13. Технічні, кількісні характеристики предмета закупівлі –**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кіль-кість** | **Відповідність чинним стандартам (нормативним документам - ГОСТ, ДСТУ, ГСТУ)** |
| Бензин А-95  | літри | 6000 | Відповідає ДСТУ 7687:2015, європейському стандарту EN 228:2008 і екологічному стандарту ЄВРО-5. |
| Дизельне паливо  | літри | 6000 | ДСТУ 7688-2015, підвищеної якості стандарту Євро-5 з вмістом сірки не більше 10 ppm. |