**МКП « Бердичівкомунсервіс»**

**ПРОТОКОЛ**

11 листопада 2022 м. Бердичів № 1111-2022

**Щодо прийняття рішення**

**уповноваженою особою**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

## Вирішення питання щодо внесення змін до тендерної документації про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі «Будівництво скейт-парку за адресою: провулок Пляжний, 5 м. Бердичів, Житомирської області ( код ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель)

## UA-2022-11-09-010440-a

# У ході розгляду питання порядку денного:

Відповідно до п.51 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 про ОСОБЛИВОСТІ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування :

*«Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів.*

*Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.*

**ВИРІШИЛА:**

## 1. Внести зміни до тендерної документації по предмету закупівлі «Будівництво скейт-парку за адресою: провулок Пляжний, 5 м. Бердичів, Житомирської області ( код ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель) UA-2022-11-09-010440-a

2. Зміни, що вносяться до тендерної документації, розмістити та відобразити в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднити перелік змін, що вносяться.

3. Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідну інформацію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Уповноважена особа** |  | **Ірина СОЛОВЕЙ** |

 **Додаток 1**

 **до протокольного рішення**

№ 1111-22 від 11.11.2022 року

**Перелік змін, що вносяться до Тендерної документації**

1. **Додаток № 5 до Документації ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ «**Будівництво скейт-парку за адресою: провулок Пляжний, 5, м. Бердичів, Житомирської області **ДК 021:2015: 45210000-2 – Будівництво будівель викласти у новій редакції:**

 **Додаток №5**

**до Документації**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Будівництво скейт-парку за адресою: провулок Пляжний, 5, м. Бердичів, Житомирської області **ДК 021:2015: 45210000-2 – Будівництво будівель**

*Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом.*

|  |
| --- |
|  **Відомість обсягів робіт** |
|  |   |
| Будівництво скейт-парку за адресою: провулок Пляжний, 5, м. Бердичів, Житомирської області  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |  |   |   |
|   |   |   |   |
|   | .Улаштування площадки |   |   |
|   |   |   |   |
| 1 | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному |  м шва | 124 |
| 2 | Герметизацiя швiв |  м шва | 124 |
| 3 | Флюатування бетонних поверхонь |  м2 | 468 |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| 4 | Монтаж устаткування без механiзмiв на вiдкритiйплощадцi, маса устаткування 0,1 т |  шт | 6 |
| 5 | Монтаж устаткування без механiзмiв на вiдкритiйплощадцi, маса устаткування 0,5 т |  шт | 1 |
| 6 | Монтаж устаткування без механiзмiв на вiдкритiйплощадцi, маса устаткування 1 т |  шт | 7 |

  |

Відомість обсягів ресурсів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Флайбокс | шт. | 1 |
| Фанбокс | шт. | 1 |
| Грайндбокс ( грань/грань)кіньковий | шт. | 1 |
| Грайндбокс ( грань)під фанбокс | шт. | 1 |
| Квотерпайп високий | шт. | 1 |
| Квотерпайп з збільшеним столом | шт. | 1 |
| Квотерпайп середній | шт. | 1 |
| Квотерпайп малий | шт. | 1 |
| Бенк малий пологий | шт. | 1 |
| Бенк | шт. | 1 |
| Мануалбокс(грань) | шт. | 1 |
| Рейл кіньковий | шт. | 1 |
| Рейл прямий | шт. | 1 |
| Анкер PROLONGI-H 10х80/10 нейлонгвинт6гр | 100шт | 0,42 |
| Герметик на основі МS полімерів, туба 0,6 кг | шт. | 5 |
| Стрічка малярна, 35 м | шт. | 7 |
| Джгут ущільнювальний | м | 125,24 |
| Глибокопроникний зміцнювач | Л | 105 |
| Праймер для герметика на основі MS, 0,95 л | л | 5 |

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік елементів скейт-парку** | **Розміри, м. \*** |
|
| 1 | флайбокс | 3,7 x 7,1 x 1,2 |
| 2 | фанбокс | 4,9 x 6,6 x 0,5 |
| 3 | грайндбокс (грань/грань) | 0,6 x 7,3 x 0,8 |
| 4 | рейл | 0,05 x 4,9 x 0,8 |
| 5 | грайндбокс (грань) | 0,6 x 4,9 x 0,4 |
| 6 | квотерпайп | 3,7 x 3,5 x 2,1 (3,3) |
| 7 | квотерпайп зі збільшеним столом | 4,9 x 3,5 x 1,5 (2,7) |
| 8 | квотерпайп | 4,9 x 3,4 x 1,8 (3) |
| 9 | бенк | 3,7 x 3,7 x 1,2 (2,4) |
| 10 | квотерпайп | 4,9 x 3 x 1,2 (2,4) |
| 11 | бенк малий пологий | 4,9 x 3,4 x 0,9 (2,1) |
| 12 | рейл круглий прямий | 0,05 x 4 x 0,3 |
| 13 | мануалбокс (грань) | 1,2 x 3,7 x 0,2 |
| 14 | грайндбокс (грань) | 0,6 x 4,9 x 0,5 |
| \* - ширина Х довжина Х висота, деякі розміри можуть відрізнятися від ескізних на +/- 5 % |

1. Елементи обладнання скейт-парку кріпити до основи анкерами PROLONGI-H 10х80/10.

2. Дерев'яні елементи повинні бути просочені антисептичним та антипиренним розчином, методом занурення.

3. Фанера має бути водостійка ламінована з обох боків, яка відповідає європейському стандарту EN 13986.

4. Паркани елементів скейт-парку мають бути металеві оцинковані висотою не менше 1,20 м, згідно європейського стандарту EN 14974.

5. Всі металеві заїзди, захисти на кутах фігур та в місцях для ковзання необхідно виконати товщиною 3 мм оцинкованими.

6. Система каркасу - модульна, з подвійною структурою центральних стінок (сумарна товщина 24 мм).

7. Покриття поверхні елементів скейт-парку для їзди - 2 шари: 9 + 9 = 18 мм (фанерний нижній шар та фанерний верхній шар з антиковзаючою структурою)..

 8. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати адресований замовнику гарантійний лист про повне дотримання встановлених Замовником технічних, якісних та кількісних вимог до предмету закупівлі. Разом з гарантійним листом Учасник закупівлі надає технічний паспорт, інструкцію користувача та Методичні рекомендації по використанню на майбутній об’єкт будівництва відповідно до встановлених замовником технічних вимог.

**Під час підписання договору про закупівлю переможець процедури закупівлі зобов’язаний надати Замовнику за підписом керівника чи уповноваженої особи з печаткою (в разі наявності) в паперовому вигляді інформацію щодо підтвердження цінової пропозиції**

- Локальні кошториси;

- Підсумкова відомість ресурсів:

- Розрахунок загальновиробничих витрат;

- Розрахунок адміністративних витрат(у разі наявності);

- Примірний календарних план робіт (графік робіт складений з розрахунку загальної тривалості будівельних робіт).

**3.** Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

**4**. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

**5**. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації. Внесення змін до проектно-кошторисної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРУ Додаток № 3 до Документації викласти у новій редакції -

ВИКЛАДЕНО В ОКРЕМОМУ ФАЙЛІ.

Уповноважена особа підпис Ірина СОЛОВЕЙ