ДОДАТОК 8 	

У разі, якщо в Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (специфікація)

	
на «Реконструкція  будівлі № 1 Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області по вул. Шкільній, 1 в с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області з виділенням черговості. І черга - дах; ІІ черга - фасад;              ІІІ черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням санвузлів (ДК 021:2015 - 45454000-4 «Реконструкція»)»
	
Проектом передбачено:	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Реконструкція  будівлі №1 Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області по вул. Шкільній,1 в 
с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області з виділенням черговості. І черга - дах	 	 	 	
					
	Локальний кошторис – Загальнобудівельні роботи				
 	Розділ №1.  Демонтаж	 	 	 	
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих
і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	531,5	 	
2	Розбирання дерев'яних прогонів, захисного
і робочого настилу покриття	м2	27,36	 	
3	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	1,2	 	
4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами
з брусів і колод	м2	4,32	 	
5	(Демонтаж) Установлення балок прогоном
до 9 м, об'ємом до 0,5 м3 (к=0,8)	шт	2	 	
6	Дрова 
(зворотнi матерiали)	м3	1,63	 	
7	Розбирання цегляних стін	м3	3,45	 	
8	Очищення приміщень від сміття (горище)	т	40,8	 	
9	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	т	43,526	 	
10	Навантаження сміття вручну	т	6,9095	 	
11	Перевезення сміття до 10 км	т	50,4355	 	
 	Розділ №2.  Кроквяна система (часткова заміна)			 	
12	Установлення балок прогоном до 9 м,
об'ємом до 0,5 м3	шт	2	 	
13	Балки із суцільної деревини, переріз
260х130 мм, довжина 2,8 м	м3	0,2	 	
14	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,47	 	
15	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і
більше, ІІ сорт	м3	0,494	 	
16	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	0,08	 	
17	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і
більше, ІІ сорт	м3	0,084	 	
18	Улаштування решетувань із дошок з
прозорами товщиною 50 мм	м2	27,36	 	
19	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 50-150 мм, товщина 44 мм і
більше, ІІ сорт	м3	1,428	 	
	Розділ №3. Слухові вікна				
20	Улаштування слухових вікон	шт	3	 	
21	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125
мм, ІІ сорт	м3	0,277	 	
22	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІ сорт	м3	0,603	 	
23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
ІІ сорт	м3	0,063	 	
24	Установлення жалюзійних вставок	шт	6	 	
25	Жалюзiйнi  вiконні вставки	шт	6	 	
26	Залiзнi вироби для вiконних вставок	комплект	6	 	
27	Поліпшене фарбування колером олійним по
дереву заповнень віконних прорізів (к=1,2)	м2	12,96	 	
	Розділ №4. Покрівля				
28	Прибивання рейок контробрешітки	м	514	 	
29	Контробрешітка, переріз 60х30 мм	м3	0,966	 	
30	Улаштування покрівель шатрових із
профнастилу	м2	592,1	 	
31	Дошка, переріз 100х30 мм	м3	9,2748	 	
32	Профнастил покрівельний ПК-50 RAL 8017,
товщ. 0,5 (вміст цинку не менше 140 гр./м2)	м2	680,92	 	
33	Саморіз покрівельний	шт	4370	 	
34	Цвяхи оцінковані 3,5*70	шт	4926	 	
35	Цвяхи оцінковані 2*35	шт	6466	 	
36	Коньок	м	101,6	 	
37	Ущільнювач під коньок	м	194	 	
38	Єндова верхня	м	42,9	 	
39	Єндова нижня 615х615 мм	м	42,9	 	
40	Снігоутримувач	м	88	 	
41	Планка вітрова	м	13,2	 	
42	Кут внутрішній	м	7,2	 	
43	Підпокрівельна плівка	м	651,3	 	
	Розділ №5. Перекриття				
44	Утеплення покриттiв плитами
мінераловатними товщиною 100 мм насухо	м2	408,7	 	
45	Плити мінераловатні, щільн. 45кг/м3	м3	42,1	 	
46	Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар	м2	408,7	 	
47	Підпокрівельна плівка	м2	449,6	 	
48	Укладання ходових дошок	м	198	 	
	Розділ №6. Карниз				
49	Улаштування карнизів	м2	85,76	 	
50	Кобилка перерізом 150х60 мм	м3	0,945	 	
51	Брус перерізом 60х30 мм	м3	0,126	 	
52	Дошка перерізом 100х30 мм	м3	2,699	 	
53	Облицювання карнизу софітом	м2	85,76	 	
54	Софіт перфорований	м2	88,3	 	
55	Саморізи TN25	шт	1372	 	
56	Монтаж стальних елементів із гнутого
профілю	м	356,5	 	
57	J-профіль	м	119,9	 	
58	J-фаска	м	119,9	 	
59	Н профіль	м	4	 	
60	Фінішна планка	м	119,9	 	
	Розділ №7. Огорожа				
61	Виготовлення металоконструкцій
огородження	т	0,41695	 	
62	Обгородження покрівель перилами	м	101	 	
63	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 14 мм	т	0,25909	 	
64	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,18288	 	
65	Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази	м2	31,46	 	
	Розділ №8. Водовідлив				
	Труби				
66	Навішування водостічних труб, колін,
відливів і лійок з готових елементів	м	105	 	
67	Труба водостічна, діаметр 100 мм, ПВХ	м	109,2	 	
68	Кронштейн труби, ПВХ	шт	70	 	
69	Гвинт-шуруп з дюбелем, довж. 220 мм	шт	70	 	
70	Муфта труби, діаметр 100, ПВХ	шт	35	 	
71	Відвід двомуфтовий 87 град, ПВХ	шт	22	 	
72	Відвід одномуфтовий 67 град, ПВХ	шт	11	 	
	Ринва				
73	Улаштування жолобів підвісних	м	120	 	
74	Ринва, діаметр 130, ПВХ	м	120	 	
75	Кронштейн ринви, діаметр 130 мм, ПВХ	шт	240	 	
76	Муфта ринви, діаметр 130, ПВХ	шт	40	 	
77	Лійка, діаметр 130/100 мм, ПВХ	шт	11	 	
78	Кут ринви зовнішній, діаметр 130 мм, 90
град, ПВХ	шт	5	 	
79	Кут ринви внутрішній, діаметр 130 мм, 90
град, ПВХ	шт	1	 	
80	Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	946	 	
	Розділ №9. Пожежна драбина				
81	Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею	т	0,2767	 	
82	Труба профільна 40х20х4	т	0,25607	 	
83	Сталь листова 6 мм (100 мм х 100 мм)	т	0,00752	 	
84	Арматура, діаметр 12 мм А 400С	т	0,02926	 	
85	Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,2878	 	
86	Анкер  дворозпірний з  гайкою  12*160мм	шт	32	 	
87	Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази	м2	13,6	 	
					
	Локальний кошторис – Вогнезахист				
88	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і
настилів по фермах вогнезахисним
матерiалом Екосепт 450-1	м2	601,1	 	
89	Вогнезахист дерев'яних конструкцiй
вогнезахисним матерiалом Екосепт 450-1	м3	26,21	 	
90	Вогнезахисна просочувальна суміш Ecosept
450-1	т	0,5196	 	
					
	Локальний кошторис – Блискавкозахист, заземлення				
	Система блискавкозахисту				
91	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з круглої сталі
діаметром 8 мм	м	230	 	
92	Дріт алюмінієвий для блискавкозахисту W-
08/AL, діаметром 8 мм	мп	234,6	 	
93	Злучник дроту універсальний С-011	шт	13	 	
94	Злучник контрольний С-032	шт	8	 	
95	Злучник хрестовий С-021	шт	3	 	
96	Зажим для дроту до ринви С-061	шт	8	 	
97	Тримач  дроту NIRO Н-021	шт	63	 	
98	Тримач  кониковий прямий з NIRO Н-042	шт	91	 	
99	Тримач  дроту металевий FLIP з дюбелем
А=240 мм Н-034	шт	57	 	
100	Компенсатор К-220	шт	1	 	
101	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8	 	
102	Коробка для фасадного контрольного
з'єднання  К-681	шт	8	 	
103	Шуруп з дюбелем розпірним К-904	шт	32	 	
104	Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5
кг  К-950	шт	2	 	
105	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм	м	15,12	 	
106	Труба монтажна термостійка для
блискавкозахисту 20/12  К-201	м	20	 	
107	Затискач UD-20 для труби D20  К-203	шт	20	 	
	Заземлення				
108	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 1	м3	48,3	 	
109	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1	м3	48,3	 	
110	Заземлювач горизонтальний у траншеї зi
сталi штабової, перерiз 100 мм2	м	138	 	
111	Полоса оцінкована 25х4 мм W-25х4/ST	мп	140,8	 	
112	Злучник для стержня D16 та дроту С-042	шт	25	 	
113	Тримач  дроту металевий FLIP з дюбелем
А=240 мм Н-037	шт	8	 	
114	Антикорозійна стрічка 10 м  G-115	шт	2	 	
115	Пристрої, що заземлюють.  Вимірювання
опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	4	 	
					
	Реконструкція  будівлі №1 Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області по вул. Шкільній,1 в                       с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області з виділенням черговості. ІІ черга - фасад				
					
	Локальний кошторис – Загальнобудівельні роботи				
	Розділ №1. Демонтаж				
116	(Демонтаж) Монтаж конструкцій дверей (к=0,7)	т	0,11	 	
117	Брухт металевий 
(зворотнi матерiали)	т	0,11	 	
118	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і
воротних прорізів	м2	6,5	 	
119	Розбирання дерев'яних заповнень віконних
прорізів з підвіконними дошками	м2	98,84	 	
120	Розбирання цегляних стін	м3	0,63	 	
121	(Демонтаж) Монтаж елементів металевого
навісу (к=0,7)	т	0,05	 	
122	Відбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стін і стелі	м2	19,5	 	
123	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	т	1,157	 	
124	Навантаження сміття вручну	1 т	0,482	 	
125	Перевезення сміття до 10 км	т	1,639	 	
	Розділ №2. Опорядження фасада				
	Стіни				
126	Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином, стіни гладкі (Н2=1,15, Н5=1,25)	м2	795,7	 	
127	Грунт  глибокопроникний Anserglob EG 60
unigrund	л	159,1	 	
128	Клейова суміш Anserglob ВСХ 39,  для
приклеювання плит із мінеральної вати	кг	4774,2	 	
129	Утеплювач базальтовий, щільність 145кг/м2,
товщина 100 мм	м3	85,1	 	
130	Склосітка армуюча з скловолокна Anserglob
(лугостійка), щільність 165г/м2	м2	703,2	 	
131	Склосітка армуюча з скловолокна Anserglob
(лугостійка), щільність 300г/м2	м2	211,8	 	
132	Профілі кутові із склосіткою Ceresin CT 340
D/03	м	52,5	 	
133	Клейова суміш Anserglob ВСХ 40,  для
захисту плит із мінеральної вати	кг	4774,2	 	
134	Адгезійна емульсія Anserglob EG 62 silicone	л	135,3	 	
135	Штукатурка декоративна Anserglob ТМВ 120,
зерно 1,5 мм	кг	2148,4	 	
136	Фарба фасадна силіконова Anserglob,
тонована	л	399,4	 	
137	Дюбелi 6х60	шт	88	 	
138	Дюбелі фасадні 10х120 	шт	6429	 	
	Цоколь				
	Нижче рівня землі				
139	Шпаклювання поверхонь гідроізоляційною
двокомпонентною еластичною мастикою
"Cerezit" товщиною шару 3 мм	м2	54,3	 	
140	Додавати на кожний наступний 1 мм
збільшення шару при шпаклюванні
поверхонь гідроізоляційною
двокомпонентною еластичною мастикою
"Cerezit" (загальна товщина шару 2 мм)	м2	-54,3	 	
141	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна
мастика  Ceresit  CP 43  XPRESS	кг	206,34		
142	Утеплення стін плитами екструзійного
пінополістиролу товщиною 100 мм (Н2=1,15, Н5=1,25)	м2	54,3		
143	Грунт  глибокопроникний Anserglob EG 60
unigrund	л	10,9	 	
144	Клейова суміш Anserglob ВСХ 39,  для
приклеювання плит із екструзійного
пінополістиролу	кг	325,8	 	
145	Плити теплоізоляційні  із екструзійного
пінополістиролу, товщина 100 мм, клас
горючості Г1	м3	5,8101	 	
146	Дюбелі фасадні 10х120 	шт	439	 	
147	Склосітка армуюча з скловолокна Anserglob
(лугостійка), щільність 300г/м2	м2	62,4	 	
148	Клейова суміш Anserglob ВСХ 40,  для
захисту плит із мінеральної вати	кг	325,8	 	
149	Силікатне фарбування фасадів з риштувань
по підготовленій поверхні	м2	-54,3	 	
150	Шпаклювання стін фасадів декоративною
штукатуркою "Cerezit"	м2	-54,3	 	
151	Шпаклювання поверхонь гідроізоляційною
двокомпонентною еластичною мастикою
"Cerezit" товщиною шару 3 мм	м2	54,3	 	
152	Додавати на кожний наступний 1 мм
збільшення шару при шпаклюванні
поверхонь гідроізоляційною
двокомпонентною еластичною мастикою
"Cerezit" (загальна товщина шару 2 мм)	м2	-54,3	 	
153	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна
мастика  Ceresit  CP 43  XPRESS	кг	206,34	 	
154	Улаштування покриття з рулонних
матеріалів насухо з промазуванням кромок
мастикою	м2	70	 	
155	Стрічка герметизувальна бутилкаучукова	м	45	 	
156	Мембрана шипована	м2	80,5	 	
157	Улаштування притискної планки для
кріплення мембрани	м	108,6	 	
158	Планка для кріплення шипованої мембрани	м	109,686	 	
159	Дюбелі фасадні 10х120 	шт	566	 	
	Вище рівня землі				
160	Шпаклювання поверхонь гідроізоляційною
двокомпонентною еластичною мастикою
"Cerezit" товщиною шару 3 мм	м2	107	 	
161	Додавати на кожний наступний 1 мм
збільшення шару при шпаклюванні
поверхонь гідроізоляційною
двокомпонентною еластичною мастикою
"Cerezit" (загальна товщина шару 2 мм)	м2	-107	 	
162	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна
мастика  Ceresit  CP 43  XPRESS	кг	406,6	 	
163	Утеплення стін плитами екструзійного
пінополістиролу товщиною 100 мм (Н2=1,15, Н5=1,25)	м2	107	 	
164	Грунт  глибокопроникний Anserglob EG 60
unigrund	л	21,4	 	
165	Клейова суміш Anserglob ВСХ 39,  для
приклеювання плит із екструзійного
пінополістиролу	кг	642	 	
166	Плити теплоізоляційні  із екструзійного
пінополістиролу, товщина 100 мм, клас
горючості Г1	м3	11,449	 	
167	Склосітка армуюча з скловолокна Anserglob
(лугостійка), щільність 300г/м2	м2	123,1	 	
168	Клейова суміш Anserglob ВСХ 40,  для
захисту плит із мінеральної вати	кг	642	 	
169	Шпаклювання стін гідроізоляційною
двокомпонентною еластичною мастикою
"Cerezit"	м2	107	 	
170	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR
66 [компонент А]	кг	535	 	
171	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR
66 [компонент В]	л	157	 	
172	Адгезійна емульсія Anserglob EG 62 silicone	л	14,5	 	
173	Штукатурка декоративна Anserglob ТМВ 120,
зерно 1,5 мм	кг	230	 	
174	Фарба фасадна силіконова Anserglob,
тонована	л	42,8	 	
175	Профілі кутові із склосіткою Ceresin CT 340
D/03	м	6,3	 	
176	Дюбелi 6х60	шт	12	 	
177	Дюбелі фасадні 10х120 	шт	865	 	
178	Силікатне фарбування фасадів з риштувань
по підготовленій поверхні	м2	-21,8	 	
179	Шпаклювання стін фасадів декоративною
штукатуркою "Cerezit"	м2	-21,8	 	
180	Установлення цокольних відливів	м	108,6	 	
181	Відлив цокольний металевий з полімерним
покриттям, ширина 250 мм	м	112,6	 	
182	Шурупи 60*3,5	шт	383	 	
183	Герметик акріловий	л	1,629	 	
184	Герметик силіконовий	л	13,032	 	
	УКОСИ				
185	Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином. Укоси, ширина до
300 мм (Н2=1,15, Н5=1,25)	м2	48,3	 	
186	Грунт  глибокопроникний Anserglob EG 60
unigrund	л	9,7	 	
187	Клейова суміш Anserglob ВСХ 39,  для
приклеювання плит із мінеральної вати	кг	289,8	 	
188	Утеплювач базальтовий, щільність 145кг/м2,
товщина 50 мм	м3	2,42	 	
189	Склосітка армуюча з скловолокна Anserglob
(лугостійка), щільність 165г/м2	м2	68,7	 	
190	Клейова суміш Anserglob ВСХ 40,  для
захисту плит із мінеральної вати	кг	942,6	 	
191	Штукатурка декоративна Anserglob ТМВ 120,
зерно 1,5 мм	кг	99,6	 	
192	Адгезійна емульсія Anserglob EG 62 silicone	л	6,3	 	
193	Фарба фасадна силіконова Anserglob,
тонована	л	18,5	 	
194	Дюбелі фасадні 10х100	шт	293	 	
195	Профілі для примикання Ceresin CT 340 А/03	м	284,3	 	
196	Профілі кутові із склосіткою Ceresin CT 340
D/03	м	357,4	 	
197	Силікатне фарбування фасадів з риштувань
по підготовленій поверхні	м2	-11,4	 	
198	Шпаклювання стін фасадів декоративною
штукатуркою "Cerezit"	м2	-11,4	 	
199	Шпаклювання стін гідроізоляційною
двокомпонентною полімерцементною
сумішшю "Cerezit"	м2	11,4	 	
200	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR
66 [компонент А]	кг	57	 	
201	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit  CR
66 [компонент В]	л	16,3	 	
202	Установлення віконних зливів	м	67,2	 	
203	Відлив віконний металевий з полімерним
покриттям, ширина 200 мм	м	69,7	 	
204	Шурупи 60*3,5	шт	237	 	
205	Герметик акріловий	л	1,008	 	
206	Герметик силіконовий	л	8,064	 	
207	Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	946	 	
	Розділ №3. Прорізи				
	Двері				
208	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах	м2	6,12	 	
209	Блоки дверні з металопластику Д-1, (вхідна
група), розміри 1,1х2,7(Н), опір
теплопередачі не менше 0,9 м2*к/Вт	м2	2,97	 	
210	Блоки дверні з металопластику Д-2 (вхідна
група), розміри 1,4х2,25(Н), опір
теплопередачі не менше 0,9 м2*к/Вт	м2	3,15	 	
211	Піна монтажна	л	0,94	 	
212	Анкер 10*152мм	шт	22	 	
213	Установлення залізних виробів	шт	2	 	
214	Дотягувач дверних блоків	комплект	2	 	
	Вікна				
215	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	м2	1,31	 	
216	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	м2	44,69	 	
217	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	м2	52,92	 	
218	Блоки віконні з металопластику поворотно-
відкідні В-1, розміри 1,12х2,1(Н), опір
теплопередачі не менше 0,9м2*к/Вт	м2	23,52	 	
219	Блоки віконні з металопластику глухі В-2,
розміри 1,12х2,1(Н), опір теплопередачі не
менше 0,9м2*к/Вт	м2	21,15	 	
220	Блоки віконні з металопластику глухі В-3,
розміри 1,12х1,17(Н),опір теплопередачі не
менше 0,9м2*к/Вт	м2	1,31	 	
221	Блоки віконні з металопластику поворотно-
відкідні В-4, розміри 1,8х2,1(Н), опір
теплопередачі не менше 0,9м2*к/Вт	м2	34,02	 	
222	Блоки віконні з металопластику глухі В-5,
розміри 1,8х2,1(Н), опір теплопередачі не
менше 0,9м2*к/Вт	м2	18,9	 	
223	Ceresit TS 52, монтажна піна професійна 	л	25,03	 	
224	Герметик силіконовий	л	10,65	 	
225	Анкер 10*152мм	шт	328	 	
226	Установлення пластикових підвіконних
дошок	м	47,6	 	
227	Дошки підвіконні 550 мм  з пластику гладкого	м	48,55	 	
228	Заглушка до підвіконня	шт	68	 	
229	Ceresit TS 52, монтажна піна професійна 	л	6,61	 	
	Розділ №4. Вхід				
	Пандус				
230	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів	м3	0,44	 	
231	Виготовлення арматурних каркасів К1-К3	т	0,4706	 	
232	Арматура, діаметр 12 мм А 400С	т	0,47531	 	
233	Виготовлення арматурних сіток С-1, С-2	т	0,138	 	
234	Арматура, діаметр 12 мм А 400С	т	0,13938	 	
235	Улаштування стрічкових фундаментів
залізобетонних, при ширині по верху до
1000 мм (Н2=1,15, Н5=1,25)	м3	3,1	 	
236	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів	м3	1,65	 	
237	Бетон С 8/10	м3	4,83	 	
238	Армування стяжки сіткою арматурною	м2	15	 	
239	Облицювання поверхонь стін керамiчними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,1	 	
240	Плитки керамiчнi для зовнішнього
облицювання стiн 	м2	5,15	 	
241	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	26,52	 	
242	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	2,31	 	
243	Хрестик для плитки	шт	37	 	
244	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (площадки)	м2	16	 	
245	Плитки керамiчнi з антиковзаючим
покриттям для  підлоги (зовнішня)	м2	16,32	 	
246	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	83,2	 	
247	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	7,26	 	
248	Хрестик для плитки	шт	116	 	
249	Обрамлення бетонних східців кутовою
сталлю	м	20	 	
250	Кутик металевий для східців	м	21	 	
251	Улаштування порожка металевого	м	26,4	 	
252	Порожок металевий  проризинений	м	27,72	 	
253	Виготовлення металевої огорожі	т	0,18096	 	
254	Труба діам. 40х2,0 мм 	т	0,05639	 	
255	Труба діам. 32х2,8 мм 	т	0,13208	 	
256	Сталь листова 5 мм (60 мм х 60 мм)	т	0,00335	 	
257	Шпилька М10	комплект	46	 	
258	Гайка М10	комплект	92	 	
259	Шайба М10	комплект	92	 	
260	Установлення металевої огорожі без
поручня	м	28,4	 	
261	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021 (Н5=1,15)	м2	33,6	 	
262	Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази	м2	33,6	 	
	Східці №1				
263	Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	18,7	 	
264	Облицювання поверхонь стін керамiчними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,5	 	
265	Плитки керамiчнi для зовнішнього
облицювання стiн 	м2	4,55	 	
266	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	23,4	 	
267	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	2,04	 	
268	Хрестик для плитки	шт	32	 	
269	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (площадки)	м2	9,35	 	
270	Плитки керамiчнi з антиковзаючим
покриттям для  підлоги (зовнішня)	м2	9,54	 	
271	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	48,62	 	
272	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	4,24	 	
273	Хрестик для плитки	шт	68	 	
274	Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,4	 	
275	Плитки керамiчнi з антиковзаючим
покриттям для  підлоги (зовнішня)	м2	4,49	 	
276	Шпаклівка Ceresit CD 32 (Церезит СД 32) 	кг	0,36	 	
277	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	22,88	 	
278	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	2,01	 	
279	Обрамлення бетонних східців кутовою
сталлю	м	26,6	 	
280	Кутик металевий для східців	м	27,93	 	
281	Улаштування порожка металевого	м	19	 	
282	Порожок металевий  проризинений	м	19,95	 	
	Східці №2	 			
283	Розбирання цегляних стін	м3	1,06	 	
284	Виготовлення арматурних сіток С-1, С-2	т	0,1017	 	
285	Арматура, діаметр 12 мм А 400С	т	0,10272	 	
286	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів	м3	1,06	 	
287	Бетон С 8/10	м3	1,081	 	
288	Армування стяжки сіткою арматурною	м2	11,05	 	
289	Облицювання поверхонь стін керамiчними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,04	 	
290	Плитки керамiчнi для зовнішнього
облицювання стiн 	м2	4,08	 	
291	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	21,01	 	
292	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	1,83	 	
293	Хрестик для плитки	шт	29	 	
294	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (площадки)	м2	2,86	 	
295	Плитки керамiчнi з антиковзаючим
покриттям для  підлоги (зовнішня)	м2	2,92	 	
296	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	14,87	 	
297	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	1,3	 	
298	Хрестик для плитки	шт	21	 	
299	Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші	м2	4,32	 	
300	Плитки керамiчнi з антиковзаючим
покриттям для  підлоги (зовнішня)	м2	4,41	 	
301	Шпаклівка Ceresit CD 32 (Церезит СД 32) 	кг	0,35	 	
302	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	22,46	 	
303	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	1,97	 	
304	Обрамлення бетонних східців кутовою
сталлю	м	22,8	 	
305	Кутик металевий для східців	м	23,94	 	
306	Улаштування порожка металевого	м	12,6	 	
307	Порожок металевий  проризинений	м	13,23	 	
308	Виготовлення металевої огорожі	т	0,04357	 	
309	Труба діам. 40х2,0 мм 	т	0,01473	 	
310	Труба діам. 32х2,8 мм 	т	0,03	 	
311	Сталь листова 5 мм (60 мм х 60 мм)	т	0,00089	 	
312	Шпилька М10	комплект	12	 	
313	Гайка М10	комплект	24	 	
314	Шайба М10	комплект	24	 	
315	Установлення металевої огорожі без
поручня	м	7	 	
316	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021 (Н5=1,15)	м2	8	 	
317	Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази	м2	8	 	
	Вимощення з бетону				
318	Улаштування бетонного вимощення	м3	17,08	 	
319	Бетон С 8/10	м3	17,422	 	
320	Улаштування основи під фундаменти
щебеневої	м3	10,248	 	
321	Улаштування основи під фундаменти
піщаної	м3	17,08	 	
	Земляні роботи				
322	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 1	м3	79,05	 	
323	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1	м3	79,05	 	
324	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	30,29	 	
325	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	30,29	 	
326	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,
35-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	30,29	 	
327	Перевезення ґрунта самоскидами на
вiдстань 7 км	т	51,19	 	
	Розділ №5. Відновлювальні роботи				
328	Кладка окремих ділянок цегляних стін і
закладення прорізів в цегляних стінах при
об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	3,1	 	
329	Монтаж елементів металевого навісу
(існуючого)	т	0,05	 	
330	Анкер гільзований дворозпірний з
шестигранною гайкою та шайбою 14*270мм	шт	4	 	
					
	Локальний кошторис – Демонтаж котельні				
331	Розбирання надземної частини цегляної
котельні без збереження придатних
матеріалів	м2	57,15	 	
332	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	т	48,1	 	
333	Перевезення сміття до 10 км	т	48,1	 	
					
	Локальний кошторис – Зовнішній водопровід				
	Земляні роботи				
334	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/ (тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2, к(ЕММ)=1,2)	м3	5,46	 	
335	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом (тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2)	м3	0,84	 	
336	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	3,59	 	
337	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 ( засипка
котельні після демонтажу)	м3	1,81	 	
338	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2	м3	0,9	 	
339	Засипка вручну траншей піском	м3	2,53	 	
340	Пісок природний, рядовий	м3	2,783	 	
341	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5,4	 	
	Трубопровід				
342	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	м3	1,16	 	
343	Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 50 мм (футляр)	м	6	 	
344	Труба ПЕ, дiаметр 50 мм (футляр)	м	6,06	 	
345	Укладання трубопроводів із поліетиленових
труб діаметром 63 мм (футляр)	м	10,5	 	
346	Труба ПЕ, дiаметр 63 мм (футляр)	м	10,605	 	
347	Протягування у футляр полiетиленових
труб діаметром до 100 мм	м	16,5	 	
348	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 80, зовнішній діаметр 25х3 мм	м	6,06	 	
349	Труби поліетиленові для подачі холодної
води РЕ 80, зовнішній діаметр 32х3 мм	м	10,605	 	
350	Промивання з дезінфекцією трубопроводів
діаметром 50-65 мм	м	16,5	 	
351	Установлення поліетиленових трійників
діаметром до 110 мм	шт	1	 	
352	Трійник редукційний 32х25х32 мм для
зварювання ПЕ труб	шт	1	 	
353	Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 25 мм	шт	1	 	
354	Кран кульовий із ПЕ діам. 25 мм	шт	1	 	
355	Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм	шт	1	 	
356	Кран кульовий ПЕ діам. 32 мм	шт	1	 	
357	Установлення кранів поливальних
діаметром до 25 мм	шт	2	 	
358	Кран кульовий ПЕ, дiаметр 1/2" мм (для
зливу води)	шт	2	 	
359	Врізування в існуючі мережі діаметром до
50 мм	шт	1	 	
360	Муфта ПЕ діам. 32 мм 	шт	1	 	
361	Улаштування бетонної основи під колодязь	м3	0,134	 	
362	Улаштування круглих колодязів зі збірного
залізобетону у сухих грунтах	м3	0,76	 	
363	Плити днищ  ПН10 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	 	
364	Кільця  КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1(Ф321)	шт	2	 	
365	Плити покриття  ПП10-2 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	 	
366	Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	 	
367	Драбини металеві приставні	т	0,0171	 	
368	Люк для колодязів Тип А 15 	шт	1	 	
369	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,9	 	
370	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів,
труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази (драбин)	м2	0,9	 	
371	Влаштування бетонного вимощення
навколо колодязів	м3	0,31	 	
372	Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною 2
мм	м2	6,84	 	
373	Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм	м2	6,84	 	
	Герметичне ущильнення (2 місця)				
374	Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм	сальник	2	 	
375	Укладання бетонної суміші вручну	м3	0,135	 	
376	Улаштування глиняного замку	м3	0,51	 	
					
	Локальний кошторис – Зовнішня каналізація К-1, К-2				
	Земляні роботи				
377	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/ (тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2, к(ЕММ)=1,2)	м3	66,34	 	
378	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом (тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2)	м3	7,6	 	
379	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	46,48	 	
380	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2	м3	1,5	 	
381	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 ( засипка
котельні після демонтажу)	м3	25,96	 	
382	Засипка вручну траншей піском	м3	7,18	 	
383	Пісок природний, рядовий	м3	7,898	 	
384	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	72,44	 	
	Трубопровід				
385	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	м3	1,75	 	
386	Укладання каналiзацiйних безнапiрних
розтрубних труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром 110 мм	м	28	 	
387	Труба для зовнішньої каналiзацiї ПВХ,
дiаметр 110х3,2 мм	м	28,224	 	
388	Трійник  ПВХ  діам. 110х110/90	шт	1	 	
389	Муфта  ПВХ діам. 110 мм	шт	24	 	
390	Приєднання каналізаційних трубопроводів
до існуючої мережі в сухих грунтах	шт	1	 	
	Колодязь (КК-1)				
391	Улаштування бетонної основи під колодязь	м3	0,5	 	
392	Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	2,66	 	
393	Бетон С 12/15	м3	0,57	 	
394	Плити днищ  ПН20 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	1	 	
395	Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1	шт	2	 	
396	Кільця  КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1	шт	1	 	
397	Плити покриття  2ПП20-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	 	
398	Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	1	 	
399	Люк для колодязів Тип А 15 	шт	1	 	
400	Влаштування бетонного вимощення
навколо колодязів	м3	0,53	 	
401	Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною 2
мм	м2	37,12	 	
402	Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм	м2	37,12	 	
	Герметичне ущільнення (2 місця)				
403	Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм	сальник	2	 	
404	Укладання бетонної суміші вручну	м3	0,06	 	
405	Улаштування глиняного замку	м3	0,18	 	
	Колодязь (КК-2)				
406	Улаштування основи піщаної	м3	0,76	 	
407	Улаштування основи щебеневої	м3	1,47	 	
408	Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 2 м у сухих ґрунтах	м3	1,68	 	
409	Кільця  КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-
14 випуск 1	шт	2	 	
410	Плити покриття  2ПП20-2 залізобетонні
серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	 	
411	Кільця опорні  КО6 залізобетонні серія
3.900.1-14 випуск 1	шт	1	 	
412	Люк для колодязів Тип А 15 	шт	1	 	
413	Влаштування бетонного вимощення
навколо колодязів	м3	0,53	 	
	Герметичне ущільнення (1 місце)				
414	Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм	сальник	1	 	
415	Укладання бетонної суміші вручну	м3	0,03	 	
416	Улаштування глиняного замку	м3	0,09	 	
					
	Локальний кошторис – Зовнішня тепломережа				
	Земляні роботи				
417	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при
розробцi траншей/ (тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2, к(ЕММ)=1,2)	м3	12,94	 	
418	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом грунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом (тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2)	м3	3,23	 	
419	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	9,46	 	
420	Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 ( засипка
котельні після демонтажу)	м3	5,04	 	
421	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 2	м3	1,67	 	
422	Засипка вручну траншей піском	м3	3,42	 	
423	Пісок природний, рядовий	м3	3,762	 	
424	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	14,5	 	
	Трубопровід				
425	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи	м3	1,62	 	
426	Безканальне прокладання
теплогідроізольованих трубопроводів
діаметром 200 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із
поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа
[16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м	42	 	
427	Труба попередньоізольована AustroPUR
одинарна 200/1х90х8,2мм PE-Xa, SDR11	км	0,042	 	
428	Термоусадковий ковпак до одинарних
теплоізольованих труб, 200/1х90-110-125 мм	шт	4	 	
429	Фітінг (зажимний) під зварювання до РЕ-Ха
труб, 90х8,2-88,6 мм, SDR11	шт	4	 	
430	Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм	сальник	4	 	
431	Прохід через стіну для зовнішнього кожуху,
типорозмір 200 мм	шт	4	 	
432	Укладання сигнальної стрiчки у траншею	м тр	42	 	
433	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	42	 	
434	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб
сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80
мм	шт	2	 	
435	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	 	
436	Трійник перехідний сталевий приварний
Ду65/50 мм	шт	1	 	
437	Установлення сталевих зварних фасонних
частин діаметром до 250 мм	т	0,082	 	
438	Відвід сталевий приварний Ду50мм	шт	4	 	
439	Перехід сталевий приварний, Ду 80/50 мм	шт	6	 	
440	Перехід сталевий приварний, Ду 65/50 мм	шт	1	 	
441	Трійник сталевий приварний, Ду 80 мм	шт	2	 	
442	Трійник сталевий приварний, Ду 50 мм	шт	1	 	
443	Трійник перехідний сталевий приварний
Ду65/50 мм	шт	1	 	
444	Різьба сталева приварна, Ду 80 мм	шт	2	 	
445	Різьба сталева приварна, Ду 50 мм	шт	6	 	
446	Заглушка сталева приварна, Ду 50 мм	шт	1	 	
447	Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів опалення і водопостачання
діаметром 20 мм	шт	1	 	
448	Різьба коротка, діаметр 20 мм	шт	1	 	
449	Установлення кранів поливальних
діаметром до 25 мм	шт	1	 	
450	Кран для зливу води (латунь), діаметр 20 мм	шт	1	 	
451	Пробивання круглих отворів в цегляних
стінах товщиною до 51 см	шт	4	 	
452	При пробиванні круглих отворів в цегляних
стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см
додавати до норми 46-29-8 (загальна
товщина 60 см)	шт	2	 	
453	При пробиванні круглих отворів в цегляних
стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см
додавати до норми 46-29-8 (загальна
товщина 90 см) (К=4)	шт	2	 	
	Система водопроводу В-1 в будівлі Д				
454	Мурування з цегли [керамічної] стовпів
прямокутних неармованих при висоті
поверху до 4 м (фундемент під бак)	м3	0,234	 	
455	Установлення баків для води масою до 0,5 т	шт	1	 	
456	Бак накопичувальний для води Elbi CV 750	шт	1	 	
457	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
поліпропіленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	м	9	 	
458	Труби РР-R армовані, дiаметр 20 мм 	м	9	 	
459	Колiно 90 град. РР-R, дiаметр 20 мм	шт	10	 	
460	Муфта PP-R діам. 20 мм	шт	2	 	
461	Перехід PP-R з металевою різьбою (MRN),
діаметр 20х1/2" мм	шт	2	 	
462	Перехід PP-R з металевою різьбою (MRV),
діаметр 20х3/4" мм	шт	4	 	
463	Кран латунь, дiаметр 20 мм 	шт	3	 	
464	Кран кульвий PP-R, дiаметр 20 мм	шт	2	 	
465	Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром до 25 мм	шт	1	 	
466	Фiльтр PP-R, діаметр 20 мм	шт	1	 	
467	Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів опалення і водопостачання
діаметром 20 мм	шт	1	 	
468	Різьба коротка, діаметр 20 мм	шт	1	 	
469	Установлення вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на
трубопроводах із стальних труб діаметром
до 50 мм	шт	1	 	
470	Кран ПЕ, діаметр 25х3/4"3Р мм	шт	1	 	
471	Установлення насосів відцентрових з
електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	 	
472	Насос підвищення тиску для води Optima
PT15-15	шт	1	 	
473	Насос циркуляційний (встановлення після
демонтажу)	шт	2	 	
474	Розробка ґрунту всередині будівлі в
траншеях (під приямок)	м3	0,9	 	
475	Виготовлення конструкцій люка приямка	т	0,01399	 	
476	Кутник 50х50х5 мм	т	0,01293	 	
477	Сталь листова 5мм 	т	0,00106	 	
478	Монтаж конструкцій люка приямка	т	0,01455	 	
	Герметичне ущільнення (1 місце)				
479	Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 100 мм	сальник	1	 	
480	Укладання бетонної суміші вручну	м3	0,03	 	
481	Улаштування глиняного замку	м3	0,09	 	
	Демонтаж				
482	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	0,1	 	
483	(Демонтаж) Улаштування ущільнених
трамбівками підстилаючих щебеневих шарів (к=0,8)	м3	0,1	 	
484	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів
діаметром 76 мм напівциліндрами з
мінеральної вати на синтетичному
зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 80
мм (к=0,6)	м	46	 	
485	(Демонтаж) Укладання сталевих
водопровідних труб, діаметр труб 75 мм (к=0,6)	м	48,5	 	
486	(Демонтаж) Укладання сталевих
водопровідних труб з гідравлічним
випробуванням, діаметр труб 50 мм (к=0,6)	м	1,5	 	
487	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)	т	0,36	 	
488	(Демонтаж) Установлення насосів
відцентрових з електродвигуном, маса
агрегату до 0,1 т (к=0,4)	шт	2	 	
489	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	т	0,38	 	
490	Перевезення сміття до 10 км	т	0,38	 	
					
	Реконструкція  будівлі №1 Талалаївського ліцею Талалаївської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області по вул. Шкільній,1 в                         с. Талалаївка Ніжинського району Чернігівської області з виділенням черговості. ІІІ черга - внутрішнє опорядження приміщень з улаштуванням
санвузлів				
					
	Локальний кошторис – Демонтаж				
	Прорізи				
491	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,71	 	
492	Розбирання цегляних стін	м3	0,12	 	
493	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і
воротних прорізів	м2	52,8	 	
494	Розбирання дерев'яних заповнень віконних
прорізів без підвіконних дошок	м2	1,86	 	
	Стіни				
495	(Демонтаж) Обшивання каркасних стін
плитами деревноволокнистими твердими
товщиною 5 мм (к=0,8)	м2	120,1		
496	Відбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стін і стелі	м2	419,72	 	
497	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	250,12	 	
	Підлога				
498	(Демонтаж) Улаштування сходів
внутрішньоквартирних з підшиванням
дошками обшивки  (к=0,8)	м2	13,44	 	
499	Розбирання покриття підлоги дощатої	м2	23,7	 	
500	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	23,7	 	
501	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	23,7	 	
	Опалення				
502	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	46	 	
503	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення і водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром до 40 мм (к=0,4)	м	364	 	
504	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення і водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм(к=0,4)	м	29	 	
505	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів
опалення і водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 65 мм(к=0,4)	м	83	 	
506	Брухт металевий
(зворотнi матерiали)	т	3,4917	 	
507	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	т	20,633	 	
508	Навантаження сміття вручну	т	2,109	 	
509	Перевезення сміття до 10 км	т	22,742	 	
					
	Локальний кошторис – Архітектурно-будівельна частина				
	Роздiл 1. Стіни та перегородки				
510	Кладка окремих ділянок цегляних стін і
закладення прорізів в цегляних стінах при
об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	2,55	 	
511	Мурування перегородок неармованих з
цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м	м2	6	 	
512	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	шт	302,4	 	
513	Улаштування перемичок металевих (Н2=1,15, Н5=1,25)	т	0,08983	 	
514	Кутник 50х50х5 мм	т	0,02511	 	
515	Швелер 20	т	0,06022	 	
516	Шпилька М20 (гайка М20, шайба)	комплект	4	 	
	Роздiл 2. Прорізи				
	Двері				
517	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	м2	16,07	 	
518	Блоки дверні з металопластику Д-5, розміри
0,65х2,07(Н), товщина 70 мм, опір
теплопередачі не менше 0,9 м2*к/Вт	м2	9,45	 	
519	Блоки дверні з металопластику Д-4, розміри
0,75х2,07(Н), товщина 70 мм, опір
теплопередачі не менше 0,9 м2*к/Вт	м2	4,65	 	
520	Блоки дверні з металопластику Д-3, розміри
0,95х2,07(Н), товщина 70 мм, опір
теплопередачі не менше 0,9 м2*к/Вт	м2	1,97	 	
521	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах	м2	5,18	 	
522	Блоки дверні з металопластику Д-1, (вхідна
група), розміри 1,1х2,7(Н), опір
теплопередачі не менше 0,9 м2*к/Вт	м2	2,97	 	
523	Блоки дверні з металопластику Д-2, розміри
0,9х2,45(Н), товщина 70 мм, опір
теплопередачі не менше 0,9 м2*к/Вт	м2	2,21	 	
524	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	м2	29,97	 	
525	Блоки дверні з металопластику Д-1, розміри
1,28х2,6(Н), товщина 70 мм, опір
теплопередачі не менше 0,9 м2*к/Вт	м2	29,97	 	
526	Піна монтажна	л	7,76	 	
527	Анкер 10*152мм	шт	172	 	
528	Установлення і кріплення наличників	м	66,4	 	
529	Лиштва пластикова	м	74,4	 	
	Укоси віконні	 			
530	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу без
утеплення	м2	136,9	 	
531	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	м	627	 	
532	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	м	455,9	 	
533	Дюбелi 6х40	шт	1643	 	
534	Саморізи 3,5х9,5	шт	2282	 	
535	Саморізи 3,5х25	шт	6274	 	
536	Кутики перфоровані металеві	м	271,3	 	
537	Плити з гіпсокартона вологостійкого (стіни),
товщ. 12,5 мм 	м2	143,75	 	
538	Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою	м2	136,9	 	
539	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	136,9	 	
540	Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29	кг	492,8	 	
541	Полiпшене фарбування укосів
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування	м2	136,9	 	
	Укоси дверні				
542	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу без
утеплення	м2	59,6	 	
543	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	м	273	 	
544	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	м	198,5	 	
545	Дюбелi 6х40	шт	715	 	
546	Саморізи 3,5х9,5	шт	994	 	
547	Саморізи 3,5х25	шт	2731	 	
548	Кутики перфоровані металеві	м	105,2	 	
549	Плити з гіпсокартона вологостійкого (стіни),
товщ. 12,5 мм 	м2	62,58	 	
550	Облицювання поверхонь укосів
керамiчними плитками на розчині із сухої
клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7
до 12 шт	м2	2,57	 	
551	Плитки керамiчнi для внутрiшнього
облицювання стiн 	м2	2,6	 	
552	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	13,36	 	
553	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	1,16	 	
554	Кутики під керамичну плитку	м	41,3	 	
555	Хрестик для плитки	шт	19	 	
556	Шпаклювання укосів мінеральною
шпаклівкою	м2	57,03	 	
557	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	57,03	 	
558	Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29	кг	205,3	 	
559	Полiпшене фарбування укосів
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування	м2	57,03	 	
560	Полiпшене фарбування укосів
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування (існуючі)	100м2	2,02	 	
	Роздiл 3. Підлога				
	Бетонна підлога				
561	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів	м3	2,372	 	
562	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів	м3	1,6604		
563	Бетон С 8/10	м3	1,69		
564	Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм	м2	23,72		
565	Додавати або виключати на кожні 5 мм
зміни товщини стяжок цементних (загальна
товщина 30 мм) (к=2)	м2	23,72		
566	Шпаклювання поверхонь гідроізоляційною
мастикою "Cerezit" товщиною шару 3 мм	м2	23,72		
567	Додавати на кожний наступний 1 мм
збільшення шару при шпаклюванні
поверхонь гідроізоляційною мастикою
"Cerezit" (загальна товщина шару 2 мм)	м2	-23,72		
568	Мастика гідроізоляційна Ceresit CR 66	кг	71,16		
569	Грунтування поверхонь	м2	23,72		
	Для прокладання труби каналізації К-1				
570	Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів	м3	0,38		
571	Улаштування тепло- і звукоізоляції засипної
піщаної	м3	1,42		
	Тип 1				
572	Улаштування покриттів з плит QSB	м2	441,2		
573	Плити  QSB, товщина 12 мм	м2	450		
574	Улаштування покриттів з лiнолеуму
полiвiнiлхлоридного на клеї	м2	441,2		
575	Лiнолеум, товщина 2 мм, товщина
захисного шару 0,7 мм	м2	450		
	Тип 2				
576	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23,1		
577	Плитки керамiчнi для підлоги з
антиковзаючим покриттям	м2	23,56		
578	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	120,12		
579	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	10,49		
580	Хрестик для плитки	шт	167		
	Тип 3				
581	Розбирання покриття підлоги дощатої	м2	34		
582	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	34		
583	Укладання лаг на цегляні підкладки (Н2=1,15, Н5=1,25)	м2	34		
584	Улаштування покриттів дощатих товщиною
36 мм	м2	34		
585	Поліпшене фарбування підлоги колером
олійним по дереву	м2	34		
586	Поліпшене олійне фарбування раніше
пофарбованих підлог усередині будівлі з
розчищенням старої фарби до 35%	м2	191,7		
587	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах	м	477,53		
588	Дюбелi 6х40	шт	712		
589	Шурупи 60*3,5	шт	712		
	 Роздiл 4. Сходи 	 			
590	Копання ям для стояків і стовпів вручну без
кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м,
група ґрунтів 1	м3	0,48		
591	Улаштування залізобетонних фундаментів
загального призначення під колони об'ємом
до 3 м3 (Н2=1,15, Н5=1,25)	м3	0,48		
592	Бетон С 12/15	м3	0,49		
593	Арматура 12 мм А 240С	т	0,0049		
594	Виготовлення сходів прямолінійних і
криволінійних з огорожею	т	1,35314		
595	Кутник 75х75х5 мм	т	0,02336		
596	Кутник 50х50х5 мм	т	0,31938		
597	Сталь листова 5мм 	т	0,04622		
598	Швелер 18	т	0,41298		
599	Швелер 20	т	0,06731		
600	Двотавр 22	т	0,08777		
601	Труба 100х100х6 мм	т	0,1113		
602	Труба 40х40х4 мм	т	0,0974		
603	Труба ст., діаметр 40 мм	т	0,0878		
604	Труба ст., діаметр 32мм	т	0,1188		
605	Труба ст., діаметр 10мм	т	0,0497		
606	Арматура 4 мм А 240С	т	0,00721		
607	Монтаж сходів прямолінійних і
криволінійних, пожежних з огорожею	т	1,4073		
608	Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною до 200 мм на висоті від опорної
площадки до 6 м (Н2=1,15, Н5=1,25)	м3	0,65		
609	Бетон С 8/10	м3	0,007		
610	Виготовлення арматурних каркасів	т	0,0787		
611	Арматура, діаметр 12 мм А 400С	т	0,07949		
612	Ґрунтування металевих поверхонь за один
раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	36,72		
613	Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору сталевих балок, труб діаметром
понад 50 мм тощо за два рази	м2	28,02		
614	Олійне фарбування білилами з додаванням
кольору грат, рам, труб діаметром менше
50 мм тощо за два рази	м2	7,4		
615	Улаштування підливки з бетону товщиною
20 мм (східці)	м2	9,85		
616	На кожні 10 мм зміни товщини підливки
додавати або виключати до норми 6-9-1 (к=3)	м2	9,85		
617	Бетон С 8/10	м3	0,502		
618	Улаштування покриттів східців і підсхідців з
керамічних плиток розміром 30х30 см на
розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,5		
619	Плитки керамiчнi для підлоги з
антиковзаючим покриттям	м2	10,71		
620	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	54,6		
621	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	4,77		
622	Улаштування покриттів з керамічних плиток
на розчині із сухої клеючої суміші, кількість
плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	350		
623	Плитки керамiчнi для підлоги з
антиковзаючим покриттям	м2	3,57		
624	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	18,2		
625	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	1,59		
626	Хрестик для плитки	шт	25		
627	Установлення вказівника на стіні	шт	1		
628	Показчик евакуаційний вихід	шт	1		
	Роздiл 5. Внутрішнє опорядження				
	Стеля				
629	Грунтування стель	м2	712,16		
630	Улаштування каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів	м2	712,16		
631	Саморізи 3,5х9,5	шт	11110		
632	Дюбелi 6х40	шт	1695		
633	Підвіс в комплекті	шт	499		
634	Профілі металеві оцинковані UD 28/27	м	640,9		
635	Профілі металеві оцинковані CD 60/27	м	1816		
636	Тяга підвісу	шт	499		
637	З'єднувач краб	шт	1211		
638	Подовжувач профілю СD однорівневий	шт	214		
639	Улаштування підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель гіпсокартонними
або гіпсоволокнистими листами.	м2	712,16		
640	Плити з гiпсокартона (стеля), товщ. 9,5 мм	м2	747,77		
641	Саморізи 3,5х25	шт	14955		
642	Шпаклiвка "Фюгенфюллер"	кг	254,2		
643	Стрічка самоклеюча для швів	мп	705		
644	Шпаклювання стель мінеральною
шпаклівкою	м2	712,16		
645	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки	м2	712,16		
646	Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29	кг	2563,8		
647	Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	м2	712,16		
648	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
(багет)	м	499,93		
649	Багет (плінтус стельовий)	м	504,9		
	Стіни				
650	Поліпшене штукатурення внутрішніх
поверхонь зовнішніх стін [коли решта
поверхонь не штукатуриться] [цементно-
вапняним][цементним розчином] по каменю
і бетону вручну	м2	517,1		
651	Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень	м2	1024,3		
652	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1461,81		
653	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклівки	м2	1461,81		
654	Шпатлівка полімерцементна армована 
Ceresit  CT 29	кг	1326,42		
655	Полiпшене фарбування стін
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними
сумiшами по збiрних конструкцiях,
пiдготовлених пiд фарбування	м2	1461,81		
656	Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	79,58		
657	Плитки керамiчнi для внутрiшнього
облицювання стiн 	м2	80,38		
658	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit
СМ 11	кг	413,82		
659	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 Plus	кг	36,05		
660	Хрестик для плитки	шт	575		
					
	Локальний кошторис – Водопостачання В-1, Т-3 і каналізація К-1				
	 Роздiл 1. Холодне водопостачання В-1 	 	 		
661	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
поліпропіленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 16 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	м	16		
662	Труби РР-R армовані, дiаметр 16 мм 	м	16		
663	Кріплення РР-R для труби, діаметр 16 мм	шт	32		
664	Коліно 90 град. РР-R діам. 16 мм	шт	2		
665	Трійник РР-R діам. 16 мм	шт	5		
666	Муфта РР-R діам. 16 мм	шт	2		
667	Перехідник з металевою різьбою (MRN
діам. 16х1/2" мм)	шт	11		
668	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
поліпропіленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	м	3		
669	Труби РР-R армовані, дiаметр 20 мм 	м	3		
670	Кріплення РР-R для труби, діаметр 20 мм	шт	6		
671	Колiно 90 град. РР-R, дiаметр 20 мм	шт	2		
672	Трiйник латунь , діаметр 1/2" мм	шт	2		
673	Трійник перехідний РР-R діам. 20х16 мм	шт	2		
674	Муфта перехідна РР-R  діам. 20х16 мм	шт	1		
675	Кран латунь, дiаметр 1/2" мм 	шт	11		
676	Шланг металевий для  води, діаметр 1/2" х
3/8"	шт	6		
677	Шланг металевий для  води, діаметр 1/2" х
М10 	шт	5		
678	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 25
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	м	23,4		
679	Труби РР-R армовані, дiаметр 25 мм  	м	23,4		
680	Кріплення для труб (хомут металевий
болт/гайка) 2"	шт	47		
681	Коліно 90 град. РР-R діам. 25 мм	шт	2		
682	Трійник перехідний РР-R діам. 25х16 мм	шт	4		
683	Муфта РР-R діам. 25 мм	шт	3		
684	Трійник РР-R діам. 25 мм	шт	2		
685	Муфта перехідна РР-R  діам. 25х16 мм	шт	2		
686	Муфта перехідна РР-R  діам. 25х20 мм	шт	1		
687	Установлення кранів поливальних
діаметром до 25 мм	шт	3		
688	Кран для зливу води, дiаметр 1/2" мм 	шт	2		
689	Кран поливальний, дiаметр 1/2" мм	шт	1		
690	Клапани латуннi низького тиску, дiаметр
умовного проходу до 25 мм	шт	2		
691	Запобіжний клапан для водонагрівача  дiам.
1/2" мм 	шт	2		
692	Установлення фільтрів для очищення води
у трубопроводах систем опалення
діаметром 25 мм	шт	2		
693	Фiльтр грубої очистки латунь діам. 1/2" мм	шт	2		
694	Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів опалення і водопостачання
діаметром 32 мм	шт	1		
695	Кран ПЕ, діаметр 32х3Р1" мм	шт	1		
696	Перехідник з металевою різьбою (MRV
діам. 32х1" мм)	шт	1		
697	Муфта перехідна РР-R  діам. 32х25 мм	шт	1		
698	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену	м	20,5		
699	Утеплювач для труб, діаметр 13х18 мм	м	1,53		
700	Утеплювач для труб, діаметр 13х28 мм	м	19,38		
701	Прокладання стальних труб, діаметр труб
до 50 мм (гільзи під труби)	м	0,9		
702	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi,
зовнiшнiй дiаметр 48 мм, товщина стінки 3
мм	м	0,9		
703	Прокладання стальних труб, діаметр труб
до 80 мм (гільзи під труби)	м	3		
704	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм,
товщина стінки 3,5 мм	м	3		
705	Пробивання круглих отворів в цегляних
стінах товщиною до 51 см	шт	3		
706	При пробиванні круглих отворів в цегляних
стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см
додавати до норми 46-29-8 (загальна
товщина 90 см) (К=4)	шт	3		
707	Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм	шт	5		
708	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (загальний діаметр 50 мм) (К=3)	шт	5		
709	Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в цегляних стінах	шт	8		
	 Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т-3 	 			
710	Прокладання трубопроводiв
водопостачання з напiрних
поліпропіленових труб високого тиску
зовнiшнiм дiаметром 16 мм зі з'єднанням
терморезисторним зварюванням	м	4		
711	Труби РР-R армовані, дiаметр 16 мм 	м	4		
712	Кріплення РР-R для труби, діаметр 16 мм	шт	8		
713	Коліно 90 град. РР-R діам. 16 мм	шт	4		
714	Трійник РР-R діам. 16 мм	шт	3		
715	Перехідник з металевою різьбою (MRN
діам. 16х1/2" мм)	шт	7		
716	Кран латунь, дiаметр 1/2" мм 	шт	6		
717	Шланг металевий для  води, діаметр 1/2" х
3/8"	шт	4		
718	Шланг металевий для  води, діаметр 1/2" х
М10 	шт	2		
719	Установлення кранів поливальних
діаметром до 25 мм	шт	1		
720	Кран поливальний, дiаметр 1/2" мм	шт	1		
721	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену	м	4		
722	Утеплювач для труб, діаметр 13х18 мм	м	4,08		
	 Роздiл 3. Каналізація К-1 	 			
723	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм	м	6		
724	Труба для внутрішньої каналiзацiї ПВХ,
дiаметр 110 мм	м	6		
725	Трійник  ПВХ  діам. 110х110/90	шт	6		
726	Відвід ПВХ  діам. 110/45	шт	6		
727	Ревізія  ПВХ діам. 110 мм	шт	1		
728	Редукція ПВХ, діам. 110х50 мм	шт	2		
729	Установлення ревізійних грат	шт	2		
730	Люк ревізійний з неіржавіючої сталі
200х200мм	шт	2		
731	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм	м	13,5		
732	Труба для внутрішньої каналiзацii ПВХ,
дiаметр 50 мм	м	13,5		
733	Відвід ПВХ, діам. 50/90	шт	2		
734	Відвід ПВХ, діам. 50/45	шт	2		
735	Трійник ПВХ, діам. 50/45	шт	3		
736	Муфта ПВХ, діам. 50 мм	шт	2		
737	Ревізія  ПВХ діам. 50 мм	шт	1		
738	Установлення умивальників одиночних з
підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	4		
739	Умивальники керамічні з п'єдисталом	комплект	4		
740	Сифон для умивальника	шт	4		
741	Змiшувач для умивальника 	комплект	4		
742	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1		
743	Мийки зварні 1-но секційні, глибина 280 мм,
розмір 500х500х850 мм	шт	1		
744	Сифон для мийки	шт	1		
745	Електроводонагрівач проточний	шт	1		
746	Установлення чаш [унітазів] наземних з
бачком високорозташованим	компл.	5		
747	Чаша Генуя з бачком	шт	5		
748	Сифон до чаши Генуя	шт	5		
749	Пробивання круглих отворів в цегляних
стінах товщиною до 51 см	шт	3		
750	При пробиванні круглих отворів в цегляних
стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см
додавати до норми 46-29-8 (загальна
товщина 90 см) (к=4)	шт	3		
751	Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в цегляних стінах	шт	3		
752	Прокладання стальних труб, діаметр труб
до 80 мм (гільзи під труби)	м	2		
753	Труби сталеві електрозварні прямошовні,
зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5
мм	м	2		
754	Прокладання стальних труб, діаметр труб
159 мм (гільзи під труби)	м	1		
755	Труби сталеві електрозварні прямошовні,
зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4
мм	м	1		
756	Кріплення для труб (хомут металевий
болт/гайка) 2"	шт	12		
	Герметичне ущільнення				
757	Зароблення сальників при проходженні труб
через фундаменти або стіни підвалу,
діаметр труб до 200 мм	сальник	1		
758	Улаштування глиняного замку	м3	0,09		
759	Укладання бетонної суміші вручну	м3	0,03		
					
	Локальний кошторис –  Опалення				
760	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 16
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	м	222,5		
761	Труби РР-R армовані, дiаметр 16 мм 	м	222,5		
762	Кріплення РР-R для труби, діаметр 16 мм	шт	445		
763	Дюбелi 6х40	шт	445		
764	Трійник РР-R діам. 16 мм	шт	30		
765	Муфта перехідна РР-R  діам. 20х16 мм	шт	54		
766	Коліно 90 град. РР-R діам. 16 мм	шт	10		
767	Хрестовина РР-R діам. 16 мм	шт	2		
768	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 16х1/2"
мм	шт	6		
769	Перехрещення РР-R діам. 16 мм	шт	20		
770	Різьба сталева приварна, діаметр 1/2" мм	шт	6		
771	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	м	106,5		
772	Труби РР-R армовані, дiаметр 20 мм 	м	106,5		
773	Кріплення РР-R для труби, діаметр 20 мм	шт	213		
774	Дюбелi 6х40	шт	213		
775	Колiно 90 град. РР-R, дiаметр 20 мм	шт	10		
776	Трійник перехідний РР-R діам. 20х16 мм	шт	4		
777	Трійник РР-R діам. 20 мм	шт	6		
778	Хрестовина РР-R діам. 20 мм	шт	8		
779	Різьба сталева приварна, діаметр 3/4" мм	шт	1		
780	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 25х3/4"
мм	шт	1		
781	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 25
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	м	38		
782	Труби РР-R армовані, дiаметр 25 мм  	м	38		
783	Кріплення для труб РР-R, діаметром 25 мм	шт	76		
784	Дюбелi 6х40	шт	76		
785	Муфта перехідна РР-R  діам. 25х20 мм	шт	13		
786	Коліно 90 град. РР-R діам. 25 мм	шт	12		
787	Трійник РР-R діам. 25 мм	шт	6		
788	Муфта перехідна РР-R  діам. 25х16 мм	шт	1		
789	Трійник перехідний РР-R діам. 25х16 мм	шт	2		
790	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 32
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	м	21		
791	Труби РР-R армовані, дiаметр 32 мм 	м	21		
792	Кріплення для труб РР-R, діаметром 32 мм	шт	42		
793	Дюбелi 6х40	шт	42		
794	Муфта перехідна РР-R  діам. 32х25 мм	шт	5		
795	Муфта перехідна РР-R  діам. 32х20 мм	шт	9		
796	Коліно 90 град.  РР-R діам. 32 мм	шт	2		
797	Трійник РР-R діам. 32 мм	шт	9		
798	Трійник перехідний РР-R діам. 32х20 мм	шт	2		
799	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 40
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	м	24		
800	Труби РР-R армовані, дiаметр 40 мм 	м	24		
801	Кріплення для труб РР-R, діаметром 40 мм	шт	48		
802	Дюбелi 6х40	шт	48		
803	Трійник PP-R, діаметр 40 мм	шт	4		
804	Муфта перехідна РР-R діам. 40х20 мм	шт	1		
805	Муфта перехідна РР-R діам. 40х32 мм	шт	3		
806	Трійник перехідний PP-R, діаметр 40х20 мм	шт	3		
807	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 50
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	м	5		
808	Труби РР-R армовані, дiаметр 50 мм 	м	5		
809	Кріплення для труб РР-R, діаметром 50 мм	шт	10		
810	Дюбелi 6х40	шт	10		
811	Трійник РР-R діам. 50 мм	шт	3		
812	Муфта перехідна РР-R діам. 50х25 мм	шт	3		
813	Муфта перехідна РР-R діам. 50х32 мм	шт	1		
814	Муфта перехідна РР-R діам. 50х40 мм	шт	2		
815	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 63
мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	м	83		
816	Труби РР-R армовані, дiаметр 63 мм 	м	83		
817	Кріплення для труб РР-R, діаметром 63 мм	шт	16		
818	Дюбелi 6х40	шт	16		
819	Хомут металевий (болт/гайка) 102-116 мм	комплект	146		
820	Коліно 90 град.  РР-R діам. 63 мм	шт	3		
821	Трійник РР-R діам. 63 мм	шт	3		
822	Муфта перехідна РР-R діам. 63х50 мм	шт	1		
823	Муфта перехідна РР-R діам. 63х32 мм	шт	2		
824	Кран кульовий РР-R діам. 63 мм	шт	4		
825	Перехід PP-R з металевою різьбою (MRV
ф63х2")	шт	6		
826	Ізоляція трубопроводів трубками із
спіненого каучуку, поліетилену	м	60,4		
827	Утеплювач для труб, діаметр 20х28 мм	м	7,665		
828	Утеплювач для труб, діаметр 20х35 мм	м	2,044		
829	Утеплювач для труб, діаметр 20х42 мм	м	9,0958		
830	Утеплювач для труб, діаметр 20х54 мм	м	3,066		
831	Утеплювач для труб, діаметр 20х63 мм	м	39,858		
832	Установлення люків	шт	1		
833	Люк для підлогі ЕКО 1000х1000мм	шт	1		
834	Установлення радіаторів стальних	кВт	114,648		
835	Радіатори сталеві опалювальні 900х500h
(1836 Вт)	кВт	22,032		
836	Радіатори сталеві опалювальні 700х500h
(1428 Вт)	кВт	2,856		
837	Радіатори сталеві опалювальні 1200х500h
(2448) 	кВт	4,896		
838	Радіатори сталеві опалювальні 1300х500h
(2652 Вт)	кВт	84,864		
839	Прямий радіаторний терморегулятор,
діаметр 1/2"	шт	48		
840	Установлення покажчиків рівня кранового
типу	комплект	96		
841	Кран радіаторний кутовий PP-R дiам.
20х1/2" 	шт	48		
842	Кран радіаторний прямий PP-R дiам. 20х1/2" 	шт	48		
843	Прокладання стальних труб, діаметр труб
до 50 мм (гільзи під труби)	м	18		
844	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм,
товщина стінки 3 мм	м	15		
845	Труби сталевi електрозварнi прямошовнi,
зовнiшнiй дiаметр 48 мм, товщина стінки 3
мм	м	1,9		
846	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм	м	1,1		
847	Прокладання стальних труб в опалубці
фундаментів і перекриттях, діаметр труб до
80 мм	м	1,3		
848	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 63 мм,
товщина стінки 3,5 мм	м	1,3		
849	Прокладання стальних труб, діаметр труб
до 100 мм (гільзи під труби)	м	7,5		
850	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 127 мм,
товщина стінки 3,5 мм	м	7,5		
851	Свердлення отворів в дерев'яних
конструкціях, діаметр отвору до 10 мм,
глибина свердлення до 200 мм	шт	25		
852	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10
мм додавати (загальний діаметр 40 мм) (к=3)	шт	24		
853	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 10
мм додавати (загальний діаметр 130 мм) (к=11)	шт	1		
854	На кожні 50 мм глибини свердлення понад
200 мм додавати (загальна глибина 400 мм) (к=4)	шт	25		
855	Свердлення отворів в цегляних стінах,
товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до
20 мм	шт	12		
856	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати (загальна товщина 250 мм)	шт	4		
857	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати (загальна товщина 380 мм) (к=2)	шт	4		
858	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати (загальна товщина 560 мм) (к=3)	шт	2		
859	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни
додавати (загальна товщина 640 мм) (к=4)	шт	2		
860	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (загальний діаметр 40 мм) (к=2)	шт	8		
861	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (загальний діаметр 50 мм) (к=3)	шт	4		
862	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (загальний діаметр 60 мм) (к=4)	шт	1		
863	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (загальний діаметр 70 мм) (к=5)	шт	2		
864	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20
мм додавати (загальний діаметр 130 мм) (к=11)	шт	7		
865	Пробивання круглих отворів в цегляних
стінах товщиною до 51 см	шт	10		
866	При пробиванні круглих отворів в цегляних
стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см
додавати до норми 46-29-8 (загальна
товщина 90 см) (к=4)	шт	7		
867	При пробиванні круглих отворів в цегляних
стінах товщиною понад 51 см на кожні 10 см
додавати до норми 46-29-8 (загальна
товщина 70 см) (к=2)	шт	3		
868	Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в дерев'яних перекриттях	шт	25		
869	Забивання отворів у місцях проходу
трубопроводу в цегляних стінах	шт	22		
					
	Локальний кошторис – Вентиляція				
870	Прокладання повітроводів із листової сталі,
діаметром до 200 мм	м2	5,89		
871	Прокладання повітроводів із листової сталі
діаметром до 250 мм	м2	8,64		
872	Повiтровід, круглого перерiзу, дiаметр  125
мм	мп	3		
873	Повiтровід, круглого перерiзу, дiаметр  150
мм	мп	10		
874	Повiтровід, круглого перерiзу, дiаметр  250
мм	мп	11		
875	Відвід із оцінкованої сталі 90, діаметр 125 мм	шт	1		
876	Відвід із оцінкованої сталі 90, діаметр 150 мм	шт	2		
877	Відвід із оцінкованої сталі 90, діаметр 250 мм	шт	4		
878	Перехiд із оцінкованої сталі, діаметр
150/125 мм	шт	1		
879	Муфта із оцінкованої сталі, діаметр 125 мм	шт	6		
880	Муфта із оцінкованої сталі, діаметр 150 мм	шт	11		
881	Муфта із оцінкованої сталі, діаметр 250 мм	шт	11		
882	Трійник із оцінкованої сталі 90, діаметр 125
мм	шт	2		
883	Трійники перехідні із оцінкованої сталі 90,
діаметр 150/125 мм	шт	2		
884	Заглушка зовнішня із оцінкованої сталі для
фасонних елементів, діаметр 250 мм	шт	1		
885	Хомут з анкером діам. 250 мм	шт	14		
886	Установлення вентиляторів осьових масою
до 0,025 т	шт	2		
887	Вентилятор  ВЕНТС Квайтлайн 150 Екстра	шт	1		
888	Вентилятор  ВЕНТС ОВП 2Е 250	шт	1		
889	Установлення над шахтами зонтів із
листової оцинкованої сталі прямокутного
перерізу периметром до 1000 мм	зонт	2		
890	Грибок вентиляційний із оцинкованої сталі,
діаметр 150 мм	шт	1		
891	Грибок вентиляційний із оцинкованої сталі,
діаметр 250 мм	шт	1		
892	Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 0,25 м2	грати	9		
893	Решітка вентиляцiйна ДР 250х200 мм	шт	4		
894	Решітка вентиляцiйна МВ 125 бВр	шт	5		
					
	Локальний кошторис – Електротехнічні рішення				
	Ввідний щит обліку  ВП-0,4кВ	 	 		
895	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2		
896	Автоматичний вимикач 3р 16А С	шт	2		
	Розподільчий щит РЩ-1,РЩ-2				
897	Розподільчий щит , що установлюється
розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до
6 кг	шт	1		
898	Розподільчий щит, що установлюється
розпірними дюбелями на стіні, маса щитка
до 6 кг	шт	1		
899	Щит пластиковий схованої установки на 24
модулі, ІР40	шт	1		
900	Щит пластиковий зовнішньої установки на
24 модулі, ІР40	шт	1		
901	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	31		
902	Автоматичний вимикач 3р 16А С	шт	2		
903	Автоматичний вимикач 1р 16А С	шт	10		
904	Автоматичний вимикач 1р 10А С	шт	1		
905	Автоматичний вимикач 1р 6А С	шт	16		
906	Пристрій захисного відключення РЗВ 16А
4Р 30мА	шт	2		
	Кабельні лінії				
907	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм	м	434		
908	Гофротруба пластикова, д=16мм	м	279		
909	Гофротруба пластикова, д=25мм	м	155		
910	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	33		
911	Кабель мідний, ВВГнг 5х4мм	м	33		
912	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	300		
913	Кабель мідний  ВВГнг 3х2,5мм	м	275		
914	Кабель мідний  ВВГнг 3х1,5мм	м	25		
915	Установлення штепсельних розеток
герметичних і напівгерметичних	шт	55		
916	Розетка з з/к схованої установки з кришкою
16А, 250В, ІР20	шт	55		
917	Підрозетник	шт	55		
918	Установлення розподільних коробок	шт	20		
919	Коробка розподільча прихованого монтажу
з кришкою	шт	20		
920	Пробивання штраб в цегляних стінах під
провід, переріз борозен до 50 см2	м	434		
921	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір
сторони гнізда 130 мм під розетки,
розподільчі коробки	шт	75		
	Освітлення				
922	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами, діаметр
до 25 мм	м	830		
923	Гофротруба пластикова, д=16мм	м	830		
924	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	845		
925	Кабель мідний  ВВГнг 3х1,5мм	м	760		
926	Кабель мідний негорючий FLAME 3х1,5мм
Е30	м	85		
927	Установлення розподільних коробок	шт	34		
928	Коробка розподільча прихованого монтажу
з кришкою	шт	34		
929	Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних	шт	14		
930	Вимикач 2-х кл.схованої установки 10А,
250В,ІР23 VIKO	шт	14		
931	Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці одноклавішних	шт	16		
932	Вимикач 1-х кл.схованої установки 10А,
250В,ІР23 VIKO	шт	16		
933	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір
сторони гнізда 130 мм під вимикачі,
розподільчі коробки	шт	64		
934	Установлення вимикачів незаглибленого
типу при відкритій проводці	шт	5		
935	Вимикач 2-х кл.зовнішньої установки 10А,
250В,ІР23 VIKO	шт	1		
936	Вимикач 1-х кл.зовнішньої установки 10А,
250В,ІР23 VIKO	шт	4		
937	Підрозетник	шт	31		
938	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	компл	4		
939	Дзвоник шкільний "Чаша"	шт	2		
940	Дзвоник шкільний малий "ZAMEL" ІР44	шт	1		
941	Кнопка дзвоника одноклавішна VIKO	шт	1		
942	Монтаж світильників із лампами
розжарювання місцевого освітлення	шт	12		
943	Світильники пластикові настінні (стельові)
ІР44 Рондо	шт	12		
944	Лампи світлодіодні (LED) потужністю 10Вт	шт	12		
945	Монтаж світильника з автономною
системою живлення	шт	7		
946	Світильник з автономним живленням REL-
400 LED	шт	7		
947	Монтаж світильників LED що
установлюються блоками на кронштейнах,
кількість світильників у ряду 1	шт	16		
948	Світильники лінійні світлодіодні LED FLF-
02K 36W  для дошки	шт	16		
949	Монтаж світильників LED, що
установлюються в підвісних стелях	шт	116		
950	Світильники накладні PANEL LED 36W	шт	116		
	Заземлюючий пристрій				
951	Заземлювач вертикальний з круглої сталі
діаметром 16 мм /4шт по L=3м/ 12мх1,58кг=18,96 кг	шт	4		
952	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах зі штабової сталі
перерізом 100 мм2	м	18		
953	Штаба металева перерізом 20х5мм	м	18		
954	Провідник заземлюючий відкрито по
будівельних основах з мідного ізольованого
проводу перерізом 16 мм2	м	2		
955	Провід мідний ,перерізом 16мм ПВ-1	м	2		
956	Наконечник мідний під переріз жил 16мм DТ-16	шт	2		
957	Навантаження сміття вручну	т	3,1295		
958	Перевезення сміття до 10 км	т	3,1295		
					
	Локальний кошторис – Вогнезахист				
959	Нанесення механізованим способом в один
шар покриття з вогнезахисного матеріалу
на горизонтальні і вертикальні поверхні
металевих конструкцій	м2	28,02		
960	На кожний наступний шар нанесення
механізованим способом покриття з
вогнезахисного матеріалу додавати до
норми 13-74-13 (к=7)	м2	2,88		
961	На кожний наступний шар нанесення
механізованим способом покриття з
вогнезахисного матеріалу додавати до
норми 13-74-13 (к=8)	м2	2,91		
962	На кожний наступний шар нанесення
механізованим способом покриття з
вогнезахисного матеріалу додавати до
норми 13-74-13 (к=9)	м2	22,23		
963	Вогнезахисна суміш Ендотерм 400202	кг	112,53		

В договірній ціні НЕОБХІДНО ПЕРЕДБАЧИТИ кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (не більше 1,5%).