**Додаток 1**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**код ДК 021:2015-31510000-4 – Електричні лампи розжарення (Прожектор пошуковий Bandera Flashlight BFL 280.1X (або еквівалент)**

**Прожектор пошуковий Bandera Flashlight BFL 280.1X (або еквівалент) - 5 комплектів**

**До уваги учасників:**

Вважати зазначені у технічних характеристиках посилання на конкретну марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважається товар з еквівалентними або кращими характеристиками.

**Обґрунтування:**

Посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар цієї компанії є таким, що оптимально відповідає вимогам та потребам замовника.

Кількість – 5 комплектів

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Потужність світильника, не менше | 280 Вт |
| Світловий потік, не менше | 10 100 Лм |
| Можливі кути світлового потоку | 2-30градусів |
| Максимальна освітленість на відстані, Лк | 100м – 650 Лк; 500м – 90 Лк; 1000 – 20 Лк; 1500 – 10 Лк; 2000 – 5 Лк; 2500 – 1 Лк |
| Тип освітлювального елемента | лампа ксенонова  |
| Напруга живлення | 170-265 В |
| Частота мережі, Гц | 50/60 |
| Температура довкілля | -40…+450С |
| Колірна температура, не менше | 7500 К |
| Термін експлуатації, не менше | 2 000 годин |
| Індекс передавання кольору (CRI), не менше | 76 |
| Ступінь захисту, не менше | ІР33 |
| Габаритні розміри Ш х Д х В, не більше | 350 х 210 х 290 |
| Вага, не більше | 6 кг |
| Гарантійний термін експлуатації, не менше | 24 місяці |

**Комплектація**

Прожектор, сумка з вологостійкого матеріалу, паспорт виробу.

Товар повинен бути новий.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає заповнену порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, згідно наведеного нижче зразка.

(Зразок)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування технічної характеристики товару** | **Технічні характеристики, які вимагаються Заявником** | **Пропозиція учасника \***  *(\*Учасник зазначає торгову марку, тип, конкретну модель запропонованого товару та найменування його виробника із зазначенням країни виробника, та зазначає конкретні технічні характеристики запропонованого товару )* | **Відповідність вимог\***  *(\* Учасник зазначає про відповідність запропонованого товару технічним характеристикам або, якщо пропонується еквівалент товару – про запропоновані покращені технічні характеристики)* |

Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції паспорт виробу.

Поставка Товару здійснюється згідно заявок у строк, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки Учасником (Постачальником), за адресою Замовника. Учасник до ціни товару включає всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість упакування; вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.

 Термін поставки – до 31.05.2024 року.