**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

*Форма подається у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку учасника (за наявності)*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

1. Системи охоронної сигналізації (код ДК 021:2015 – 35120000-1 - Системи та пристрої нагляду та охорони»)

2. Товар повинен постачатись в упаковці та з маркуванням виробника. Учасник повинен гарантувати якість продукції, а також наявність технічної документації, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

3. У разі постачання неякісного Товару, Учасник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Замовником вимоги не пізніше 3 робочих днів після отримання Товару.

4. Гарантійні зобов’язання на Товар, що поставляється повинні діяти на протязі гарантійного строку, який встановлено фірмою-виробником.

5. Учасник зобов’язується протягом гарантійного строку усувати за власний рахунок недоліки Товару, що перешкоджають його нормальному використанню, шляхом заміни чи ремонту комплектуючого Товару або окремої складової частини.

6. Наявність заявлених Замовником недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Учасником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Учасника за участю представника Замовника. Також у складі пропозиції конкурсних торгів учасниками надається лист у довільній формі про гарантію безперебійної та своєчасної поставки товару учасником відповідно до об’ємів заявлених замовником.

7. Витрати за доставку товару здійснюються за рахунок Учасника (Продавця).

**8. Товар не може бути виробництва російської федерації та республіки білорусь, Ісламської Республіки Іран.**

9.З метою підтвердження поставки оригінального товару на **Системи охоронної сигналізації (код ДК 021:2015 – 35120000-1 - Системи та пристрої нагляду та охорони»)**, учасник надає гарантійний (-і) лист (-и) від виробника (-ів), або офіційного імпортера (-ів)), який буде адресований замовнику, в якому виробник (-и) або офіційний імпортер (-ри)) гарантуватиме учаснику поставку обладнання у встановлені строки із зазначенням номеру даної закупівлі.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| 1 | ППК Оrion NOVA XS | шт. | 20 |
| 2 | ППК Оrion NOVA S | шт. | 30 |
| 3 | ППК Оrion NOVA M | шт. | 25 |
| 4 | ППК Оrion NOVA L | шт. | 20 |
| 5 | КЛАВІАТУРА K-LED4 | шт. | 30 |
| 6 | КЛАВІАТУРА K-LED8 | шт. | 20 |
| 7 | КЛАВІАТУРА K-LED16 | шт. | 20 |
| 8 | КЛАВІАТУРА K- GLCD | шт. | 2 |
| 9 | КЛАВІАТУРА K-PAD4 | шт. | 2 |
| 10 | КЛАВІАТУРА K-PAD4+ | шт. | 1 |
| 11 | КЛАВІАТУРА K-PAD8 | шт. | 2 |
| 12 | КЛАВІАТУРА K-PAD8+ | шт. | 1 |
| 13 | КЛАВІАТУРА K-PAD16 | шт. | 2 |
| 14 | КЛАВІАТУРА K-PAD16+ | шт. | 1 |
| 15 | КЛАВІАТУРА K-PAD OLED | шт. | 2 |
| 16 | КЛАВІАТУРА K-PAD OLED+ | шт. | 1 |
| 17 | ПСО "18 кГц-GPRS" | шт. | 1 |
| 18 | Модуль M-Z | шт. | 5 |
| 19 | Модуль M-Z box | шт. | 5 |
| 20 | Модуль M-ZP sBox | шт. | 5 |
| 21 | Модуль M-ZP mBox | шт. | 10 |
| 22 | Модуль M-WiFi | шт. | 10 |
| 23 | Модуль M-NET+ | шт. | 10 |
| 24 | M-OUT2R | шт. | 1 |
| 25 | M-OUT2R box | шт. | 1 |
| 26 | M-OUT8R | шт. | 1 |
| 27 | Модуль M-Х | шт. | 5 |
| 28 | Модуль P-IND32 | шт. | 1 |
| 29 | Блок живлення PSU25-15 | шт. | 5 |
| 30 | Блок живлення PSU35-15 | шт. | 5 |
| 31 | Charge BOOSTER | шт. | 1 |
| 32 | Трансформатор ТПН 25/18.5 | шт. | 5 |
| 33 | Orion NOVA X. Basic kit | шт. | 10 |
| 34 | Orion NOVA X | шт. | 10 |
| 35 | КЛАВІАТУРА X-Pad | шт. | 5 |
| 36 | Брелок X-Key | шт. | 5 |
| 37 | Сповіщувач X-Motion | шт. | 10 |
| 38 | Сповіщувач X-Motion + | шт. | 10 |
| 39 | Сповіщувач X-Motion Alarm | шт. | 10 |
| 40 | Сповіщувач X-Shift | шт. | 10 |
| 41 | Сповіщувач X-Shift+ | шт. | 2 |
| 42 | Сповіщувач X-Water | шт. | 2 |
| 43 | Сирена X-Siren | шт. | 2 |
| 44 | Аккумулятор 12В/2,2Ач | шт. | 50 |
| 45 | Аккумулятор 12В/7Ач | шт. | 50 |
| 46 | Аккумулятор 12В/9Ач | шт. | 10 |
| 47 | Аккумулятор 12В/18Ач | шт. | 10 |
| 48 | Блок живлення 12В/2А | шт. | 10 |
| 49 | Блок безперебійного живлення 12В/3А | шт. | 10 |
| 50 | Блок безперебійного живлення 12В/5А | шт. | 10 |
| 51 | Блок безперебійного живлення 12В/10А | шт. | 10 |
| 52 | Сповіщувач руху Bingo Plus | шт. | 100 |
| 53 | Сповіщувач Swan Quad | шт. | 110 |
| 54 | Сповіщувач Patrol-203PET | шт. | 110 |
| 55 | Сповіщувач розбиття скла GBD Plus | шт. | 50 |
| 56 | Сповіщувач розбиття скла Patrol 501 | шт. | 20 |
| 57 | Сповіщувач комбінований Swan PGB | шт. | 20 |
| 58 | Сповіщувач комбінований Patrol-803PET | шт. | 20 |
| 59 | Сповіщувач комбінований Swan 1000 | шт. | 10 |
| 60 | Сповіщувач комбінований Patrol 105PET | шт. | 10 |
| 61 | Сповіщувач комбінований IX Plus | шт. | 10 |
| 62 | Сповіщувач VIBRO (WH/BR) | шт. | 20 |
| 63 | Устаткування індикації центр приймання  тривожних сповіщень  "АРТОН" | шт. | 1 |
| 64 | Сповіщувач руху вуличний Opal | шт. | 10 |
| 65 | КРОНШТЕЙН "КУМ" | шт. | 500 |
| 66 | Сповіщувач відкриття СОМК-1-9 | шт. | 59 |
| 67 | Сповіщувач відкриття FM-106 | шт. | 60 |
| 68 | Сповіщувач відкриття СМК-1-2М | шт. | 60 |
| 69 | Сповіщувач відкриття ЕСМК-7ЕП | шт. | 50 |
| 70 | Сповіщувач затоплення Octopus 12В | шт. | 2 |
| 71 | Коробка КМ - 4 | шт. | 200 |
| 72 | Коробка КМ - 1-14 | шт. | 5 |
| 73 | Радіокомплект тривожної сигналізації U1HS | шт. | 100 |
| 74 | Радіокомплект тривожної сигналізації RK-K2 | шт. | 10 |
| 75 | Кнопка "ИРТС" | шт. | 1 |
| 76 | Тривожна кнопка ART-483Р | шт. | 100 |
| 77 | Сирена SA-103 | шт. | 50 |
| 78 | Сирена LD-95 | шт. | 50 |
| 79 | Сирена С-06С-12В "Дует" | шт. | 50 |
| 80 | Сирена "Джміль - 1" 12В | шт. | 10 |
| 81 | Сирена "Джміль - 2" 12В | шт. | 10 |
| 82 | Антена А6 SMA коефіцієнт підсилення 6 дБ 5м | шт. | 20 |
| 83 | Антена А6 SMA коефіцієнт підсилення 6 дБ 10м | шт. | 20 |
| 84 | Антена А6 SMA коефіцієнт підсилення 6 дБ 15м | шт. | 10 |
| 85 | Кабель сигнальний 4\*0,22 | м. | 5000 |
| 86 | Кабель сигнальний 6\*0,22 | м. | 10000 |
| 87 | Кабель сигнальний 8\*0,22 | м. | 10000 |
| 88 | Кабель сигнальний 10\*0,22 | м. | 500 |
| 89 | Кабель ШВВП 2\*0,75 | м. | 1000 |
| 90 | Кабель FTP внутрішній "мідь" | м. | 1000 |
| 91 | Кабель FTP зовнішній "мідь" | м. | 1000 |
| 92 | Кабель FTP зовнішній з проволкою "мідь" | м. | 500 |
| 93 | Кабель UTP внутрішній "мідь" | м. | 2000 |
| 94 | Кабель UTP зовнішній "мідь" | м. | 3000 |
| 95 | Кабель UTP зовнішній з проволкою "мідь" | м. | 500 |
| 96 | Скоби CLP 3 | уп. | 50 |
| 97 | Скоби CLP 4 | уп. | 500 |
| 98 | Скоби CLP 5 | уп. | 300 |
| 99 | Кабельний канал 10х15 | м. | 2000 |
| 100 | Кабельний канал 20х10 | м. | 1000 |
| 101 | Кабельний канал 25х16 | м. | 1000 |
| 102 | Кабельний канал 40х16 | м. | 1000 |
| 103 | Кабельний канал 40х40 | м. | 500 |
| 104 | AJAX StarterKit | шт. | 20 |
| 105 | AJAX StarterKit 2 | шт. | 10 |
| 106 | AJAX StarterKit Plus | шт. | 3 |
| 107 | AJAX StarterKit Cam | шт. | 4 |
| 108 | AJAX StarterKit Cam Plus | шт. | 4 |
| 109 | AJAX Hub | шт. | 50 |
| 110 | AJAX Hub Plus | шт. | 1 |
| 111 | AJAX Hub 2 | шт. | 10 |
| 112 | AJAX Hub 2 Plus | шт. | 1 |
| 113 | AJAX Hub Hybrid | шт. | 1 |
| 114 | AJAX ReX | шт. | 5 |
| 115 | AJAX ReX 2 | шт. | 5 |
| 116 | AJAX DoorProtect | шт. | 50 |
| 117 | AJAX DoorProtect Plus | шт. | 10 |
| 118 | AJAX GlassProtect | шт. | 5 |
| 119 | AJAX MotionProtect | шт. | 100 |
| 120 | AJAX MotionProtect Plus | шт. | 5 |
| 121 | AJAX MotionCam | шт. | 5 |
| 122 | AJAX MotionCam PhOD | шт. | 1 |
| 123 | AJAX CombiProtect | шт. | 20 |
| 124 | AJAX MotionProtect Curtain | шт. | 5 |
| 125 | AJAX MotionProtect Outdoor | шт. | 5 |
| 126 | AJAX DualCurtain Outdoor | шт. | 5 |
| 127 | AJAX MotionCam Outdoor | шт. | 5 |
| 128 | AJAX MotionCam Outdoor PhOD | шт. | 5 |
| 129 | AJAX Hood | шт. | 1 |
| 130 | AJAX KeyPad | шт. | 35 |
| 131 | AJAX KeyPad Plus | шт. | 5 |
| 132 | AJAX KeyPad TouchScreen | шт. | 1 |
| 133 | AJAX Pass | шт. | 1 |
| 134 | AJAX Tag | шт. | 1 |
| 135 | AJAX Button | шт. | 50 |
| 136 | AJAX DoubleButton | шт. | 10 |
| 137 | AJAX Holder | шт. | 100 |
| 138 | AJAX SpaceControl | шт. | 100 |
| 139 | AJAX HomeSiren | шт. | 20 |
| 140 | AJAX StreetSiren | шт. | 50 |
| 141 | AJAX Transmitter | шт. | 1 |
| 142 | AJAX MultiTransmitter | шт. | 1 |
| 143 | AJAX vhfBridge | шт. | 1 |
| 144 | AJAX WallSwitch | шт. | 1 |
| 145 | AJAX Relay | шт. | 1 |
| 146 | AJAX 12V PSU | шт. | 1 |
| 147 | AJAX LeaksProtect | шт. | 1 |
| 148 | AJAX WaterStop 1" (DN 25) | шт. | 1 |
| 149 | AJAX WaterStop ¾" (DN 20) | шт. | 1 |
| 150 | AJAX WaterStop ½" (DN 15) | шт. | 1 |
| 151 | AJAX Socket | шт. | 1 |
| 152 | AJAX LifeQuality | шт. | 1 |
| 153 | Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX | шт. | 7 |
| 154 | Система тривожної сигналізації GPS SkyPath | шт. | 1 |
| 155 | Powerсom BNT-1000AP | шт. | 1 |
| 156 | АКБ Gemix LP12-80 | шт. | 1 |

У разі наявності в Специфікації посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження слід вважати, що після такого посилання міститься вираз **«або еквівалент»**.

Під **«еквівалентом»** розуміється аналогічний Товар (рівноцінний і рівнозначний), який повністю відповідає технічним та якісним характеристикам, зазначеним у Специфікації. У разі, якщо учасник пропонує **«еквівалент»** замість Товару, наведеного у Специфікації, то він повинен позначити таку складову частину виразом **«еквівалент»** та надати документи, які підтверджують, що **«еквівалент»** має аналогічні якісні та технічні характеристики. Також надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником еквіваленту.

***«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Уповноважена особа учасника (посада, підпис, прізвище та ініціали)*