**Бетонні стовпчики для огорожі**

**бажано з кріпленнями для колючого дроту.**

Стовпчики бетонні, стійкі до корозії і механічних впливів. В основі виготовлення стовпчиків – суміш з використанням цементу марки М500 або М400, армовані сталевою арматурою, що не боїться механічних пошкоджень.

**Розміри**

Висота: не менше 2,5 м

Перетин: не менше 100мм х 100мм

Матеріал: бетон марки М500, армований сталевою арматурою.