***Додаток 1***

1. **Технічні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Технічний опис або технічні характеристики або креслення або ДСТУ або ТУ або ТУУ | Кількість | Примітка |
| Набір ключів комбінованих 25 од. в чохлі, 6-32 мм Cr-V INTERTOOL НТ-1200 | Тип: комбіновані ключі;  Розміри: 6 – 32 мм;  Кількість ключів в наборі: 25 од;  Чохол. | 9 шт. |  |
| Набір торцевих головок, квадрат, 3/4 ", головки 19 х 50 мм, 20 предметів, в металевому боксі, МТХ | Тип: торцеві головки  Розміри:19 - 50 мм;  Кількість предметів в наборі: 20 од;  Металевий бокс. | 9 шт. |  |
| Набір головок 10 шт з тріскачкою INTERTOOL ЕТ-6013 | Тип: Шестигранні торцеві головки  Розміри: 8 - 19 мм;  Тріскачка реверсивна 1/2" 72 зуба;  Кількість предметів в наборі: 11 шт.;  Тримач-переноска | 9 шт. |  |
| Плоскогубці NICKEL, 160 мм, нікельовані, двокомпонентні рукоятки, МТХ | Тип: плоскогубці;  Довжина: 200 мм;  Матеріал губок: сталь 45 - 55;  Руків’я: двокомпонентна. | 9 шт. |  |
| Набір викруток ударних INTERTOOL | Тип: ударна викрутка під ключ;  Кількість викруток в наборі: 6 од;  Розмір:  прямий шліц Slotted SL 5, SL 6, SL 8;  хрестоподібний Philips PH 1, PH 2, PH 3;  Матеріал стержня / біти: хром-ванадієва сталь (Cr-V) | 7 шт. |  |
| Плоскогубці NICKEL, 200 мм, нікельовані, двокомпонентні рукоятки, МТХ | Тип: плоскогубці;  Довжина: 200 мм;  Матеріал губок: сталь 45 - 55;  Руків’я: двокомпонентна. | 9 шт. |  |
| Молоток з ручкою 500 гр. | Вага молотка (гр.): 500;  Матеріал головки: сталь;  Матеріал рукояті молотка: скловолокно з протиковзним покриттям;  Форма бойка молотка: Квадратна. | 8 шт. |  |
| Молоток з ручкою 800 гр. | Вага молотка (гр.): 800;  Матеріал головки: сталь;  Матеріал рукояті молотка: скловолокно з протиковзним покриттям;  Форма бойка молотка: Квадратна. | 9 шт. |  |
| Сокира з ручкою | Вага: 1000 гр.;  Матеріал: сталь C45;  Твердість сталі: HRC 45;  Робоча частина загартована;  Топорище з твердих порід листяних дерев – ясен. | 9 шт. |  |
| Ножівка по дереву | Матеріал, що оброблюється: Дерево;  Довжина пиляльного полотна, мм: 500;  Матеріал пильного полотна: сталь SK-5, С-75;  Ручка: двокомпонентна;  Кількість зубів на дюйм: 7-8 | 9 шт. |  |
| Кувалда з ручкою 3 кг | Вага, кг: 3;  Головка виконана методом кування;  Антивібраційна ручка зі скловолокна;  Протиковзне покриття ручки. | 9 шт. |  |
| Кувалда з ручкою 5 кг | Вага, кг: 3;  Головка виконана методом кування;  Антивібраційна ручка зі скловолокна;  Протиковзне покриття ручки. | 9 шт. |  |
| Лом будівельний | Довжина: 1,4 м – 1,5 м;  Матеріал: сталь ст.45;  Твердість закалки робочих елементів 40-47 HRC;  Лопаточний кінець відкований в вигляді лопатки гострий кінець в вигляді піраміди | 9 шт. |  |
| Лещата слюсарні Vulkan M21-150 24 кг | Лещата поворотні у 2-х площинах  Ширина губок: 150 мм;  Максимальне розкриття: 210 мм;  Ковадло: Так;  Вага: 24 кг. | 1 шт. |  |
| Кирка двостороння | Кована робоча частина з гострим кінцем з одного боку та плоским долотом з іншого;  Матеріал головки – кована з вуглецевої сталі;  Матеріал рукоятки – скловолокно;  Вага - 2.3 кг. | 7 шт. |  |
| Набір ключів шестигранних TOPEX HEX i Torx 18шт | Комплектація:  шестигранні: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм;  Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.  Упаковка: пластиковий футляр. | 9 шт. |  |

**У випадку надання «еквіваленту товару», для підтвердження технічних характеристик запропонованого товару, Учасник надає порівняльну таблицю технічних характеристик, заявлених Замовником та товару, що пропонується у довільній формі.**

Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: DDP (відповідно до правил тлумачення торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” ред. 2010 р.) (для товарів, що поставляються в межах України для резидента України)

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*