***Додаток 1***

1. **Технічні вимоги**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Технічний опис або технічні характеристики або креслення або ДСТУ або ТУ або ТУУ | Кількість | Примітка |
| Набір ключів комбінованих 25 од. в чохлі, 6-32 мм Cr-V INTERTOOL НТ-1200 | Тип: комбіновані ключі;Розміри: 6 – 32 мм;Кількість ключів в наборі: 25 од;Чохол. | 9 шт. |  |
| Набір торцевих головок, квадрат, 3/4 ", головки 19 х 50 мм, 20 предметів, в металевому боксі, МТХ | Тип: торцеві головкиРозміри:19 - 50 мм;Кількість предметів в наборі: 20 од;Металевий бокс. | 9 шт. |  |
| Набір головок 10 шт з тріскачкою INTERTOOL ЕТ-6013 | Тип: Шестигранні торцеві головкиРозміри: 8 - 19 мм;Тріскачка реверсивна 1/2" 72 зуба;Кількість предметів в наборі: 11 шт.;Тримач-переноска | 9 шт. |  |
| Плоскогубці NICKEL, 160 мм, нікельовані, двокомпонентні рукоятки, МТХ | Тип: плоскогубці;Довжина: 200 мм;Матеріал губок: сталь 45 - 55;Руків’я: двокомпонентна. | 9 шт. |  |
| Набір викруток ударних INTERTOOL | Тип: ударна викрутка під ключ;Кількість викруток в наборі: 6 од;Розмір:прямий шліц Slotted SL 5, SL 6, SL 8;хрестоподібний Philips PH 1, PH 2, PH 3;Матеріал стержня / біти: хром-ванадієва сталь (Cr-V) | 7 шт. |  |
| Плоскогубці NICKEL, 200 мм, нікельовані, двокомпонентні рукоятки, МТХ | Тип: плоскогубці;Довжина: 200 мм;Матеріал губок: сталь 45 - 55;Руків’я: двокомпонентна. | 9 шт. |  |
| Молоток з ручкою 500 гр. | Вага молотка (гр.): 500;Матеріал головки: сталь;Матеріал рукояті молотка: скловолокно з протиковзним покриттям;Форма бойка молотка: Квадратна. | 8 шт. |  |
| Молоток з ручкою 800 гр. | Вага молотка (гр.): 800;Матеріал головки: сталь;Матеріал рукояті молотка: скловолокно з протиковзним покриттям;Форма бойка молотка: Квадратна. | 9 шт. |  |
| Сокира з ручкою | Вага: 1000 гр.;Матеріал: сталь C45;Твердість сталі: HRC 45;Робоча частина загартована;Топорище з твердих порід листяних дерев – ясен. | 9 шт. |  |
| Ножівка по дереву | Матеріал, що оброблюється: Дерево;Довжина пиляльного полотна, мм: 500;Матеріал пильного полотна: сталь SK-5, С-75;Ручка: двокомпонентна;Кількість зубів на дюйм: 7-8 | 9 шт. |  |
| Кувалда з ручкою 3 кг | Вага, кг: 3;Головка виконана методом кування;Антивібраційна ручка зі скловолокна;Протиковзне покриття ручки. | 9 шт. |  |
| Кувалда з ручкою 5 кг | Вага, кг: 3;Головка виконана методом кування;Антивібраційна ручка зі скловолокна;Протиковзне покриття ручки. | 9 шт. |  |
| Лом будівельний | Довжина: 1,4 м – 1,5 м;Матеріал: сталь ст.45;Твердість закалки робочих елементів 40-47 HRC;Лопаточний кінець відкований в вигляді лопатки гострий кінець в вигляді піраміди | 9 шт. |  |
| Лещата слюсарні Vulkan M21-150 24 кг | Лещата поворотні у 2-х площинахШирина губок: 150 мм;Максимальне розкриття: 210 мм;Ковадло: Так;Вага: 24 кг. | 1 шт. |  |
| Кирка двостороння | Кована робоча частина з гострим кінцем з одного боку та плоским долотом з іншого;Матеріал головки – кована з вуглецевої сталі;Матеріал рукоятки – скловолокно;Вага - 2.3 кг. | 7 шт. |  |
| Набір ключів шестигранних TOPEX HEX i Torx 18шт | Комплектація:шестигранні: 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм;Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.Упаковка: пластиковий футляр. | 9 шт. |  |

**У випадку надання «еквіваленту товару», для підтвердження технічних характеристик запропонованого товару, Учасник надає порівняльну таблицю технічних характеристик, заявлених Замовником та товару, що пропонується у довільній формі.**

Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: DDP (відповідно до правил тлумачення торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” ред. 2010 р.) (для товарів, що поставляються в межах України для резидента України)

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*