Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)**

**Найменування предмета закупівлі**: **Спеціалізований автомобіль на базі Mitsubishi L200 (або еквівалент)**, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 34110000-1 – «Легкові автомобілі» (далі - Товар).

**Обсяг поставки товару: 1 штука (автомобіль).**

**Місце передачі Товару:** за адресою знаходження переможця торгів**.**

**Строк поставки товару:** до 15 грудня 2023 року**.**

**Гарантійний строк (термін) на товар** від постачальника/виробника: не менше 3 років або 100 000 км пробігу (в залежності від того, який з указаних юридичних фактів настане раніше, але не менше строків, установлених виробником товару) за умови обслуговування лише на сервісних центрах постачальника чи інших авторизованих сервісних центрах, і обчислюється з моменту передачі товару Замовнику.

Ми, (повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ або номер облікової картки фізичної особи – платника податків (*для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців*) вивчивши всі вимоги Замовника, підтверджуємо, що якість та технічні характеристики запропонованого нами товару повністю відповідають стандартам і нормам для даного виду закупівлі та повністю відповідають технічним, якісним та кількісним вимогам Замовника.

Товар повиннен бути новим, відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника, таким що не був у вжитку, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, транспортування та зберігання.

Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції учасника закупівлі. Оформляються на фірмовому бланку за підписом керівника/уповноваженої особи (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (за наявності).

Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат Постачальника, які необхідно понести Постачальнику у зв’язку із передачею товару Замовнику.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

**Еквівалент товару (послуги) або його складової частини** – вживається у значенні, як рівнозначний товар (послуга) або його складова частина, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника, маючи незначну розбіжність із встановленим показником тендерної документації.

**Якісні та технічні вимоги до предмета закупівлі та опис Товару що пропонується до постачання:**

***Таблиця 1.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування параметру** | **Вимагається замовником** | **Параметри запропонованого учасником Товару**  **(колонка заповнюється учасником)** | **Відповідність вимогам (колонка заповнюється учасником)** |
| **Основні технічні характеристики:** | | | |
| Новий | не ранiше 2023р. |  |  |
| Кількість, | од. – 1 |  |  |
| Тип кузова | пікап |  |  |
| Кількість місць (з водієм) | 5 |  |  |
| Комплектація | Invite |  |  |
| Колір | білий |  |  |
| Двигун | дизельний с турбокомпресором i промiжним охолодженням |  |  |
| Об’єм двигуна (см3) | не менше 2442 |  |  |
| Максимальний обертальний момент нм | не менше 380 при 1500-2500 об/хв |  |  |
| Довжина (загальна), мм | не менше 5220 |  |  |
| Ширина кузова, мм | не більше 1815 |  |  |
| Колісна база, мм | не менше 3000 |  |  |
| Кліренс, мм | не менше 200 |  |  |
| Вантажопідйомність , кг | не менше 800 |  |  |
| Тип двигуна | дизель |  |  |
| Максимально допустима маса, кг | не більше 2900 |  |  |
| **Експлутацiйнi характеристики:** | | | |
| Паливний бак (л) | не менше 75 |  |  |
| Потужність двигуна, (к.с./об/хв.) | не менше 154 при 3500 об/хв |  |  |
| Екологічний клас | не нижче «Євро – 5» |  |  |
| ABS (антиблокувальна система гальм) | укомплектовано |  |  |
| EBD (електронна система розподілу гальмівних зусиль) | укомплектовано |  |  |
| Електроннi системи: MASC, МА , ТС | укомплектовано |  |  |
| Трансмiсiя | багаторежимна EASY SELECT 4WD |  |  |
| Коробка передач | механiчна 6 мт |  |  |
| Примусове блокування заднього диференцiалу | укомплектовано |  |  |
| Система приводу EASY SELECT PART ПМЕ 4WD | укомплектовано |  |  |
| 16 \*сталевi диски з покришками розмiру 205 R16C | укомплектовано |  |  |
| Повнорозмiрне запасне колесо на сталевому диску | укомплектовано |  |  |
| **Система бсзпеки:** | | | |
| ABS + EBD (Electronic brake distribution) | укомплектовано |  |  |
| Система курсово'i стiйкостi - Active stabllity control (asc) | укомплектовано |  |  |
| Система допомоги при стартi в гору - Hill Start Assist System (HSA) | укомплектовано |  |  |
| Антипробуксовочна система -Traction Control (TCL) | укомплектовано |  |  |
| Система стабiлiзацiї при буксуваннi причепа (TSA) | укомплектовано |  |  |
| Система допомоги при екстреному гальмуванні - Brake Assist (BA) | укомплектовано |  |  |
| Двi фронтальнi подушки безпеки | укомплектовано |  |  |
| Автоматичне блокування дверей при швидкостi бiльше 15 км/год | укомплектовано |  |  |
| lso-fix крiплення для дитячого сидiння | укомплектовано |  |  |
| Крючки для крiплення вантажу - 4 шт. | укомплектовано |  |  |
| Обмежувач вiдкритгя заднього борту | укомплектовано |  |  |
| **Кузов, зовнiшнiй вигляд:** | | | |
| Переднiй бампер в колiр кузова з хромованою накладкою | укомплектовано |  |  |
| Срiбляста радiаторна решiтка | укомплектовано |  |  |
| Хромованi ручки дверей та ручка грузового вiдсiку | укомплектовано |  |  |
| Передня захисна пластина пiд бампером та захист двигуна | укомплектовано |  |  |
| Свiтлодiодний додатковий стоп-сигнал на задньому борту | укомплектовано |  |  |
| Заднi й переднi бризковики | укомплектовано |  |  |
| Задня протитуманна фара | укомплектовано |  |  |
| Заднiй буксирувальний крюк | укомплектовано |  |  |
| Електрорегульованi зовнiшнi дзеркала з пiдirрiвом та хромованою накладкою | укомплектовано |  |  |
| **Iнтер’єр:** | | | |
| Перемикач режимiв трансмiсiї поворотним перемикачем | укомплектовано |  |  |
| Переднi сидiння з регулюванням по довжинi та нахилу спинки | укомплектовано |  |  |
| Водiйське сидiння з реrулюванням по висотi | укомплектовано |  |  |
| 4-спицеве уретанове кермо з регулюванням по висотi та за вильотом | укомплектовано |  |  |
| Кишенi на спинках переднiх сидiнь | укомплектовано |  |  |
| Оздоблення салону тканиною | укомплектовано |  |  |
| Датчик контролю рiвня рiдини омивача лобового скла | укомплектовано |  |  |
| Задне скло з пiдiгрiвом | укомплектовано |  |  |
| Ручки на стiйках та стелi | укомплектовано |  |  |
| Галогеновi фари денного свiтла | укомплектовано |  |  |
| Прикурювач та попiльничка | укомплектовано |  |  |
| Спинка другого ряду з пiдлокiтником та пiдстаканниками i можливiстю складання | укомплектовано |  |  |
| Пiдiгрiв переднiх сидiнь | укомплектовано |  |  |
| Переднiй пiдлокiтник | укомплектовано |  |  |
| **Обладпання салону:** | | | |
| Переднi i заднi електросклопiдйомники, з функцiєю аптизащемлення на дверях водiя | укомплектовано |  |  |
| Центральний замок та iммобiлайзер | укомплектовано |  |  |
| «Дитячi» замки на заднiх дверях | укомплектовано |  |  |
| Радiопiдготовка та 4 динамiка | укомплектовано |  |  |
| Електричний обiгрiвач повiтря салону | укомплектовано |  |  |
| Повiтряний фільтр салона | укомплектовано |  |  |
| Цифровий годинник | укомплектовано |  |  |
| Кондицiонер | укомплектовано |  |  |
| 2 ключi з дистанцiйним управлiнням | укомплектовано |  |  |
| **Кунг вантажного відсіку** | укомплектовано |  |  |
| [Світлодіодний маяк на магнітній основі (синій)](https://specsignal.com.ua/catalog/svitlodiodnij-mayak-sdt-9led-na-magnitnij-osnovi-sinij-chervonij/) | укомплектовано |  |  |
| Пакет документів необхідний для першої реєстрації предмета закупівлі в територіальних органах внутрішніх справ з надання сервісних послуг, як оперативних транспортних засобів спеціалізованого призначення відповідно до законодавства України. | укомплектовано |  |  |
| **Гарантійні зобов’язання** |  |  |  |
| На строк не менше 3 років або 100000 км пробігу | 3 років або 100000 км пробігу |  |  |
| Учасник забезпечує передпродажну підготовку | + |  |  |

***У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:***

* + - 1. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічному завданні Додаток 2 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаного технічного завдання.
      2. Письмове підтвердження наявності на території України сервісної служби, по обслуговуванню автомобіля (вказати місцезнаходження (адреса, телефон). Сервісна служба повинна, бути уповноважена виробником автомобілів, що пропонуються, на здійснення сервісного обслуговування.
      3. Діючий дилерський договір або чинний сертифікат на підтвердження, що учасник має статус офіційного дилера виробника запропонованого Товару.
      4. Гарантійний лист в довільній формі, яким учасник гарантує, що Товар є новим (не використовувався), 2023 року виготовлення. Вважається, що Товар не використовувався, якщо він не був в експлуатації (окрім необхідних переміщень до передачі замовнику), та не був зареєстрований в сервісних центрах МВС України.
      5. Заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого обладнання вимогам Замовника (згідно Таблиці 1).

6. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

***Не надання Учасником вищенаведеної таблиці чи невиконання інших вимог цієї документації є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника.***

**ВАЖЛИВО!** При постачанні товару не приймаються пропозиції на товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_*** |  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***дата складання*** |  | ***(посада уповноваженої особи учасника)*** | ***(підпис)*** | ***(прізвище, ініціали)*** |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою* *або з накладенням КЕ,УЕП та електронної печатки (у разі наявності), для фізичних осіб вимагається лише підпис у разі відсутності печатки* *або з накладенням КЕ, УЕП та електронної печатки (у разі наявності).*

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*