**Додаток 1**

до тендерної документації

**Інформація**

**про технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі,**

Котел твердопаливний (Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі - код 44620000-2 згідно ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”) призначений для теплоподачі та подачі гарячої води в житлові, виробничі, громадські та адміністративні будівлі, а також об’єктів різного призначення що будуються в якості тимчасового або постійного джерела теплоподачі. Для подачі гарячої води на об’єкт використовуються теплообмінники нагріву гарячої води. В якості гріючого теплоносія в теплообміннику використовується циркуляційна вода системи опалення.

Робота котла передбачена в автономному режимі без потреби в постійній присутності обслуговуючого персоналу.

Котел твердопаливний універсальний потужністю 500 кВт., що складається :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топка з пальником 500квт | КОТК 500кВт | шт. | 1 |
| 2 | Економайзер | Е500 | шт. | 1 |
|  | Вентилятор-димосос | ВР-№5 | шт. | 1 |
| 5 | Вентилятор надуву повітря | ВР-№2 | шт. | 1 |
| 6 | Щит управління |  | шт. | 1 |
| 7 | Комплект для автоматичної подачі палива | КАП  (бункер накопичувач, шнек подачі палива, мотор/редуктор, датчики рівня, інше) | шт. | 1 |
| 8 | Димохідна труба |  | шт. | 1 |
| 9 | Стійка площадка | 2500 мм \* 3500 мм | шт. | 1 |
| 10 | Трубопроводи арматурою | СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ | комплект | 1 |
| 12 | Система електроживлення | СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ | комплект | 1 |
| 13 | Контрольно-вимірювальні  прилади | СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ | комплект | 1 |
| 14 | Експлуатаційна  документація | СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ | шт. | 1 |
| 15 | Манометри сповіщуючі ДМ Ст05. Паспорт. | АКТ 05.890.003 ПС | шт. | 2 |
| 16 | Термометр біметалевий ТБ. Паспорт. | АКГ.2.822.204 | шт. | 2 |
| 17 | Манометр ДМ 05-МП-ЗУ. Паспорn | ДМ 05-МП-ЗУ | шт. | 2 |
| 18 | Станції насосні побутові серії АUQB, АUTPS Інструкція по експлуатації. | Sprut | шт. | 1 |

Строк поставки: до 25 грудня 2022 р.

Місце поставки / безпосередньої експлуатації:

Хмельницька область, Шепетівський район, село Велика Медведівка, вулиця Андрія Молодики, 6 (1 комплект).

Хмельницька область, Шепетівський район, село Поляна, вулиця Шкільна, 16 (1 комплект).

Учасник (Постачальник) визначає ціну твердопаливних котлів, які він пропонує поставити Замовнику, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

В ціні тендерної пропозиції Учасник передбачає: постачання товару в приміщення Замовника (місце безпосередньої експлуатації), а саме: демонтаж встановлених раніше котлів, поставка нових твердопаливних котлів, їх завантаження, доставка, розвантаження, монтаж та пусконалагодження.

Доставка товару здійснюється виключно за рахунок Учасника (Постачальника), цінова пропозиція надається з урахуванням вартості доставки товару до місць безпосередньої експлуатації.

Демонтаж встановлених раніше котлів, поставка нових твердопаливних котлів, їх завантаження, доставка, розвантаження, монтаж та пусконалагодження за місцем їх безпосередньої експлуатації Учасник (Постачальник) проводить за свої кошти та власними силами.

До розрахунку вартості пропозиції не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником у процесі здійснення процедури та укладення договору про закупівлю, такі витрати сплачуються ним за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

Якість товару повинна відповідати діючим державним стандартам / технічним умовам виробника, та узгоджуватись із технічним завданням Замовника.

Товар повинен бути новий в упаковці, що забезпечує його зберігання під час транспортування.

Учасник (Постачальник) відповідає за належну якість Товару, а також зобов'язаний засвідчити його якість відповідними документами.

Гарантійний термін складає: не менше 36 календарних місяців з моменту прийняття Замовником робіт з монтажу та пусконалагодження, зафіксованого відповідним актом.

Учасник (Постачальник) протягом строку гарантійного обслуговування, гарантує нормальну роботу (застосування, використання) товару, в тому числі комплектуючих, протягом гарантійного терміну.

Учасник (Постачальник) несе всі ризики щодо втрати чи пошкодження Товару до фактичної передачі його Замовнику з урахуванням встановлених вище вимог щодо монтажу та пусконалагодження.

При виявленні недоліків (дефектів) товару, в тому числі протягом гарантійного строку, Учасник зобов’язується усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок протягом 3 днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про виявлені недоліки (дефекти), про що складається дефектний акт.

Монтаж необхідно виконувати з суворим дотриманням вимог з техніки безпеки, пожежної безпеки та інших вимог. Допуск до виконання робіт проводяться відповідно до діючих інструкцій та вказівок. Монтаж проводиться з додержанням вимог ДБН А.3.1-5:2016.

До початку проведення робіт Виконавець зобов`язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень Замовника від запилювання, забруднення, протікання та інших пошкоджень, пов`язаних з виконанням робіт (при необхідності).

*\*Якщо у цьому додатку містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то такі вживаються в значенні, наведених у них.*

*Якщо цей додаток містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, то після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*