**Додаток 2 до Оголошення**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

***(Стенд для заміни направляючих втулок клапанів головки циліндра)***

**за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 34320000-6**

***«Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»***

1.1. Технічна специфікація:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | Стенд для заміни направляючих втулок клапанів головки циліндра | шт. | 1 |

2. Технічні характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Технічні вимоги** | **Значення** |
|  | Горизонтальне переміщення | Від 1050мм до 1150мм |
|  | Вертикальне переміщення | Від 49мм до 51мм |
|  | Хід верхнього циліндра | Від 248мм до 262мм |
|  | Обертання столу | +/- 50 градусів |
|  | Робочий тиск | Від 180бар до 185бар |
|  | Робоча сила | 0-5 тонн |
|  | Потужність двигуна | Не менше 1,5 кВт |

*\* Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".*

*\* Примітка: Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен бути не гіршим за товар, що є предметом закупівлі за всіма показниками.*

**Технічні та якісні характеристики предмета:**

- Постачальник повинен поставити та передати Замовнику Товар, якість якого відповідає умовам Договору та відповідно до вимог ДСТУ (ГОСТів, ТУ, тощо). Для підтвердження інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі учасник при поставці товару подає копії сертифікатів відповідності/декларації відповідності та/або паспортів якості із визначенням технічних та якісних характеристик на запропонований товар (*надати в складі пропозиції відповідний гарантійний лист*).

- товар не повинен мати видимих зовнішніх пошкоджень.

Строк гарантії на товар не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію.