Додаток № 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА

КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)

*««Послуги з поточного ремонту адміністративного приміщення за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Полтавська, 41, з метою створення громадського простору, що підвищить рівень соціальної згуртованості жителів громади, сприятиме налагодженню діалогу між громадою та владою, залученню громадянського суспільства у процес розвитку громади»*

*(ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)*

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 30 серпня 2024 року.

2. Технічні вимоги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. . | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Роздiл 1. Встановлення дверних блоків, склопакетів | | | |
| *1* | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни | 1 блок | 1 |
|
| 2 | Міжкімнатні двері (комплект) | шт | 1 |
| *3* | Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2 | 100м2 | 0,015 |
|
| 4 | Склопакети в металопластикові вікна | м2 | 1,5675 |
|
| Роздiл 2. Стелі | | | |
| *5* | Улаштування каркасу підвісних стель | *100м2* | *1,45* |
|
| 6 | Подвіси в комплекті | шт | 116 |
|
| 7 | Тяга подвісу | шт | 116 |
|
| 8 | Профiль Т- подібний металевий ,напрямний для підвісної стелі L=3,6м | м | 138 |
|
| 9 | Профiль Т- подібний металевий , поперечний для підвісної стелі L=0,6 м | м | 138 |
|
| 10 | Профiль Т- подібний металевий , поперечний для підвісної стелі L=1,2м | м | 275 |
|
| 11 | Кутик металевий пристіний | м | 156,6 |
|
| 12 | Дюбелі металеві 6х40мм | шт | 430 |
|
| *13* | Укладання плит стельових в каркас стелі | *100м2* | *1,45* |
|
| 14 | Плити стельові ПВХ Armstrong біла глянцева 600х600х8 мм | м2 | 152,25 |
|
| Роздiл 3. Електрика | | | |
| *15* | Монтаж LED світильників, які встановлюються в підвісних стелях | 100шт | 0,16 |
|
| 16 | Накладний LED світильники 600\*600 мм, ТМ "Vestum", потужністю 40Вт | шт | 16 |
|
| *17* | Установлення електричних конвекторів | шт | 9 |
|
| 18 | Електричний конвектор настіний, 2,5кВт | шт | 9 |
|
| Роздiл 4. Підлога | | | |
| *19* | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 1,49 |
|
| 20 | Клей для плитки Cerest CМ-117 | кг | 968,5 |
|
| 21 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 | кг | 60,49 |
|
| 22 | Пластикові хрестики для укладання плитки | шт | 631 |
|
| 23 | Плитки керамічні для підлог (тип та колір, узгодити із Замовником) | м2 | 152 |
|
| *24* | Улаштування плінтусів на клеї | 100м | 0,73 |
|
| 25 | Плінтуси дюрополімерні для підлог | м | 73,73 |
|