Додаток 3	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Заклад
дошкільної освіти №20 Вінницької міської ради" по вул. О. Антонова, 13-А в м. Вінниці (по зауваженням
експертизи)	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 01-01-01 на винесення мереж
водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ
цементобетонних	  м3	0,1	 	
2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	0,15	 	
3	Навантаження сміття на автомобiлi-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3	  м3	0,25	 	
4	Перевезення сміття до 15 км	  т	0,49	 	
 	Роздiл 2. Землянi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	  м3	0,42	 	
6	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту
[понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 1 до 50мм	  м3	0,42	 	
7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/	  м3	14,1	 	
8	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	0,5	 	
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	0,5	 	
10	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	25,55	 	
11	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	14,6	 	
12	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, відсівом	  м3	2,7	 	
13	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] відсівом з переміщенням ґрунту до 5 м	  м3	11	 	
14	Ущільнення відсіву пневматичними трамбівками	  м3	11	 	
 	Роздiл 3. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
15	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	0,9	 	
16	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм
установками горизонтально спрямованого буріння, сила
протяжки до 11000 кг, група грунту 2	  м	28	 	
17	Розширення свердловини установками горизонтально
спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група
грунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	  м	28	 	
18	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб,
зовнішній діаметр 125 мм	  м	28	 	

1	2	3	4	5	
19	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових
труб у свердловину установками горизонтально
спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг,
зовнішній діаметр труб понад 100 до 200 мм	  м	28	 	
20	Установлення та знімання оголовка для протягування
трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр
трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	  оголовок	1	 	
21	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром
100 мм	  м	28	 	
22	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	  м	13	 	
23	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром
100 мм	  м	41	 	
24	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм	  шт	6	 	
25	Установлення поліетиленових трійників діаметром до
200 мм	  шт	1	 	
26	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних
діаметром 80 мм	  шт	2	 	
27	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	  шт	1	 	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 150 мм	  м	1	 	
29	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-
гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150
мм	  м	1	 	
30	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	1	 	
 	Роздiл 4. Водопровідні колодязі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
31	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у сухих грунтах	  м3	1,7	 	
32	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб
діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	1,0556	 	
33	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	  м2	5,4	 	
34	Улаштування асфальтобетонного покриття вимощення
колодязів одношарового із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	  м2	5,4	 	
35	Улаштування асфальтобетонного вимощення колодязів
одношарового, на кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 4см	  м2	5,4	 	
 	Роздiл 5. Відновлення існуючого покриття	 	 	 	
 	 	 	 	 	
36	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
/ранiше розпушеного грунту, за винятком підірваної
скельної породи, сипучих пісків/	  м3	0,42	 	
37	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту
[понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 1 до 50м	  м3	0,42	 	
38	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	  м2	2,8	 	
39	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	0,15	 	
40	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів бетон В 15
(М 200) крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	0,1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Землянi роботи	 	 	 	

1	2	3	4	5	
41	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 2	  м3	2021,2	 	
42	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	30,8	 	
43	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	30,8	 	
44	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	3591	 	
45	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	2052	 	
46	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, відсівом	  м3	34,5	 	
47	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] відсівом з переміщенням ґрунту до 5 м	  м3	195,5	 	
48	Ущільнення відсіву пневматичними трамбівками	  м3	195,5	 	
49	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	880,2	 	
50	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	1540,35	 	
51	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	69	 	
52	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	391	 	
53	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	391	 	
54	Обвалування споруди бульдозерами потужністю 79 кВт
[108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	  м3	420,2	 	
55	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для обвалування бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 до 50м	  м3	420,2	 	
56	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	420,2	 	
 	Роздiл 2. Фундаментна плита	 	 	 	
 	 	 	 	 	
57	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	50,34	 	
58	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	50,34	 	
59	Улаштування геотекстилю	  м2	504	 	
60	Улаштування гідроізоляції з геомембрани	  м2	554	 	
61	Улаштування геотекстилю	  м2	504	 	
62	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	504	 	
63	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 50мм	  м2	504	 	
64	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/	  м3	261	 	
65	Улаштування гідроізоляційного шва	  м шва	17,4	 	
 	Роздiл 3. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
66	Збирання та розбирання деревометалевої модульної
опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною
понад 250 мм до 500 мм з прорізами	  м3	167	 	
67	Установлення арматури окремими стрижнями з
в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	  т	10,38416	 	
68	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і
перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 500
мм	  м3	167	 	
69	Улаштування гідроізоляційного шва	  м шва	90	 	

1	2	3	4	5	
70	Гідроізоляція технологічних отворів	  м шва	315	 	
71	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 250 мм	  шт	1	 	
72	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 180 мм	  шт	1	 	
73	Теплоiзоляцiя плитами з екструдованого
пiнополістиролу стін	  м3	19,225	 	
74	Обклеювання склосіткою	  м2	384,5	 	
75	Улаштування геотекстилю	  м2	420	 	
76	Улаштування гідроізоляції з геомембрани	  м2	420	 	
77	Улаштування геотекстилю	  м2	420	 	
 	Роздiл 4. Колони	 	 	 	
 	 	 	 	 	
78	Збирання та розбирання деревометалевої модульної
опалубки типу "Дока" для улаштування колон
периметром понад 2 м  до  3 м	  м3	10,23	 	
79	Установлення арматури окремими стрижнями з
в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів
робочої арматури від 8 мм до 18 мм	  т	0,21879	 	
80	Установлення арматури окремими стрижнями з
в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів
робочої арматури понад 18 мм	  т	1,18448	 	
81	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного
перерізу понад 500 мм	  м3	10,23	 	
 	Роздiл 5. Перекриття	 	 	 	
 	 	 	 	 	
82	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття понад 200 мм	  м3	268,74	 	
83	Установлення арматури окремими стрижнями з
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	  т	17,21375	 	
84	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2	  м3	268,74	 	
85	Улаштування гідроізоляційного шва	  м шва	17	 	
 	Роздiл 6. Сходи в осях 1-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
86	Улаштування основи під фундаменти з відсіву	  м3	15	 	
87	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	2,9	 	
88	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/	  м3	0,6	 	
89	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	1,6	 	
90	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття понад 200 мм	  м3	10,7	 	
91	Установлення арматури окремими стрижнями з
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	  т	0,51904	 	
92	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2	  м3	10,7	 	
 	Роздiл 7. Сходи в осях 8-9	 	 	 	
 	 	 	 	 	
93	Улаштування основи під фундаменти з відсіву	  м3	15,6	 	
94	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	2,9	 	
95	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/	  м3	0,44	 	
96	Улаштування залізобетонних сходів бетон важкий В 15
(М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	1,86	 	
97	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу
"Пері", "Дока" , товщина перекриття понад 200 мм	  м3	10,24	 	
98	Установлення арматури окремими стрижнями з
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	  т	0,52344	 	

1	2	3	4	5	
99	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями:
перекриття безбалкові, площа між осями колон понад
20 м2	  м3	10,24	 	
 	Роздiл 8. Вентиляційні шахти	 	 	 	
 	 	 	 	 	
100	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при
висоті поверху до 4 м	  м3	9,9	 	
101	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні
висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм
бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 20-
40мм	  м3	10,68	 	
102	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	  т	0,049	 	
103	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	  т	0,0998	 	
104	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	4,4	 	
105	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	4,4	 	
106	Улаштування геотекстилю	  м2	20	 	
107	Улаштування гідроізоляції з геомембрани	  м2	20	 	
108	Улаштування геотекстилю	  м2	20	 	
 	Роздiл 9. Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
109	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
екструдованого пінополістиролу насухо	  м3	48,1	 	
110	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	481	 	
111	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини	  м2	481	 	
112	Улаштування геотекстилю	  м2	481	 	
113	Улаштування гідроізоляції з геомембрани	  м2	481	 	
114	Улаштування геотекстилю	  м2	481	 	
 	Роздiл 10. Підпірні стінки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
115	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	0,86	 	
116	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	5,62	 	
117	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, відсівом	  м3	8,8	 	
118	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	3,4	 	
119	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до
500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть
заповнювача 20-40мм	  м3	84	 	
 	Роздiл 11. Перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
120	Улаштування гідроізоляції з суміші Cerezit CR-66
товщиною 5 мм	  м2	24	 	
121	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
гідроізоляції з суміші Cerezit CR 66 до 2мм	  м2	-24	 	
122	Мурування перегородок неармованих з цегли
[керамiчної] товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до
4 м	  м2	201	 	
123	Армування мурування перегородок	  т	0,282	 	
124	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	12	 	
125	Улаштування перегородок з дверними блоками з
пластику площею більше 3 м2	  м2	18,72	 	
 	Роздiл 12. Прорізи	 	 	 	

1	2	3	4	5	
126	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	1,89	 	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	16,17	 	
128	Встановлення дверей металевих	  т	0,65	 	
 	Роздiл 13. Опорядження внутрiшнє	 	 	 	
 	 	 	 	 	
129	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	844	 	
130	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	844	 	
131	Полiпшене фарбування стiн акриловими фарбами,
пiдготовлених пiд фарбування	  м2	844	 	
132	Поліпшене фарбування стель акриловими фарбами по
штукатурці (з підготовкою поверхні)	  м2	402	 	
 	Роздiл 14. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
133	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	344	 	
134	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші до 80 мм	  м2	344	 	
135	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	344	 	
136	Покриття підлоги акриловими фарбами за 2 рази	  м2	344	 	
137	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	48	 	
138	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 80мм	  м2	48	 	
139	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	19,66	 	
140	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	28,34	 	
141	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші
товщиною 50 мм	  м2	21	 	
142	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних з напівсухої суміші до 80 мм	  м2	21	 	
143	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	21	 	
144	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	21	 	
145	Улаштування плінтусів із плиток керамічних (висотою
150мм)	  м	77	 	
 	Роздiл 15. Тумби під баки з водою	 	 	 	
 	 	 	 	 	
146	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	2,21	 	
147	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	7	 	
148	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	  м2	7	 	
149	Полiпшене фарбування стiн акриловими фарбами,
пiдготовлених пiд фарбування	  м2	7	 	
 	Роздiл 16. Фундамент під обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
150	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень,
без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	  м3	2,1	 	
151	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	2,1	 	
152	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	1,3	 	
153	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	0,5	 	

1	2	3	4	5	
154	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть
заповнювача 20-40мм/	  м3	0,9	 	
 	Роздiл 17. Зовнішнє опорядження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
155	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування
каркаса	  м2	162	 	
156	Обклеювання склосіткою	  м2	190	 	
157	Декоративне штукатурення фасадів мозаїчне	  м2	190	 	
158	Утеплення фасадів плитами з екструдованого
пінополістиролу товщиною 50 мм з опорядженням
декоротивним мозаїчним розчином за технологією
"CEREZIT" (або еквівалент). Стіни	  м2	9,5	 	
159	Улаштування дрібних покриттів [відливи та фартухи] із
листової ламінованої сталі	  м2	8,5	 	
 	Роздiл 18. Поручні	 	 	 	
 	 	 	 	 	
160	Установлення металевих поручнів	  м	72	 	
 	Роздiл 19. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
161	Установлення стелажів	  шт	3	 	
162	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	6	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на водопровід та
каналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Господарчо-питний водопровід В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
163	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	35	 	
164	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	25	 	
165	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	83	 	
166	Установлення фiльтрiв для очищення води у
трубопроводах дiаметром 15 мм	  шт	1	 	
167	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
168	Установлення клапанів запобіжних діаметром 15 мм	  шт	3	 	
169	Установлення баків для води масою до 0,5 т	  шт	2	 	
170	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	143	 	
171	Установлення кранiв поливальних дiаметром 15 мм	  шт	2	 	
172	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Гаряче водопостачання Т3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
173	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	17	 	
174	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	18	 	
175	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3	  шт	3	 	

1	2	3	4	5	
176	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	35	 	
 	Роздiл 3. Господарчо-побутова каналізація К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
177	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	18	 	
178	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	28	 	
179	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	40	 	
180	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	7	 	
181	Установлення мийок на одне відділення	  компл.	1	 	
182	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	6	 	
183	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	2	 	
184	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	7	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на опалення та вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
185	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	  шт	3	 	
186	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,871	 	
187	Установлення віброізоляторів	  шт	12	 	
188	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	  шт	1	 	
189	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,063	 	
190	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування	  кг	0,3	 	
191	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	  шт	1	 	
192	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,025	 	
193	Установлення кронштейнів під вентиляційне
устаткування	  кг	0,25	 	
194	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	1	 	
195	Установлення фільтрів чарункових	  м2	0,15	 	
196	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	  шт	2	 	
197	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	  шт	2	 	
198	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	2	 	
199	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600
мм	  клапан	3	 	
200	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	  м2	11,8	 	
201	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	1,8	 	
202	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700 мм	  м2	3,5	 	
203	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800 мм	  м2	3,2	 	
204	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 900 мм	  м2	15,3	 	
205	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	12,6	 	

1	2	3	4	5	
206	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	108,9	 	
207	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	52	 	
208	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1
м2	  грати	8	 	
209	Установлення клапанів перекидних периметром до 3600
мм	  клапан	2	 	
210	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	95	 	
 	Роздiл 2. Опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
211	Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм
дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	86	 	
212	Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм
дiаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	110	 	
213	Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних
полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм
дiаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	4	 	
214	Установлення повітровідвідників	  шт	4	 	
215	Установлення радіаторів стальних	  кВт	22,534	 	
216	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	15	 	
 	Роздiл 3. Теплові мережі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
217	Пробивання отворів в бетонних стінах, площею понад
500 см2	  шт	1	 	
218	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	2	 	
219	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	57	 	
220	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
опалення і водопостачання діаметром 70 мм	  шт	2	 	
221	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	57	 	
 	Роздiл 4. ІТП	 	 	 	
 	 	 	 	 	
222	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	2	 	
223	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	3	 	
224	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	  м	6	 	
225	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм	  м	4	 	
226	Прокладання трубопроводів опалення з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	4	 	
227	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	15	 	
228	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка
до 45 мм	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
229	Установлення клапанiв запобiжно-скидних дiаметром до
25 мм	  шт	1	 	
230	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	  шт	1	 	
231	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	  шт	2	 	
232	Установлення повітровідвідників	  шт	2	 	
233	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	3	 	
234	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	  шт	6	 	
235	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
236	Монтаж теплообмінника пластинчастого	  т	0,05	 	
237	Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 0,1 м3	  шт	1	 	
238	Монтаж шафи керування або регулювання	  шафа	1	 	
239	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	2	 	
240	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	11	 	
241	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	6	 	
242	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	  шт	2	 	
243	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази	  м2	1	 	
244	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	7	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на електроосвітлення та
електрообладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
245	Обмежувач перенапруг, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
246	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
247	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 1200х1000 мм	  шт	1	 	
248	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	24	 	
249	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	3	 	
250	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці
з кількістю затискачів для підключення до 9, що
установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм
до 100 А	  шт	1	 	
251	Незалежний розчіплювач, що установлюється на
конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
252	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці
з кількістю затискачів для підключення до 9, що
установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм
до 100 А	  шт	1	 	
253	Пускач магнітний загального призначення, окремо
стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або
колоні, струм до 40 А	  шт	3	 	
254	Пост керування кнопковий загального призначення, що
установлюється на конструкції на стіні або колоні,
кількість елементів поста до 3	  шт	2	 	
255	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	582	 	
256	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 63 мм	  м	21	 	
257	Прокладання лотків	  м	32	 	
258	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	882	 	
259	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг	  м	40	 	
260	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	  шт	1	 	
261	Монтаж свiтильникiв для світлодіодних ламп, що
установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2	  шт	35	 	
262	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	2	 	
263	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	23	 	
264	Установлення регулятора обертів	  шт	2	 	
265	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу	  шт	28	 	
266	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного
складу речовини, категорія складності приладів 1	  комплект	1	 	
267	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	  шт	1	 	
268	Установлення апаратури настільної, маса до 0,06 т	  шт	1	 	
269	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	10,8	 	
270	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	8,4	 	
271	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	  м	2,4	 	
272	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів	  км	0,02	 	
273	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях
без покриттів, маса 1 м до 2 кг	  м	20	 	
274	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг	  м	20	 	
275	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	1,65	 	
276	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	1,65	 	
277	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	27	 	
278	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18
мм	  шт	3	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на система контролю та
управління доступу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
279	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
280	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	1	 	
281	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	2	 	
282	Пульт або табло, кількість сигналів до 10 (модуль
релейних виходів)	  шт	1	 	
283	Установлення знiмних та висувних блокiв [модуль
підключення до мережі], маса до 5 кг	  шт	1	 	
284	Замок електромеханічний	  шт	2	 	
285	Зчитувач, кiлькiсть кiнцiв, що пiдключаються, до 12	  шт	2	 	
286	Установлення знiмних та висувних блокiв [тампер-
контакт], маса до 5 кг	  шт	2	 	
287	Сповіщувач ОС автоматичний контактний,
магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	  шт	2	 	
288	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	90	 	
289	Прокладання коробів пластикових	  м	30	 	
290	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	  м	10	 	
291	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	275	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на система
відеоспостереження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
292	Установлення маршрутизаторів	  шт	1	 	
293	Установлення комутаторів	  шт	1	 	
294	Установлення медіаконверторів	  шт	2	 	
295	Установлення пристрою безперебійного живлення	  шт	1	 	
296	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 200 А.год	  шт	2	 	
297	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і
ширина до 1200х1000 мм	  шт	1	 	
298	Встановлення камери відеоспостереження	  шт	11	 	
299	Установлення точки доступу WiFi	  шт	4	 	
300	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 63 мм	  м	200	 	
301	Прокладання коробів пластикових	  м	54	 	
302	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	230	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на система пожежної
сигналізації та система керування евакуацією людей в
частині системи оповіщення про пожежу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
303	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
304	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	  шт	2	 	
305	Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	  шт	1	 	
306	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	11	 	
307	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий
електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному
виконанні	  шт	1	 	
308	Сповiщувач пожежний ручний	  шт	4	 	
309	Монтаж транспаранта світлового [табло] (ОС-6.1)	  шт	1	 	
310	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	5	 	

1	2	3	4	5	
311	Монтаж коробки під автомат	  шт	1	 	
312	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
313	Монтаж модуля пожежогасіння	  шт	1	 	
314	Прокладання коробів пластикових	  м	120	 	
315	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	50	 	
316	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]	  м	160	 	
317	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	  м	30	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на монтаж підіймача для
маломобільних верств населення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
318	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на обладнання та меблі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Електообладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 2. Система контролю та управління доступу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 3. Система відеоспостереження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 4. Системи пожежної сигналізації та системи
керування евакуацією людей в частині системи
оповіщення про пожежу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 5. Підіймач	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 6. Меблі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на
пусконалагоджувальні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Cистема контролю та управління доступу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
319	Системи регулювання одноконтурні стабілізації
технологічного параметра [незалежно від кількості
параметрів настроювання] з позиційним законом
управління	  Система	1	 	
 	Роздiл 2. Система пожежної сигналізації та система
керування евакуацією людей в частині системи
оповіщення про пожежу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
320	Схеми сигналізації.  Схема утворення ділянки
сигналізації [центральна, технологічна, місцева,
аварійна, попереджувальна та ін.]	  Ділянка	1	 	
321	Системи багатоконтурні  [каскадні або інші складні
автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом
параметрів настроювання до 5	  Система	1	 	
 	Локальний кошторис 05-01-01 на кабельна
телекомунікаційна лінія	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
322	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	0,075	 	
323	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	0,225	 	

1	2	3	4	5	
324	Навантаження сміття на автомобiлi-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3	  м3	2,325	 	
325	Перевезення сміття до 15 км	  т	3,78	 	
 	Роздiл 2. Землянi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
326	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	13	 	
327	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	13	 	
 	Роздiл 3. Кабельна лінія	 	 	 	
 	 	 	 	 	
328	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 50 мм	  м	30	 	
329	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб до 50
мм	  м	10	 	
330	Прокладання коробів пластикових	  м	30	 	
331	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними
скобами, діаметр труб до 80 мм	  м	10	 	
332	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів	  км	0,04	 	
333	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	120	 	
334	Гак стінний одинарний	  шт	5	 	
335	Укладання сигнальної стрiчки у траншею	  м тр	40	 	
 	Роздiл 4. Колодязі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
336	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	0,4	 	
337	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	  м3	0,3	 	
338	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів,
зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній
частині, тип колодязя ККС-2	  колодязь	2	 	
339	Пробивання отворів в бетонних стінах товщиною 100
мм, площею до 100 см2	  шт	4	 	
340	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	4	 	
 	Роздiл 5. Відновлення існуючого покриття	 	 	 	
 	 	 	 	 	
341	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	1,5	 	
342	Розлив в'яжучих матеріалів автогудронатором місткістю
7000 л	  т	0,00045	 	
343	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	1,5	 	
 	Локальний кошторис 05-02-01 на кабельна лінія
обладнання відеоспостерження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Землянi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
344	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	56	 	
345	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	56	 	
 	Роздiл 2. Кабельна лінія	 	 	 	
 	 	 	 	 	
346	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	30	 	
347	Прокладання коробів пластикових	  м	120	 	

1	2	3	4	5	
348	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до
2-х каналів	  км	0,203	 	
349	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	353	 	
 	Роздiл 3. Опори	 	 	 	
 	 	 	 	 	
350	Установлення опор металевих вагою до 0,1 т	  опора	6	 	
351	Монтаж кронштейнів	  т	0,018	 	
 	Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішні мережі
водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Землянi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
352	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	  м3	0,945	 	
353	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту
[понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 1 до 50мм	  м3	0,945	 	
354	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/	  м3	9,8	 	
355	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	0,3	 	
356	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	0,3	 	
357	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	17,675	 	
358	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	10,1	 	
359	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, відсівом	  м3	1,9	 	
360	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] відсівом з переміщенням ґрунту до 5 м	  м3	7,6	 	
361	Ущільнення відсіву пневматичними трамбівками	  м3	7,6	 	
 	Роздiл 2. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
362	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	0,6	 	
363	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	  м	9	 	
364	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром
50-65 мм	  м	9	 	
365	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм	  шт	2	 	
366	Установлення поліетиленових трійників діаметром до
200 мм	  шт	1	 	
367	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 50 мм	  шт	1	 	
368	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром 200 мм	  шт	1	 	
369	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 100 мм	  м	1	 	
370	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-
гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100
мм	  м	1	 	
371	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
 	Роздiл 3. Відновлення існуючого покриття	 	 	 	

1	2	3	4	5	
372	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
/ранiше розпушеного грунту, за винятком підірваної
скельної породи, сипучих пісків/	  м3	0,945	 	
373	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту
[понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 1 до 50м	  м3	0,945	 	
374	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	  м2	6,3	 	
 	Локальний кошторис 06-02-01 на зовнішні мережі
каналізації К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Земляні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
375	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/	  м3	32,9	 	
376	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	1	 	
377	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	1	 	
378	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	59,325	 	
379	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	33,9	 	
380	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, відсівом	  м3	6,1	 	
381	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] відсівом з переміщенням ґрунту до 5 м	  м3	24,6	 	
382	Ущільнення відсіву пневматичними трамбівками	  м3	24,6	 	
383	Відкачка стічних вод	  м3	10	 	
 	Роздiл 2. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
384	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	3,2	 	
385	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 110 мм	  м	7	 	
386	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 160 мм	  м	25	 	
387	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
електрозварних труб діаметром 150 мм	  м	0,5	 	
388	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-
гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150
мм	  м	0,5	 	
389	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	1	 	
390	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Колодязі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
391	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	0,95	 	
392	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб
діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	0,3432	 	
393	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	  м2	5,4	 	
394	Улаштування асфальтобетонного покриття вимощення
колодязів одношарового із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	  м2	5,4	 	
395	Улаштування асфальтобетонного вимощення колодязів
одношарового, на кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 4см	  м2	5,4	 	
 	Локальний кошторис 06-02-02 на зовнішні мережі
каналізації К2	 	 	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Земляні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
396	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/	  м3	26,1	 	
397	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	0,8	 	
398	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	0,8	 	
399	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	47,075	 	
400	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	26,9	 	
401	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей
шириною до 2 м у ґрунтах стійких	  м2	58	 	
402	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, відсівом	  м3	5,1	 	
403	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] відсівом з переміщенням ґрунту до 5 м	  м3	20,6	 	
404	Ущільнення відсіву пневматичними трамбівками	  м3	20,6	 	
 	Роздiл 2. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
405	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	1,2	 	
406	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм
установками горизонтально спрямованого буріння, сила
протяжки до 11000 кг, група грунту 2	  м	28,5	 	
407	Розширення свердловини установками горизонтально
спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група
грунту 2, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	  м	28,5	 	
408	Розширення свердловини установками горизонтально
спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група
грунту 2, діаметр розширення понад 200 мм до 300 мм	  м	28,5	 	
409	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб,
зовнішній діаметр 200 мм	  м	28,5	 	
410	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових
труб у свердловину установками горизонтально
спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг,
зовнішній діаметр труб понад 100 до 200 мм	  м	28,5	 	
411	Установлення та знімання оголовка для протягування
трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр
трубопроводу понад 110 мм до 200 мм	  оголовок	1	 	
412	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	  м	1,5	 	
413	Укладання каналiзацiйних безнапiрних розтрубних труб
iз полiвiнiлхлорида ПВХ дiаметром 200 мм	  м	12	 	
414	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Колодязі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
415	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	  м3	1,27	 	
416	Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб
діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	  м2	1,014	 	
417	Улаштування основи із щебеню за товщини шару 12 см	  м2	5,4	 	
418	Улаштування асфальтобетонного покриття вимощення
колодязів одношарового із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	  м2	5,4	 	
419	Улаштування асфальтобетонного вимощення колодязів
одношарового, на кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 4см	  м2	5,4	 	
 	Локальний кошторис 06-03-01 на теплові мережі	 	 	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
420	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	0,91	 	
421	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	1,4	 	
422	Навантаження сміття на автомобiлi-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3	  м3	2,31	 	
423	Перевезення сміття до 15 км	  т	4,424	 	
 	Роздiл 2. Землянi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
424	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	  м3	2,1	 	
425	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту
[понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 1 до 50мм	  м3	2,1	 	
426	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/	  м3	29	 	
427	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	0,9	 	
428	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	0,9	 	
429	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	52,325	 	
430	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	29,9	 	
431	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, відсівом	  м3	4,3	 	
432	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] відсівом з переміщенням ґрунту до 5 м	  м3	17,3	 	
433	Ущільнення відсіву пневматичними трамбівками	  м3	17,3	 	
 	Роздiл 3. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
434	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	8,3	 	
435	Укладання футляра з труб iз полiвiнiлхлорида ПВХ
дiаметром 200 мм	  м	3	 	
436	Протягування у поліетиленових труб діаметром до 150
мм	  м	3	 	
437	Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С	  м	38	 	
438	Укладання сигнальної стрiчки у траншею	  м тр	36,5	 	
 	Роздiл 4. Відновлення існуючого покриття	 	 	 	
 	 	 	 	 	
439	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1
/ранiше розпушеного грунту, за винятком підірваної
скельної породи, сипучих пісків/	  м3	2,1	 	
440	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту
[понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 1 до 50м	  м3	2,1	 	
441	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	  м2	14	 	
442	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	9,1	 	
443	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 до 10см	  м2	-9,1	 	
444	Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см	  м2	9,1	 	

1	2	3	4	5	
445	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3 до 15см	  м2	9,1	 	
446	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	  м2	9,1	 	
447	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 5см	  м2	9,1	 	
 	Локальний кошторис 07-01-01 на вертикальне
планування	 	 	 	
 	 	 	 	 	
448	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	  м3	235	 	
449	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту
[понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 1 до 50мм	  м3	235	 	
450	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	235	 	
451	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	282	 	
452	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	  м3	235	 	
453	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	39,6	 	
454	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	69,3	 	
455	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2
/ранiше розпушеного грунту, за винятком підірваної
скельної породи, сипучих пісків/	  м3	39,6	 	
456	Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту
[понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] ,
група грунтiв 2 до 200м	  м3	39,6	 	
457	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками
масою 8 т за перший прохід по одному сліду при
товщині шару 20 см	  м3	36	 	
458	Ущiльнення грунту причiпними кулачковими котками
масою 8 т за кожний наступний прохiд по одному слiду
при товщинi шару 20 см за 5 проходів	  м3	36	 	
459	Планування площ механізованим способом, група
ґрунтів 2	  м2	1315	 	
 	Локальний кошторис 07-02-01 на благоустрій території	 	 	 	
 	 	 	 	 	
460	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	  м	90	 	
461	Розбирання поребриків на бетонній основі	  м	113	 	
462	Розбирання покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	594	 	
463	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	89,1	 	
464	Навантаження сміття на автомобiлi-самоскиди
екскаваторами одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3	  м3	118,71	 	
465	Перевезення сміття до 15 км	  т	216,576	 	
466	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	  м2	317	 	
467	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	130	 	
468	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	227,5	 	
469	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	130	 	

1	2	3	4	5	
470	Улаштування вирівнювальних шарів основи із
щебенево-піщаної суміші автогрейдером	  м3	15,85	 	
471	Укладання геотекстилю	  м2	317	 	
472	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	317	 	
473	Улаштування вирівнювальних шарів основи із
щебенево-піщаної суміші автогрейдером	  м3	31,7	 	
474	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	317	 	
475	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм	  м	91	 	
476	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	  м2	262	 	
477	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	76	 	
478	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	133	 	
479	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	76	 	
480	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	262	 	
481	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 до 5см	  м2	-262	 	
482	Укладання геотекстилю	  м2	262	 	
483	Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см	  м2	262	 	
484	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3 до 10 см	  м2	-262	 	
485	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	262	 	
486	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 до 5см	  м2	-262	 	
487	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	262	 	
488	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм	  м	98	 	
489	Розбирання альтанки дерев'яної	  м3	480	 	
490	Установлення альтанки дерев'яної без зароблення стиків	  м3	480	 	
491	Розбирання металевої огорожі з сітчастих панелей по
залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	  м	60	 	
492	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по
залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м
(раніше демонтованої)	  м	60	 	
493	Демонтаж металевих ніжок малих архітектурних форм
під час копання ям вручну	  знак	48	 	
494	Розбирання бетонних фундаментів	  м3	4	 	
495	Установлення металевих ніжок малих архітектурних
форм під час копання ям вручну	  знак	48	 	
496	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	4	 	
497	Установлення металевих ніжок малих архітектурних
форм під час копання ям вручну	  знак	8	 	
498	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	0,6	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 07-03-01 на озеленення території	 	 	 	
 	 	 	 	 	
499	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3,
група ґрунтів 1 (навантаження грунту)	  м3	110,4	 	
500	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	132,48	 	
501	Підготовлення ґрунту механізованим способом для
влаштування партерного і звичайного газону з
внесенням рослинної землі шаром 15 см	  м2	736	 	
502	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну	  м2	736