***ДОДАТОК 2***

**Технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі (специфікація та вимоги до предмета закупівлі )**

Предмет закупівлі: **Спеціалізована техніка для комунальних підприємств: «Косарка-трактор (райдер)» (код ДК 021:2015: 16160000-4 - Садова техніка різна)**

*У разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути нижчими)\*.*

*\*При пропозиції Учасником еквіваленту зазначеного товару за Предметом закупівлі, обов’язкове надання порівняльної таблиці на підтвердження, що запропонований еквівалент відповідає вимогам Замовника, тобто не гірше за технічними та якісними характеристиками.*

Кількість:1 шт.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип** | Косарка-трактор з сидінням, повнопривідна, з функцією мульчування, здатна працювати на схилах та в умовах пересіченої місцевості. |
| **Двигун** | Бензиновий, від 2-ох циліндрового  Об'ємом до 750 см. куб. |
| **Максимальна потужність** | Від 27 к.с. |
| **Номінальна потужність** | Від 22 к.с. |
| **Стартер** | Електричний 12В |
| **Вага** | Від 290 кг |
| **Трансмісія** | Гідростатична |
| **Привід ходовий** | Повний постійний привід (4х4), з блокуванням диференціалів на задньому мосту |
| **Швидкість руху** | Від 0-6,5 км/год. – вперед,  від 0-6,5 км/год. - назад |
| **Об'єм паливного баку** | Від 15 л. |
| **Об'єм гідравлічного баку** | до 7 л |
| **Сидіння** | Пересувне, на підвісці, з регулюванням відповідно до ваги водія |
| **Вид пристрою для скошування** | Два схрещені ножі на одному валу:  Ніж для скошування та для мульчування.  На траверсі ножа для скошування мають бути встановленні леза, які обертаються. |
| **Ширина зрізу** | Від 90 см до 120 см |
| **Висота зрізу** | Від 80-135 мм |
| **Максимальна висота порослі** | Від 150 см |
| **Дека косильного обладнання** | Металева, з системою регулювання висоти, на плаваючій підвісці, повторює нерівності рельєфу |
| **Протиударний захист ножів** | Зрізна шпонка |
| **Привід косильних ножів** | Клиновим ременем за допомогою муфти ременевої передачі. |
| **Комплект видаткових матеріалів для технічного обслуговування** | П’ять комплектів |
| **Система безпеки** | * Датчик-запобіжник на сидінні – вимикає двигун та привід обладнання для скошування * Датчик-запобіжник в двигуні -зупиняє двигун під час недостатнього тиску оливи. * Захисна рама, яка захищає водія при перекиданні * Муфта ременевої передачі гальмує обертання ножів після відключення. * Парковочні гальма |
| **ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ** | * Учасник забезпечує безоплатне гарантійне обслуговування товару власними силами та засобами протягом гарантійного періоду та надає технічні консультації (у разі потреби). * Налаштування, перший запуск Товару проводиться безкоштовно представником Постачальника за адресою місця поставки. * Учасник забезпечує проведення сервісного технічного обслуговування (крім заміни витратних матеріалів) протягом гарантійного терміну в м. Хмельницький без відправки в інші міста. * Навчання обслуговуючого персоналу Замовника (за необхідності) проводиться безкоштовно представником Постачальника за місцем знаходження Замовника. |

Косарка-трактор повинна підходити для професійного косіння і мульчування трави на недоглянутих галявинах, зелених територіях та схилах.

Косарка-трактор повинна працювати при будь-якій погоді, на будь-яких газонах якісно скошуючи густу, високу і мокру траву.

Здатність працювати на газонах різного ступеня доглянутості (нерівності, укоси (30 - 35 градусів), дрібне сміття), а так само з різноманітною рослинністю (чагарник, сухостій, висока трава, і т.п.)

Можливість працювати тривалий час при великих навантаженнях (щодня по 8 і більше годин)

Матеріали та комплектуючі косарки повинні забезпечувати тривалий термін служби обладнання і стійкість до механічних впливів на ріжучі ножі.

Регулювання висоти покосу – механічне, швидке, на 5 ступенів, без використання додаткових інструментів.

Шини - пневматичні з профілем для підвищеної прохідності.

Центр тяжіння – низький (для захисту від перекидання на укосах).

Косарка-трактор повинна мати примусове блокування диференціалу задніх коліс, що дозволить при роботі на схилах (від 20 градусів) або складних ділянках забезпечувати підвищену тягу.

Товар, який поставляється має бути новим, який не перебував в експлуатації, виготовлений не раніше 2021 року.

Гарантія – не менше 12 місяців з моменту поставки.

Для підтвердження технічних характеристик газонокосарки надати в складі пропозиції копію технічного паспорту або керівництва з експлуатації.

При поставці товару Постачальник зобов’язаний надати оригінал технічного паспорту або керівництва з експлуатаціїна Товар українською мовою.

Постачальник повинен при отриманні техніки забезпечити передпродажну підготовку, введення техніки в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (така вартість має бути врахована в ціновій пропозиції учасника).

*Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.*

**Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та укладення договору із замовником про поставку товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні вимоги замовника, зазначені у цій тендерній документації**.

**Керівник організації – учасник**

**процедури закупівлі або \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**інша уповноважена (посадова) особа** (*підпис) МП \* (ініціали та прізвище)*