**Додаток 1**

до тендерної документації

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

щодо закупівлі **підіймально-транспортувальне обладнання (підйомник стаціонарний з гідравлічним приводом для басейну)**

код: ДК 021:2015: **42410000-3**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

щодо закупівлі

**Підіймально-транспортувальне обладнання**

**(підйомник стаціонарний з гідравлічним приводом для басейну)**

код ДК 021:2015– **42410000-3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Код ДК 021:2015** | **Од. виміру** | **Кіл-ть** |
| 1. | Підйомник стаціонарний з гідравлічним приводом для басейну | ДК 021:2015: 42410000-3 — Підіймально -транспортувальне обладнання | шт | 1 |

**Технічні вимоги**

Підйомник стаціонарний з гідравлічним приводом для басейну

(ДК 021:2015: 42416100-6 Підіймальні пристрої)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристики | Вимоги | Відповідність |
|  | Призначення | Підйомник стаціонарний з гідравлічним приводом для басейну (далі підйомник), призначений для поміщення пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями, та повернення в початкове положення зі сторонньою допомогою. |  |
|  | Максимальні розміри у робочому положенні (мм) | * довжина, не більше 1750 * ширина, не більше 600 * висота, не більше 2100 |  |
|  | Комплектність | * Стійка (1) * Підвіс (1) * Стріла (1) * Гідравлічний привід (1) * Ручка гідроциліндра (1) * Анкерний болт М12х120 (8) * Ковпачкові гайки М12 (8) * Втулка пластикова (1) * Втулка (1) * Палець Ø12 (1) * Палець Ø14 (1) * Кільце стопорне Ø12 (2) * Кільце стопорне Ø14 (2) * Крісло (1) |  |
|  | Хід штока (мм) | Не менше 450 |  |
|  | Глибина опускання відносно основи підйомника (мм) | Не менше 1350 |  |
|  | Переміщення крісла у горизонтальній площині (°) | 360 |  |
|  | Радіус повороту (мм) | Не більше 1510 |  |
|  | Зусилля при горизонтальному переміщенні (Н) | Не більше 60 |  |
|  | Вантажопідйомність (кг) | Не менше 150 |  |
|  | Маса підйомника (кг) | Не більше 150 |  |
|  | Тип приводу | Гідравлічний |  |

**\****У разі якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то потрібно вважати, що таке посилання містить вираз "або еквівалент" та є необхідним, обґрунтованим, зазначеним в т.ч. задля того, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.*

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: інструкції або технічних умов українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

4. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

Учасник повинен надати лист в довільній формі із зазначення адреси сервісного центру.