*Додаток 3*

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**Гідродинамічне очищення приймального відділення (резервуару) КНС по вул. Садова у смт.Володимирець Вараського району Рівненської області**

**(ДК 021:2015: 90913000-0 – Послуги з очищення цистерн і резервуарів)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення поверхонь приймального відділення (приймального резервуару) КНС | щт. | 1 | діаметр КНС 9 м, приймальний резервуар відділений  |
| 2 | Прочищення оглядових колодязів (вибірка мулу) | шт. | 1 |  |
| 3 | Відкачка речовин (жир, мул, РПВ) | м3 | 65-70 |   |
| 4 |  |  |  |   |

Роботи повинні виконуватись з 8:00 до 19:00, у робочі дні гарантійний лист.

Оплата виконаної роботи проводиться після виконання робіт відповідно до акту виконаних робіт.

Календарний графік проведення робіт розробляється підрядником і погоджується замовником.

Учасник повинен надати (сканованому) вигляді в складі пропозиції:

- розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, дефектний акт, договірна ціна, відомість ресурсів, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, пояснювальна записка, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси; розрахунок загально-виробничих та адміністративних витрат; розрахунок розміру кошторисної заробітної плати, який буде враховуватися при визначенні вартості будівництва об’єкта згідно чинного законодавства та порядку розрахунку та інше) відповідно до заявленого дефектного акту. Кошторисна документація, подана в електронному вигляді, має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5.

- довідку у довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази, а саме:

- гідродинамічна установка високого тиску з параметрами: тиск насоса не менше ніж 50 МПа, витрати води – не менше ніж 300 л/хв, з довжиною рукава 100 метрів погонних на базі автомобіля МАЗ, КАМАЗ, МАН тощо;

- мулосос з параметрами: ємність не менше 10 м3;

- відеодіагностичне обладнання з можливістю проводити відеодіагностичне обстеження каналізаційних мереж довжиною не менш ніж 100 метрів погонних за один прохід;

- свідоцтва про реєстрацію власних транспортних засобів, зазначених у довідці цього оголошення або договір оренди на транспортні засоби, зазначені у довідці цього оголошення;

- копію договору оренди обладнання, зазначеного в довідці цього оголошення (якщо таке орендується);

- гідроднамічний пістолет для очистки поверхонь;

- набір насадок;

- газоаналізатор;

- Довідка про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. У довідці обов’язково мають бути зазначені:

* керівник підприємства (надати документ про проходження навчання з питань охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12 Забезпечення роботодавцями охорони праці працівників);
* працівники відповідної кваліфікації у кількості не менше чотирьох

(надати документ про присвоєння робітничої кваліфікації та надати посвідчення\свідоцтво та витяг з протоколу про проходження навчання з питань охорони праці, а саме:

* НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
* НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
* НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
* НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць»).

У довідці обов’язково мають бути зазначені:

* керівник підприємства (надати документ про проходження навчання з питань охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12 Забезпечення роботодавцями охорони праці працівників);
* працівники відповідної кваліфікації у кількості не менше чотирьох

(надати документ про присвоєння робітничої кваліфікації та надати посвідчення\свідоцтво та витяг з протоколу про проходження навчання з питань охорони праці, а саме:

* НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
* НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
* НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
* НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць»).

 - копію довідки в довільній формі про обов’язок Учасником дотримуватися вимог чинного законодавства України із захисту довкілля, при наданні послуг, що є предметом закупівлі;

- копію чинного договору на утилізацію рідких (побутових) відходів та мулистих відкладень;

- календарний графік виконання робіт;

- акт обстеження (огляду) об'єкта, підписаний Замовником.

- довідку про виконання Учасником аналогічного договору, яка має містити наступну інформацію:

- реквізити договору (№ та дата укладення);

- предмет договору;

- найменування замовника робіт, адреса, ЄДРПОУ, контактний телефон;

 Під аналогічним договором розуміється договір на прочищення каналізаційних мереж за останні три роки та виконаний в повному обсязі.

 Схвальний лист – відгук від замовника щодо виконання наданого аналогічного договору згідно з вимогам зазначеного в довідці.

Виконавець зобов'язаний надавати послуги, використовуючи: свій інвентар, обладнання, інструмент, спецодяг, транспорт і т. д., тобто в ціну послуги повинні бути включені всі витрати, пов'язані з виконанням цієї послуги надати гарантійний лист.

**Послуга надається по 31.12. 2023 року.**

Керівник учасника процедури

закупівлі або уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (підпис) (ініціали, прізвище)